Imprimir com Windows

# Utilizar os utilitários da impressora

> EPSON Status Monitor 3
> Verificação de jactos
> Limpeza das cabeças
> Alinhamento das cabeças
> Velocidade e Evolução

Os utilitários da impressora EPSON permitem verificar o estado actual da impressora e efectuar algumas operações de manutenção da impressora a partir do computador.

Para utilizar os utilitários, faça clique no separador Utilitários na janela do software da impressora e, em seguida, na tecla do utilitário que pretende utilizar. Para mais informações sobre como aceder ao software da impressora, consulte Aceder ao software da impressora.

| Nota:

| A letra que se encontra entre parêntesis depois do nome do utilitário indica a tecla de atalho desse utilitário. Pressione Alt e a letra no teclado para abrir o utilitário.

| Não utilize os utilitários Verificação de jactos, Limpeza das cabeças ou Alinhamento das cabeças, se a impressora estiver ligada ao computador através de uma rede.

| Não utilize os utilitários Verificação de jactos, Limpeza das cabeças ou Alinhamento das cabeças durante a impressão. Caso contrário, pode prejudicar a a impressão.

Consulte a secção apropriada.

## EPSON Status Monitor 3

O EPSON Status Monitor 3 fornece informações de estado da impressora, como a quantidade de tinta existente, e procura erros na impressora.

Este utilitário só está disponível quando as condições abaixo forem cumpridas:

- A impressora está ligada directamente ao computador principal através da porta paralela ou da porta USB.

- O sistema está configurado para suportar comunicação bidireccional.

[Cima]

## Verificação de jactos

O utilitário Verificação de jactos verifica se os jactos da cabeça de impressão estão obstruídos. Verifique os jactos se houver uma diminuição na qualidade de impressão e depois da limpeza para confirmar se os jactos da cabeça de impressão foram limpos. Se a verificação dos jactos indicar que a cabeça de impressão precisa de limpeza, pode aceder directamente ao utilitário Limpeza das cabeças a partir do utilitário Verificação de jactos. Para mais informações, consulte Verificar os jactos da cabeça de impressão.

[Cima]

## Limpeza das cabeças

O utilitário Limpeza das cabeças limpa a cabeça de impressão. Pode ter de limpar a cabeça de impressão, se houver uma diminuição na resolução. Utilize primeiro o utilitário Verificação de jactos para confirmar se a cabeça de impressão necessita de ser limpa. Pode aceder directamente ao utilitário Verificação de jactos a partir do utilitário Limpeza das cabeças. Para mais informações, consulte Limpar a cabeça de impressão.

[Cima]

## Alinhamento das cabeças

O utilitário Alinhamento das cabeças alinha a cabeça de impressão. Se notar um desalinhamento das linhas verticais nas impressões, utilize este utilitário da forma apresentada em seguida para realinhar a cabeça de impressão.

Quando executar o utilitário Alinhamento das cabeças, a impressora imprime padrões de teste utilizados para verificar o alinhamento da cabeça de impressão.

Seguem-se algumas impressões de amostra.

A partir de cada modelo da folha de teste impressa, seleccione a linha que está melhor alinhada. Para cada modelo, seleccione o número de linha correspondente na caixa de listagem pendente adequada na caixa de diálogo Alinhamento das cabeças e, em seguida, faça clique em Terminar para activar as novas definições.

| Nota:

| Se não conseguir localizar uma linha alinhada correctamente, seleccione o número da linha mais correcta e faça clique em Realinhamento. As linhas seleccionadas serão repostas na posição central (número 8) e a folha de teste de alinhamento será impressa de novo.

[Cima]

## Velocidade e Evolução

Pode efectuar as definições relacionadas com a evolução e a velocidade de impressão nesta caixa de diálogo.

As definições disponíveis são:

| Nota:

| As funções específicas disponíveis no software da impressora dependem do modelo da impressora e da versão do Windows utilizada.

### Cópias de alta velocidade

Para imprimir várias cópias do documento mais rapidamente, seleccione Cópias de Alta Velocidade. Este procedimento acelera a impressão através da utilização do espaço no disco como memória cache quando imprimir várias cópias do documento.

### Porta da impressora EPSON

Para modelos de impressoras que utilizem a porta paralela, pode aumentar a velocidade de transferência de dados, seleccionando Porta da impressora EPSON.

Os utilizadores da porta paralela podem aumentar a velocidade de impressão através da activação da transferência DMA da forma indicada em Activar a transferência DMA.

### Processar sempre dados RAW (para Windows 2000)

Seleccione esta caixa de verificação para que os documentos dos computadores-cliente com o Windows NT utilizem o formato RAW em vez do formato EMF (metaficheiro) (As aplicações do Windows NT utilizam o formato EMF por predefinição).

Tente utilizar esta opção se os documentos processados no formato EMF não forem impressos correctamente.

O processamento de dados RAW requer menos recursos do que o EMF. Por isso, alguns problemas ("Memória insuficiente/Espaço em disco para imprimir", "Velocidade de impressão reduzida", etc.) podem ser resolvidos através da selecção da caixa de verificação Processar sempre dados RAW.

| Nota:

| Quando processar dados RAW, a evolução da impressão apresentada pelo medidor de evolução pode diferir da evolução actual da impressão.

### Preferências

Faça clique nesta tecla para abrir a caixa de diálogo Preferências onde pode efectuar as definições para o EPSON Status Monitor 3.

Pode efectuar as seguintes definições:

Seleccionar Aviso | Mostra as definições de aviso dos erros actuais. Seleccione as caixas de verificação dos tipos de erros que pretende receber aviso. Nota: Faça clique na tecla Predefinição para inverter todas as definições Seleccionar aviso para as predefinições.
Seleccionar Ícone de Atalho | Seleccione a caixa de verificação Ícone de atalho e escolha um tipo de ícone para colocar um ícone de atalho na barra de tarefas do Windows. Pode fazer clique no ícone de atalho na barra de tarefas para abrir o EPSON Status Monitor 3 ou fazer clique com a tecla direita do rato no ícone para aceder a alguns utilitários da impressora.
Permitir o controlo de impressoras partilhadas | Seleccione esta caixa de verificação para controlar uma impressora partilhada por outros computadores.

[Cima]

Anterior | Seguinte