Como / Substituir tinteiros

# Substituir um tinteiro

> Utilizar o painel de controlo da impressora
> Utilizar o Status Monitor

Pode substituir um tinteiro com a ajuda do painel de controlo da impressora ou do utilitário Status Monitor. Para mais instruções, consulte a secção apropriada.

| Atenção:

| Mantenha os tinteiros fora do alcance das crianças. Não beba a tinta.

| Tenha cuidado quando manusear tinteiros usados porque pode haver alguma tinta à volta da porta de fornecimento de tinta. Se a tinta se derramar na pele, lave-se área com água e sabão. Se a tinta entrar nos olhos, lave-os imediatamente com água.

| Importante:

| A EPSON recomenda a utilização de tinteiros genuínos EPSON. Outros produtos não fabricados pela EPSON podem provocar danos na impressora não abrangidos pelas garantias da EPSON.

| Deixe o tinteiro usado instalado na impressora até comprar um tinteiro de substituição. Caso contrário, a tinta existente nos jactos da cabeça de impressão pode secar.

| Não volte a encher os tinteiros.

| Nota:

| Não pode continuar a imprimir com um tinteiro vazio mesmo se o outro tinteiro ainda contiver tinta. Antes de imprimir, substitua o tinteiro vazio.

| Além da tinta utilizada durante a impressão do documento, a impressora utiliza tinta durante a operação de limpeza da cabeça de impressão, o ciclo de limpeza automático executado quando liga a impressora e o carregamento de tinta quando instala o tinteiro na impressora.

Para mais informações sobre os tinteiros, consulte Quando manusear tinteiros.

## Utilizar o painel de controlo da impressora

Os indicadores luminosos da impressora indicam a altura de comprar um tinteiro de substituição e de substituir um tinteiro vazio.

Esta tabela descreve o estado dos indicadores luminosos da impressora e as acções a efectuar.

Indicadores luminosos | Acção
| Compre um tinteiro preto de substituição ou de cor.
| Substitua o tinteiro preto ou de cor vazio.

Para descobrir qual é o tinteiro que está vazio, verifique o EPSON Status Monitor 3 (Windows) ou o EPSON StatusMonitor (Macintosh).

Para substituir um tinteiro com o botão de manutenção , efectue os procedimentos apresentados em seguida.

| Certifique-se de que a impressora está ligada. O indicador de funcionamento deve estar ligado, mas não intermitente.

| Abra a tampa da impressora.

| Pressione o botão de manutenção . A cabeça de impressão vai para a posição de substituição do tinteiro preto ou de cor, o indicador luminoso de funcionamento fica intermitente e o indicador de erro começa a piscar ou permanece aceso. Quando ambos os tinteiros não têm tinta, a cabeça de impressão vai primeiro para a posição de substituição do tinteiro preto. Depois de substituir o tinteiro preto, pressione novamente o botão de manutenção para mudar para a posição de substituição do tinteiro de cor.

|  | Importante:

|  | Não desloque a cabeça de impressão com as mãos porque pode danificar a impressora. Pressione sempre o botão de manutenção para a mover.

|  | Quando substituir os tinteiros, tenha cuidado para não tocar no sensor de tinteiros apresentado em seguida.

| Abra a tampa do tinteiro, remova o tinteiro da impressora e coloque-o no lixo de forma adequada. Não tente abrir o tinteiro gasto nem tente recarregá-lo.

|  | Atenção:

|  | Se derramar tinta nas mãos, lave-as com água e sabão. Se a tinta entrar nos olhos, lave-os imediatamente com água.

| Retire o tinteiro novo da respectiva embalagem. Em seguida, retire apenas a fita adesiva amarela do tinteiro.

|  | Importante:

|  | Tem de retirar a fita adesiva amarela do tinteiro antes de o instalar. Caso contrário, o tinteiro ficará inutilizado e incapaz de imprimir.

|  | Se instalar um tinteiro sem remover a fita adesiva amarela, tem de retirar o tinteiro e instalar um tinteiro novo. Prepare o tinteiro novo, retire-lhe a fita adesiva amarela e, em seguida, instale-o na impressora.

|  | Não retire a etiqueta azul da fita existente na parte superior do tinteiro. Caso contrário, a cabeça de impressão pode ficar obstruída e incapaz de imprimir.

|  | Não retire a fita adesiva da parte inferior do tinteiro. Caso contrário, a tinta pode verter-se.

| Coloque o tinteiro no suporte de tinteiros. Não aplique força excessiva nos tinteiros.

| Feche a tampa do tinteiro até encaixar. Se substituir ambos os tinteiros, prima o botão de manutenção para mudar para a posição de substituição do tinteiro de cor e substitua o tinteiro conforme explicado acima.

|  | Importante:

|  | Depois de retirar um tinteiro da impressora, insira um tinteiro novo imediatamente. Se não houver nenhum tinteiro, a cabeça de impressão pode ficar seca e incapaz de imprimir.

| Quando terminar de substituir os tinteiros, feche a tampa da impressora.

| Pressione o botão de manutenção . A impressora desloca a cabeça de impressão e inicia o processo de carregamento de tinta. Este processo demora cerca de 30 segundos. Quando o processo de carregamento de tinta terminar, a impressora desloca a cabeça de impressão para a posição inicial, o indicador luminoso de funcionamento deixe de estar intermitente e permanece aceso e o indicador luminoso de erro apaga.

|  | Importante:

|  | O indicador luminoso de funcionamento fica intermitente enquanto a impressora carrega a tinta. Nunca desligue a impressora enquanto o indicador estiver intermitente. Este procedimento pode resultar num carregamento de tinta incompleto.

| Feche a tampa da impressora.

[Cima]

## Utilizar o Status Monitor

Pode monitorizar os níveis de tinta existentes a partir do computador e ver as instruções no ecrã para substituir um tinteiro vazio através do EPSON Status Monitor 3 (Windows) ou EPSON StatusMonitor (Macintosh).

Quando um tinteiro estiver vazio, faça clique na tecla Como na janela do EPSON Status Monitor. Siga as instruções apresentadas no ecrã para substituir o tinteiro.

Para mais informações sobre como utilizar o EPSON Status Monitor, consulte Aceder ao EPSON Status Monitor 3 para Windows ou Utilizar o EPSON StatusMonitor para Macintosh.

[Cima]

Anterior | Seguinte