Informações sobre produtos

# Peças da impressora e funções do painel de controlo

> Peças da impressora
> Painel de controlo

## Peças da impressora

1. Suporte de papel: Suporta o papel colocado no alimentador.

2. Guias de margens: Ajudam a colocar o papel na posição correcta. Ajuste a guia da margem esquerda para ajustar a altura do papel.

3. Tampa da impressora: Protege o mecanismo da impressora. Abra-os apenas quando instalar ou substituir tinteiros.

4. Alimentador: Suporta o papel e alimenta-o automaticamente durante a impressão.

5. Receptor de papel: Recebe o papel ejectado.

1. Tampas dos compartimentos dos tinteiros: Mantêm os tinteiros no lugar. Abra-os apenas quando instalar ou substituir tinteiros.

2. Cabeça de impressão: Projecta tinta na página.

3. Painel de controlo: Controla as várias funções da impressora. Para mais informações, consulte a secção seguinte.

[Cima]

## Painel de controlo

### Botões

Botão | Função
funcionamento | Liga e desliga a impressora . Apaga a memória da impressora se pressionar este botão duas vezes com a impressora ligada. Para desligar a impressora, mantenha pressionado o botão de funcionamento até apagar o indicador.
Manutenção | Carrega e ejecta papel se pressionar e libertar durante três segundos. Retoma a impressão se pressionar depois de um erro de falta de papel. Executa a limpeza da cabeça de impressão se mantiver pressionado durante 3 segundos quando o indicador luminoso de erro estiver desligado. Move a cabeça de impressão para a posição de substituição dos tinteiros quando a tinta acaba e carrega a tinta depois da substituição dos tinteiros. Move a cabeça de impressão para a posição de substituição dos tinteiros se pressionado durante seis segundos quando o indicador de erro estiver desligado.

### Indicadores luminosos

Indicador luminoso | Descrição
Funcionamento | Acende quando a impressora está ligada. Fica intermitente quando a impressora está a receber dados, imprimir, substituir um tinteiro, carregar tinta ou limpar a cabeça de impressão.
Erro | Acende quando a impressora não tem papel. Coloque papel no alimentador e, em seguida, pressione o botão de manutenção para retomar a impressão. Acende quando o papel estiver encravado. Retire todo o papel do alimentador e, em seguida, volte a colocar o papel. Se o indicador continuar intermitente, desligue a impressora e retire todo o papel da impressora. Fica intermitente quando o tinteiro preto ou de cor estiver quase vazio. Acende quando o tinteiro preto ou de cor estiver vazio. Substitua o tinteiro preto ou de cor. Fica intermitente quando cabeça de impressão for para a posição de substituição de tinteiros.

[Cima]

Anterior | Seguinte