Informações sobre produtos / Especificações da impressora

# Papel

> Especificações do papel
> Área de impressão

| Nota:

| Visto que a qualidade de uma determinada marca ou tipo de papel pode ser alterada pelo fabricante a qualquer momento, a EPSON não pode garantir a qualidade de qualquer tipo de papel ou marca que não seja EPSON. Teste sempre amostras de papel antes de comprar grandes quantidades ou de imprimir trabalhos grandes.

## Especificações do papel

Folhas soltas:

Formato | A4 (210 mm x 297 mm) A5 (148 mm x 210 mm) A6 (105 mm x 148 mm) Letter (216 mm x 279 mm) Half letter (139,7 mm x 215,9 mm) Legal (216 mm x 356 mm) Executive (184,2 mm x 266,7 mm)
Tipos de papel | Papel normal, papel especial distribuído pela EPSON
Espessura (para papel normal) | 0,08 mm a 0,11 mm (de 0,003 a 0,004 polegadas)
Peso (para papel bond normal) | 64 g/m2 (17 lb) a 90 g/m2 (24 lb)

Envelopes:

Formato | N° 10 (104,8 mm x 241 mm) DL (110 mm x 220 mm) C6 (114 mm x 162 mm)
Tipos de papel | Papel normal ou de via aérea
Espessura | 0,16 mm a 0,52 mm (de 0,006 a 0,02 polegadas)
Peso | 45 g/m2 (12 lb) a 75 g/m2 (20 lb)

Cartões:

Formato | 5 x 8" (127 mm x 203 mm) 8 x 10" (203 mm x 254 mm)
Tipos de papel | Papel especial distribuído pela EPSON

Transparências, película brilhante, papel brilhante:

Formato | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (216 mm x 279 mm) A6 (105 mm x 148 mm) para película brilhante
Tipos de papel | Papel especial distribuído pela EPSON

Papel autocolante:

Formato | A4 (210 mm x 297 mm)
Tipos de papel | Papel especial distribuído pela EPSON

Papel fotográfico:

Formato | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (216 mm x 279 mm) Panoramic (210 mm x 594 mm) 100 mm x 150 mm 200 mm x 300 mm 113,6 mm x 175,4 mm
Tipos de papel | Papel especial distribuído pela EPSON

Autocolantes fotográficos:

Formato | A6 (105 mm x 148 mm) com 4 ou 16 autocolantes
Tipos de papel | Papel especial distribuído pela EPSON

Papel mate de gramagem elevada:

Formato | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (216 mm x 279 mm)
Tipos de papel | Papel especial distribuído pela EPSON

| Nota:

| O papel de fraca qualidade pode reduzir a qualidade da impressão e provocar encravamentos de papel ou outros problemas. Se tiver problemas, mude para um papel de melhor qualidade.

| Não coloque papel enrolado ou dobrado.

| Utilize papel em condições normais: Temperatura de 15 a 25°C (de 59 a 77°F) Humidade relativa de 40 a 60% RH

| A película brilhante de qualidade fotográfica e o papel autocolante EPSON devem ser armazenados nas seguintes condições: Temperatura de 15 a 30°C (de 59 a 86°F) Humidade relativa de 20 a 60% RH

[Cima]

## Área de impressão

Folhas soltas (incluindo formato panorâmico) e cartões

Envelopes

A: | A margem superior mínima é de 3 mm (0,12"). Quando alimentar várias folhas de película brilhante de qualidade fotográfica EPSON, a margem superior mínima é de 30 mm (1,2").
B-L: | A margem esquerda mínima é de 3 mm (0,12").
B-R: | A margem direita mínima é de 3 mm (0,12").
C: | A margem inferior mínima é de 14 mm (0,55"). Quando imprimir junto à margem inferior mínima, algumas cores podem não ser impressas correctamente. Se isto ocorrer, tente aumentar a margem inferior.
: | Pode ampliar a margem inferior mínima para 3 mm, seleccionando Máxima como definição Área de Impressão no menu Papel do software da impressora (Windows) ou na caixa de diálogo Configurar página (Macintosh). No entanto, a qualidade de impressão pode diminuir na área ampliada. Antes de imprimir trabalhos grandes com esta definição, imprima uma folha solta para confirmar a qualidade de impressão.

|  | Nota:

|  | Coloque sempre o papel no alimentador com a margem mais curta virada para o interior da impressora. Coloque os envelopes com a aba virada para baixo.

[Cima]

Anterior | Seguinte