Imprimir com Macintosh

# Utilizar os utilitários da impressora

> EPSON StatusMonitor
> Verificação de jactos
> Limpeza das cabeças
> Alinhamento das cabeças
> Configuração

Os utilitários da impressora EPSON permitem verificar o estado actual da impressora e efectuar a manutenção da impressora a partir do ecrã do computador.

Para aceder aos utilitários, faça clique no ícone Utilitários na caixa de diálogo Imprimir ou Configurar página e, em seguida, faça clique na tecla do utilitário que pretende utilizar.

| Nota:

| Não utilize os utilitários Verificação de jactos, Limpeza das cabeças ou Alinhamento das cabeças durante a impressão. Caso contrário, pode danificar a impressão.

Consulte a secção apropriada.

## EPSON StatusMonitor

O utilitário StatusMonitor controla o estado da impressora. Se detectar um erro na impressora, informa-o com uma mensagem de erro.

Só pode utilizar este utilitário para verificar a quantidade de tinta existente antes de imprimir.

Para utilizar o StatusMonitor, faça clique na tecla EPSON StatusMonitor na caixa de diálogo Utilitários. Para mais informações, consulte Utilizar o EPSON StatusMonitor.

[Cima]

## Verificação de jactos

O utilitário Verificação de jactos verifica se os jactos da cabeça de impressão estão obstruídos. Verifique os jactos se houver uma diminuição na qualidade de impressão e depois da limpeza para confirmar se os jactos da cabeça de impressão foram limpos. Se a verificação dos jactos indicar que a cabeça de impressão precisa de limpeza, pode aceder directamente ao utilitário Limpeza das cabeças a partir do utilitário Verificação de jactos. Para mais informações, consulte Verificar os jactos da cabeça de impressão.

[Cima]

## Limpeza das cabeças

O utilitário Limpeza das cabeças limpa a cabeça de impressão. Pode ter de limpar a cabeça de impressão, se houver uma diminuição na resolução. Utilize primeiro o utilitário Verificação de jactos para confirmar se a cabeça de impressão necessita de ser limpa. Para mais informações, consulte Limpar a cabeça de impressão.

[Cima]

## Alinhamento das cabeças

O utilitário Alinhamento das cabeças alinha a cabeça de impressão. Utilize este utilitário se as linhas verticais ou horizontais estiverem desalinhadas. Siga as instruções fornecidas no ecrã para utilizar este utilitário.

Quando executar o utilitário Alinhamento das cabeças, a impressora imprime padrões de teste utilizados para verificar o alinhamento da cabeça de impressão.

Seguem-se algumas impressões de amostra.

A partir de cada modelo da folha de teste impressa, seleccione a linha que está melhor alinhada. Para cada modelo, seleccione o número da linha correspondente na caixa de listagem pendente adequada na caixa de diálogo Alinhamento das cabeças e, em seguida, faça clique em Terminar para activar as novas definições.

| Nota:

| Se não conseguir localizar uma linha alinhada correctamente, seleccione o número da linha mais correcta e faça clique em Realinhamento. As linhas seleccionadas serão repostas na posição central (número 8) e a folha de teste de alinhamento será impressa de novo.

[Cima]

## Configuração

Faça clique nesta tecla para abrir a caixa de diálogo Configuração, onde pode alterar a forma de notificação do utilitário StatusMonitor quando o estado da impressora se alterar. Para mais informações, consulte Utilizar a caixa de diálogo Definições de configuração.

[Cima]

Anterior | Seguinte