Informações sobre produtos

# Peças da impressora e funções do painel de controlo

> Peças da impressora
> Painel de controlo

## Peças da impressora

1. Suporte de papel: Suporta o papel colocado no alimentador.

2. Guias de margens: Ajudam a colocar o papel na posição correcta. Ajuste o guia de margem esquerdo para ajustar a altura do papel.

3. Tampa da impressora: Protege o mecanismo interno da impressora. Abra-as apenas quando instalar ou substituir tinteiros.

4. Alimentador: Suporta o papel e alimenta-o automaticamente durante a impressão.

5. Receptor de papel: Recebe o papel ejectado.

6. Extensão do receptor de papel: Suporta o papel ejectado.

1. Tampas dos compartimentos dos tinteiros: Mantêm os tinteiros no lugar. Abra-as apenas quando instalar ou substituir tinteiros.

2. Cabeça de impressão: Projecta a tinta na página.

3. Painel de controlo: Controla as várias funções da impressora. Para mais informações, consulte a secção seguinte.

[Superior]

## Painel de controlo

### Teclas

Tecla | Função
Funcionamento | Liga e desliga a impressora . Apaga a memória da impressora se pressionada duas vezes com a impressora ligada.
Manutenção | Carrega e ejecta papel se pressionada durante três segundos. Retoma a impressão se pressionada depois de um erro de falta de papel. Executa a limpeza da cabeça de impressão se pressionada durante 3 segundos quando o indicador luminoso de erro estiver apagado. Desloca a cabeça de impressão para a posição de substituição de tinteiros quando não houver tinta.
Substituição de tinteiros | Desloca a cabeça de impressão para a posição de substituição de tinteiros e carrega tinta para a impressora.

### Indicadores luminosos

Indicador luminoso | Descrição
Funcionamento | Acende quando a impressora está ligada. Fica intermitente quando a impressora está a receber dados, imprimir, substituir um tinteiro, carregar tinta ou limpar a cabeça de impressão.
Erro | Acende quando a impressora não tem papel. Coloque papel no alimentador e, em seguida, pressione a tecla de manutenção para retomar a impressão. Acende quando o papel estiver encravado. Retire todo o papel do alimentador e, em seguida, volte a colocar o papel. Se o indicador continuar intermitente, desligue a impressora e retire todo o papel da impressora. Fica intermitente quando o tinteiro da tinta preta ou de cor estiver quase vazio. Acende quando o tinteiro da tinta preta ou de cor estiver vazio. Substitua o tinteiro da tinta preta (T028) ou de cor (T029). Fica intermitente quando a cabeça de impressão se desloca para a posição de substituição de tinteiros. Quando o tinteiro da tinta de cor está vazio, este indicador luminoso está intermitente a uma velocidade maior.

[Superior]

Anterior | Seguinte