Como / Manusear papel

# Colocar papel normal

Efectue os procedimentos apresentados em seguida para colocar papel normal na impressora.

| Baixe o receptor de papel. Pressione a patilha do guia de margem e faça deslizar o guia de forma a que a distância entre os guias das margens seja ligeiramente maior do que a largura do papel.

| Folheie a resma de papel e alinhe-a numa superfície plana.

| Coloque a resma de papel no alimentador com a face a ser impressa voltada para cima e com a margem direita encostada ao guia de amrgem direito. Em seguida, faça deslizar o guia de margem esquerdo contra a margem esquerda do papel. Certifique-se de que a resma de papel fica por baixo das patilhas existentes nos guias das margens.

|  | Nota:

|  | Deixe espaço suficiente na parte frontal da impressora para que o papel seja ejectado completamente.

|  | Coloque sempre o papel no alimentador com a margem mais curta virada para o interior da impressora.

|  | Certifique-se de que a resma de papel fica por baixo da seta existente no interior do guia da margem.

[Superior]

Seguinte