Como

# Aumentar a velocidade de impressão

> Sugestões gerais
> Utilizar a caixa de diálogo Velocidade e Evolução (Apenas para Windows)

Siga as instruções apresentadas nesta secção para aumentar a velocidade de impressão da impressora.

## Sugestões gerais

Tal como uma impressão com alta resolução requer mais tempo de processamento do que uma impressão com baixa resolução, a impressão a cores leva mais tempo do que a impressão a preto e branco porque o volume de dados de um documento a cores é muito maior. Por este motivo, é muito importante ser selectivo na utilização da cor se quiser uma maior velocidade de impressão.

No entanto, mesmo se o documento requerer a resolução mais elevada e uma utilização de cor extensiva, por exemplo quando estiver a imprimir um composto que inclua fotografias a cores, pode ainda ser possível optimizar a velocidade de impressão, ajustando as outras condições de impressão. Não se esqueça de que a alteração de algumas condições para aumentar a velocidade pode também diminuir a qualidade de impressão.

A tabela seguinte apresenta os factores que afectam inversamente a velocidade e a qualidade de impressão (se aumentar uma diminui a outra).

Qualidade de impressão Velocidade de impressão | Baixa Rápida | Elevada Lenta | Menu ou caixa de diálogo
Definições do software da impressora | Qualidade de impressão | Economia, Normal | Fotografia | Caixa de diálogo Avançado
Alta velocidade | Activada | Desactivada
Máximo rigor | Desactivada | Activada
Características dos dados | Formato da imagem | Pequeno | Grande |
Resolução | Baixa | Alta

A tabela seguinte apresenta apenas os factores relacionados com a velocidade de impressão.

Velocidade de impressão | Rápida | Lenta | Menu ou caixa de diálogo
Definições do software da impressora | Tinta | Preto | Cor | Caixa de diálogo Avançado, menu Principal (Windows), caixa de diálogo Imprimir (Macintosh)
Simetria horizontal* | Desactivada | Activada | Caixa de diálogo Avançado
Agrupar* | Desactivada | Activada | Menu Papel (Windows), caixa de diálogo Esquema (Macintosh)
Inverter ordem* | Desactivada | Activada
Características dos dados | Gama de cores | Nível de cinzento** | Cor completa |
Recursos de hardware | Velocidade do sistema | Rápida | Lenta |
Espaço livre em disco | Grande | Pequeno
Espaço livre em memória | Grande | Pequeno
Estado do software | Aplicações em execução | Uma | Várias |
Memória virtual | Não utilizada | Utilizada

| * Depende do software da impressora e do software que está a utilizar.

| ** Nível de cinzento significa utilizar apenas tinta preta para imprimir vários níveis de cinzentos desde o preto puro ao branco puro.

[Superior]

## Utilizar a caixa de diálogo Velocidade e Evolução (Apenas para Windows)

Os utilizadores de Windows podem efectuar várias definições de velocidade de impressão na caixa de diálogo Velocidade e Evolução. Faça clique na tecla Velocidade e Evolução no menu Utilitários do software da impressora. Aparece a caixa de diálogo seguinte.

As definições relacionadas com a velocidade de impressão são apresentadas em seguida.

| Nota:

| As funções específicas disponíveis no software da impressora dependem do modelo da impressora e da versão do Windows utilizada.

### Cópias de alta velocidade

Para imprimir várias cópias do documento mais rapidamente, seleccione Cópias de Alta Velocidade. Este procedimento acelera a impressão através da utilização do espaço no disco como memória cache quando imprimir várias cópias do documento.

### EPSON Printer Port

Para modelos de impressoras que utilizem a porta paralela, seleccione esta caixa de verificação para activar a porta da impressora EPSON optimizada para impressoras EPSON em vez da porta da impressora predefinida do Windows. Este procedimento acelera a velocidade de transferência de dados para as impressoras EPSON. Os utilizadores da porta paralela podem aumentar a velocidade de impressão através da activação da transferência DMA conforme explicado em seguida.

#### Activar a transferência DMA

Se o computador tiver uma porta paralela que suporte o modo ECP, pode activar a transferência DMA para acelerar a impressão. Consulte o manual do computador para determinar se suporta o modo ECP e a transferência DMA.

Para determinar se necessita de activar a transferência DMA, compare a mensagem existente por baixo da caixa de verificação relativa à porta da impressora EPSON com esta tabela e execute a acção recomendada.

Mensagem | Acção
Transferência de alta velocidade (DMA) activada. | A transferência DMA já está activada. Faça clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
Para velocidades de transferência mais elevadas, utilize a Transferência DMA. | Efectue os procedimentos descritos nesta tabela para activar a transferência DMA.
(Sem mensagem) | A definição da porta paralela do sistema não permite a transferência DMA. No entanto, se alterar a definição da porta paralela para ECP ou Enhanced com o programa de configuração da BIOS do computador, pode utilizar a transferência DMA. Para mais informações, consulte o manual do computador ou o fabricante do computador. Assim que alterar a definição da porta paralela, efectue os procedimentos descritos nesta tabela para activar a transferência DMA. Nota: Antes de executar o programa de configuração da BIOS, remova o software da impressora com a opção Adicionar/Remover programas no Painel de Controlo. Depois de executar o programa de configuração da BIOS, volte a instalar o software da impressora.

Se pretender activar a transferência DMA, efectue os seguintes procedimentos:

| Faça clique duas vezes no ícone O Meu Computador no ambiente de trabalho e, em seguida, em Painel de Controlo.

| Faça clique duas vezes no ícone Sistema e, em seguida, faça clique no separador Gestor de Dispositivos.

| Faça clique duas vezes no ícone Porta (COM & LPT) e, em seguida, no ícone LPT1. Se não tiver ligado a impressora à porta LPT1, faça clique duas vezes no ícone da porta adequada.

| Faça clique no separador Recursos e, em seguida, desactive a selecção da caixa de verificação Utilizar definições automáticas. Escreva as definições do Intervalo de Entrada/Saída apresentadas na caixa de definições dos recursos.

| Seleccione uma definição de configuração básica a partir da Definição baseada na lista que utiliza as mesmas definições de Intervalo de Entrada/Saída apresentadas no ponto 4 e certifique-se de que os números de Acesso directo à memória e de Pedido de interrupção estão atribuídos e apresentados. Confirme também se a caixa de listagem Dispositivos em conflito apresenta a indicação Sem conflitos.

| Faça clique em OK para guardar as definições.

| Volte a abrir a caixa de diálogo Velocidade e Evolução para verificar se a transferência DMA foi activada.

|  | Nota:

|  | Pode não ser capaz de utilizar a transferência DMA em alguns computadores mesmo depois de efectuar as definições descritas anteriormente. Para mais informações sobre a capacidade de transferência DMA do computador, consulte o fabricante do computador.

[Superior]

Anterior | Seguinte