Como / Manutenção

# Transportar a impressora

Se necessitar de transportar a impressora, prepare e embale a impressora cuidadosamente da forma descrita em seguida, utilizando a caixa (ou uma caixa semelhante à caixa original) e os materiais de protecção. Efectue os procedimentos apresentados em seguida.

| Abra a tampa da impressora e certifique-se de que a cabeça de impressão está na posição inicial (encostada totalmente à direita). Se não estiver, ligue a impressora e aguarde até que a cabeça de impressão volte à posição inicial. Feche a tampa da impressora e desligue a impressora.

|  | Importante:

|  | Deixe os tinteiros instalados quando transportar a impressora. A remoção dos tinteiros durante o transporte pode danificar a impressora.

| Desligue o cabo de interface da impressora.

| Retire o papel do alimentador e o suporte de papel.

| Abra a tampa da impressora novamente. Fixe o suporte do tinteiro à impressora com fita adesiva e material de protecção da forma apresentada em seguida e, depois, feche a tampa da impressora.

| Eleve o receptor de papel.

| Prenda os materiais de protecção a ambos os lados da impressora.

| Volte a colocar a impressora e o cabo de alimentação na caixa original.

| Mantenha a impressora na posição horizontal durante o transporte.

[Superior]

Anterior | Seguinte