Imprimir em Macintosh / Verificar o estado da impressora e gerir tarefas de impressão

# Utilizar o EPSON StatusMonitor

> Aceder ao EPSON StatusMonitor
> Utilizar a caixa de diálogo Definições de configuração

O EPSON StatusMonitor controla a impressora. Se detectar um erro na impressora, informa-o através de uma mensagem de erro.

Quando a tinta acabar ou houver pouca tinta, aparecerá a tecla Como. Faça clique em Como para que o EPSON Status Monitor 3 oriente o processo de substituição do tinteiro.

Este utilitário permite também verificar os níveis de tinta antes da impressão. Quando aberto, o EPSON StatusMonitor apresenta a quantidade de tinta existente no momento da abertura. Para actualizar as informações relativas ao nível de tinta, faça clique na tecla Actualizar.

## Aceder ao EPSON StatusMonitor

Efectue os procedimentos apresentados em seguida para aceder ao EPSON StatusMonitor.

| Faça clique em Imprimir ou Configurar página no menu Ficheiro da aplicação. A caixa de diálogo Imprimir.

| Faça clique no ícone StatusMonitor ou no ícone Utilitários e, em seguida faça clique na tecla EPSON StatusMonitor da caixa de diálogo Utilitários. Aparece a caixa de diálogo StatusMonitor.

[Superior]

## Utilizar a caixa de diálogo Definições de configuração

Para alterar a forma de controlo do utilitário StatusMonitor ou a forma de tratamento das tarefas de impressão, efectue os procedimentos apresentados em seguida.

| Faça clique em Imprimir ou Configurar página no menu Ficheiro da aplicação.

| Faça clique no ícone Utilitários.

| Faça clique na tecla Configuração. Aparece a caixa de diálogo Definições de configuração.

Pode efectuar as seguintes definições na caixa de diálogo Definições de configuração:

Aviso de erro | Seleccione o método de aviso do EPSON StatusMonitor em caso de erro.
Atenção | Seleccione o método de aviso do EPSON StatusMonitor, se for necessário emitir uma mensagem de aviso.
Pasta de Gestão Temporária | Especifique a pasta onde os dados de impressão são processados temporariamente.
Pasta Temporária de Cópias de Alta Velocidade | Especifique a pasta onde os dados de impressão de cópias múltiplas são guardados temporariamente.
Os dados serão enviados para a impressora depois de gravados no disco. | Seleccione esta caixa de verificação para evitar que surjam faixas horizontais nas impressões que contenham imagens. Ao seleccionar esta opção o computador pode armazenar temporariamente os dados da imagem no disco e, em seguida, enviar essa imagem como um todo para a impressora, para evitar que surjam faixas rectangulares na imagem impressa.
Procurar erros antes de imprimir. | Seleccione esta caixa de verificação para que a impressora procure os erros antes de iniciar a impressão.
Verifique o nível de tinta antes de iniciar a impressão. | Seleccione esta caixa de verificação para a que a impressora verifique os níveis de tinta antes de iniciar a impressão.

[Superior]

Anterior | Seguinte