Como / Substituir tinteiros

# Substituir um tinteiro

> Utilizar o painel de controlo da impressora
> Utilizar o Status Monitor

Esta impressora utiliza tinteiros com chips IC. O chip IC controla com precisão a quantidade de tinta utilizada por cada tinteiro, mesmo que um tinteiro seja removido e reinserido posteriormente, pode utilizar toda a tinta. No entanto, é consumida alguma tinta cada vez que insere o tinteiro porque a impressora verifica automaticamente a fiabilidade.

Pode substituir um tinteiro com a ajuda do painel de controlo da impressora ou do utilitário Status Monitor. Para mais instruções, consulte a secção apropriada.

## Utilizar o painel de controlo da impressora

Os indicadores luminosos da impressora indicam a altura de comprar um tinteiro de substituição e de substituir um tinteiro vazio.

Esta tabela descreve o estado dos indicadores luminosos da impressora e as acções a efectuar.

Indicador es luminosos | Acção
| Compre um tinteiro preto de substituição (T028) ou de cor (T029).
| Substitua o tinteiro preto ou de cor vazio.

Para descobrir qual é o tinteiro que está vazio, verifique o EPSON Status Monitor 3 (Windows) ou o EPSON StatusMonitor (Macintosh). Pode também indicar o tinteiro que está vazio através da verificação da velocidade de funcionamento do indicador luminoso de erro quando a cabeça de impressão vai para a posição de substituição de tinteiros. Consulte a tabela abaixo.

Indicadores luminosos | Acção
| Substitua o tinteiro preto, se o indicador luminoso de erro ficar intermitente à mesma velocidade do indicador luminoso de funcionamento.
| Substitua o tinteiro de cor, se o indicador luminoso de erro ficar intermitente duas vezes mais rápido do que o indicador luminoso de funcionamento .
| Substitua os tinteiros preto e de cor, se este indicador luminoso permanecer aceso.

| Atenção:

| Mantenha os tinteiros fora do alcance das crianças. Não permita que as crianças bebam ou manuseiem os tinteiros.

| Tenha cuidado quando manusear tinteiros usados porque pode haver alguma tinta à volta da porta de fornecimento de tinta. Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os com água e sabão. Se a tinta entrar nos olhos, lave-os imediatamente com água. Se os problemas de visão continuarem após a lavagem, contacte um médico imediatamente.

| Importante:

| A EPSON recomenda a utilização de tinteiros genuínos EPSON. Outros produtos não fabricados pela EPSON podem provocar danos na impressora não abrangidos pelas garantias da EPSON.

| Deixe o tinteiro usado instalado na impressora até comprar um tinteiro de substituição. Caso contrário, a tinta existente nos jactos da cabeça de impressão pode secar.

| Não volte a encher os tinteiros. A impressora calcula a quantidade de tinta existente com o chip IC do tinteiro. Mesmo que encha o tinteiro, a quantidade de tinta existente não é calculada novamente pelo chip IC e a quantidade de tinta disponível para utilização não se altera.

| Nota:

| Não pode continuar a imprimir com um tinteiro vazio mesmo se o outro tinteiro ainda contiver tinta. Antes de imprimir, substitua o tinteiro vazio.

| Além da tinta utilizada durante a impressão do documento, a impressora utiliza tinta durante a operação de limpeza da cabeça de impressão, o ciclo de limpeza automático executado quando liga a impressora e o carregamento de tinta quando instala o tinteiro na impressora.

Para mais informações sobre os tinteiros, consulte Quando manusear tinteiros.

Para substituir um tinteiro com o botão de substituição de tinteiros , efectue os procedimentos apresentados em seguida.

| Certifique-se de que a impressora está ligada. O indicador de funcionamento deve estar aceso, mas não intermitente.

| Baixe o receptor de papel e, em seguida, abra a tampa da impressora.

| Pressione o botão de substituição de tinteiros . A cabeça de impressão vai para a posição de substituição de tinteiros, o indicador luminoso de funcionamento fica intermitente e o indicador de erro fica intermitente ou permanece aceso. Para descobrir qual é o tinteiro que requer substituição, consulte Utilizar o painel de controlo da impressora ou verifique o EPSON Status Monitor 3 (Windows) ou o EPSON StatusMonitor (Macintosh).

|  | Importante:

|  | Não desloque a cabeça de impressão com as mãos porque pode danificar a impressora. Pressione sempre o botão de substituição de tinteiros para a mover.

| Levante a tampa do tinteiro até onde for possível. O tinteiro sai parcilamente do suporte do tinteiro. Remova o tinteiro da impressora e coloque-o no lixo de forma adequada. Não tente abrir o tinteiro gasto nem o tente voltar a encher.

|  | Atenção:

|  | Se derramar tinta nas mãos, lave-as com água e sabão. Se a tinta entrar nos olhos, lave-os imediatamente com água. Se os problemas de visão continuarem após a lavagem, contacte um médico imediatamente.

| Remova o tinteiro novo da embalagem. Em seguida, remova apenas a fita adesiva amarela do tinteiro. Não toque no chip IC verde existente na parte lateral do tinteiro.

|  | Importante:

|  | Tem de retirar a fita adesiva amarela do tinteiro antes de o instalar. Caso contrário, o tinteiro ficará inutilizado e incapaz de imprimir.

|  | Se instalar um tinteiro sem remover a fita adesiva amarela, tem de retirar o tinteiro e instalar um tinteiro novo. Prepare o tinteiro novo, retire-lhe a fita adesiva amarela e, em seguida, instale-o na impressora.

|  | Não retire a etiqueta azul da fita existente na parte superior do tinteiro. Caso contrário, a cabeça de impressão pode ficar obstruída e incapaz de imprimir.

|  | Não retire a fita adesiva da parte inferior do tinteiro. Caso contrário, a tinta pode verter-se.

|  | Não remova o chip IC verde existente na parte lateral do tinteiro. Se instalar um tinteiro sem um chip IC, a impressora pode ficar danificada.

|  | Não toque no chip IC verde existente na parte lateral do tinteiro. Caso contrário, o funcionamento e a impressão podem não ser possíveis.

| Alinhe as patilhas do tinteiro para que permaneçam sobre as patilhas que saem da base da tampa do tinteiro aberta. Empurre as tampas até ficarem bem encaixadas.

|  | Importante:

|  | Depois de retirar um tinteiro da impressora, insira um tinteiro novo imediatamente. Se não houver nenhum tinteiro, a cabeça de impressão pode ficar seca e incapaz de imprimir.

| Feche a tampa da impressora.

| Pressione o botão de substituição de tinteiros . A impressora move a cabeça de impressão e inicia o carregamento do sistema de fornecimento de tinta. Este processo demora cerca de 30 segundos. Quando o processo de carregamento de tinta terminar, a impressora desloca a cabeça de impressão para a posição inicial, o indicador luminoso de funcionamento deixa de estar intermitente e permanece aceso e o indicador luminoso de erro apaga.

|  | Importante:

|  | O indicador luminoso de funcionamento fica intermitente enquanto a impressora carrega a tinta. Nunca desligue a impressora enquanto o indicador estiver intermitente. Este procedimento pode resultar num carregamento de tinta incompleto.

[Superior]

## Utilizar o Status Monitor

Pode monitorizar os níveis de tinta existentes a partir do computador e ver as instruções no ecrã para substituir um tinteiro vazio através do EPSON Status Monitor 3 (Windows) ou EPSON StatusMonitor (Macintosh).

Quando um tinteiro estiver vazio, faça clique na tecla Como da janela do EPSON Status Monitor. Siga as instruções apresentadas no ecrã para substituir o tinteiro.

Para mais informações sobre como utilizar o EPSON Status Monitor, consulte Aceder ao EPSON Status Monitor 3 para Windows ou Utilizar o EPSON StatusMonitor para Macintosh.

[Superior]

Anterior | Seguinte