Informações sobre produtos / Especificações da impressora

# Funcionamento

Método de impressão | Jacto de tinta
Configuração dos jactos | 144 jactos monocromáticos (preto) 144 jactos de cor (azul-turquesa, magenta, amarelo) (48 [cada cor] x 3)
Resolução | Máximo 2880 ppp x 720 ppp
Direcção de impressão | Bidireccional com busca lógica
Código de controlo | EPSON/P Raster EPSON Remote
Memória local de entrada | 32 KB

[Superior]

Anterior | Seguinte