Informações sobre produtos / Instruções de segurança

# Instruções de segurança importantes

> Quando configurar a impressora
> Quando escolher um local para a impressora
> Quando utilizar a impressora
> Quando manusear tinteiros

Leia todas as instruções antes de utilizar a impressora. Cumpra também todos os avisos e instruções indicados na impressora.

## Quando configurar a impressora

Quando instalar a impressora, tenha em atenção o seguinte:

- Não bloqueie nem tape as aberturas da caixa da impressora.

- Utilize apenas o tipo de corrente indicado na etiqueta da impressora.

- Ligue todo o equipamento a tomadas de terra. Evite utilizar tomadas no mesmo circuito das fotocopiadoras ou dos sistemas de ar condicionado que se ligam e desligam constantemente.

- Evite utilizar tomadas eléctricas controladas por interruptores de parede ou temporizadores automáticos.

- Mantenha o sistema informático afastado de potenciais fontes de interferência magnética, como colunas de som ou bases de telefones sem fios.

- Não utilize um cabo de alimentação danificado ou desgastado.

- Se utilizar uma extensão com a impressora, certifique-se de que a amperagem total dos dispositivos ligados à extensão não excede a amperagem do cabo. Certifique-se também de que a amperagem total de todos os dispositivos ligados à tomada de parede não excede a amperagem da tomada de parede.

- Não tente reparar a impressora.

- Desligue a impressora e recorra aos serviços de um técnico qualificado nas seguintes condições:

> Se a ficha ou o cabo de alimentação estiver danificado; derramar algum líquido na impressora; a impressora cair ou a caixa estiver danificada; a impressora não funcionar correctamente ou apresentar uma diminuição de rendimento notória.

[Superior]

## Quando escolher um local para a impressora

Quando escolher um local para a impressora, tenha em atenção o seguinte:

- Coloque a impressora sobre uma superfície plana e estável que seja maior do que a base da impressora em todas as direcções. A impressora não funciona correctamente, se estiver inclinada.

- Deixe espaço suficiente na parte frontal da impressora para que o papel seja ejectado completamente.

- Evite colocar a impressora em locais sujeitos a variações bruscas de temperatura e humidade. Mantenha também a impressora afastada da luz solar directa, luzes intensas ou fontes de calor.

- Evite locais sujeitos a pó, choques e vibrações.

- Deixe espaço livre à volta da impressora para uma ventilação suficiente.

- Coloque a impressora junto a uma tomada de parede onde seja fácil retirar a ficha.

[Superior]

## Quando utilizar a impressora

Quando utilizar a impressora, tenha em atenção o seguinte:

- Não introduza objectos através das ranhuras da caixa da impressora.

- Tenha cuidado para não derramar líquidos sobre a impressora.

- Não coloque as mãos no interior da impressora nem toque nos tinteiros durante a impressão.

- Não desloque a cabeça de impressão com as mãos. Se o fizer, pode danificar a impressora.

- Desligue sempre a impressora com a tecla de funcionamento . Quando pressionar esta tecla, o indicador luminoso de funcionamento fica intermitente. Não desligue a impressora nem remova o cabo de alimentação da tomada até o indicador luminoso de funcionamento deixar de estar intermitente.

- Antes de transportar a impressora, certifique-se de que a cabeça de impressão está na posição inicial (encostada totalmente à direita) e que os tinteiros estão no lugar.

[Superior]

## Quando manusear tinteiros

Quando manusear tinteiros, tenha em atenção o seguinte:

- Mantenha os tinteiros fora do alcance das crianças. Não permita que as crianças bebam ou manuseiem os tinteiros.

- Tenha cuidado quando manusear tinteiros usados porque pode haver alguma tinta à volta da porta de fornecimento de tinta. Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os com água e sabão. Se entrar tinta nos olhos, lave-os imediatamente com a água. Se os problemas de visão permanecerem, contacte um médico imediatamente.

- Não agite um tinteiro porque pode provocar um derramamento de tinta.

- Instale o tinteiro assim que o retirar da embalagem. Um tinteiro aberto durante um longo período de tempo antes de o utilizar pode resultar numa qualidade de impressão reduzida.

- Não utilize um tinteiro se a data de validade já estiver expirado. Para obter melhores resultados, utilize os tinteiros apenas durante seis meses após a sua instalação.

- Não desmonte nem tente recarregar os tinteiros. Se o fizer, pode danificar a cabeça de impressão.

- Depois de retirar o tinteiro de um local frio, deixe-o aquecer à temperatura ambiente pelo menos durante três horas antes de o utilizar.

- Guarde os tinteiros num local fresco e escuro.

- A impressora consome alguma tinta sempre que inserir o tinteiro devido à verificação de fiabilidade automática.

- Não toque no circuito integrado (chip verde) existente na parte lateral do tinteiro. Este pode afectar a impressão e o funcionamento.

- O circuito integrado deste tinteiro contém várias informações relacionadas com o tinteiro, como a quantidade de tinta existente, de forma a permitir que um tinteiro possa ser removido e reinserido livremente. No entanto, cada vez que inserir o tinteiro, a impressora consome alguma tinta porque efectua automaticamente uma verificação de fiabilidade.

- Se retirar um tinteiro para utilização posterior, proteja a área de fornecimento de tinta contra a poeira e o pó e guarde-o no mesmo local da impressora. Uma válvula na área de fornecimento de tinta torna as tampas desnecessárias, mas a tinta pode manchar itens que entrem em contacto com esta área do tinteiro. Não toque na área de fornecimento de tinta nem na área circundante.

### Programa ENERGY STAR®

Este produto cumpre as directivas da ENERGY STAR® relacionadas com a eficiência energética.

Este programa internacional promove, junto da indústria informática e da indústria de equipamento de escritório, o desenvolvimento de computadores pessoais, monitores, impressoras, faxes e fotocopiadoras que permitam reduzir a poluição atmosférica provocada pela produção de energia.

[Superior]

Seguinte