Como / Manusear papel

# Colocar papel especial e outros materiais

> Acerca das folhas de limpeza de materiais especiais

Pode obter bons resultados com a maioria dos papéis bond normais. No entanto, o papel revestido e a película brilhante fornecem impressões de melhor qualidade porque estes materiais absorvem quantidades de tinta mais pequenas.

A EPSON fornece materiais especiais formulados para a tinta utilizada nas impressoras EPSON. A EPSON recomenda a utilização de materiais distribuídos pela EPSON para garantir resultados de elevada qualidade. Consulte Tipos de papel para ver uma lista completa destes produtos.

Quando colocar materiais especiais distribuídos pela EPSON, leia primeiro as folhas de instruções dos materiais e não se esqueça dos seguintes pontos.

- Certifique-se de que o lado de impressão do papel está virado para cima quando colocar o material no alimentador. Consulte as folhas de instruções do material para determinar o lado de impressão. Alguns tipos de material têm cantos cortados para ajudar a identificar a direcção de colocação correcta como mostrado na ilustração.

|  | Nota:

|  | Se ampliar a área de impressão com a opção Máxima seleccionada como definição Área de Impressão no controlador de impressão, o canto cortado no papel especial pode estragar a impressão.

- Certifique-se de que a pilha de papel fica por baixo da seta localizada no interior da guia da margem esquerdo.

- Consulte abaixo para mais informações sobre as capacidades de carregamento do papel especial EPSON.

Papel de qualidade fotográfica e papel especial para 360 ppp | Até à seta da guia da margem esquerda.
Cartões de papel fotográfico, cartões de notas e cartões de felicitações | Até 30 cartões. Coloque sempre a folha de suporte incluída* por baixo dos cartões.
Película brilhante de qualidade fotográfica | Uma folha de cada vez para obter melhores resultados. Coloque sempre uma folha de suporte* ou uma folha de papel normal por baixo da película brilhante.
Transparências | Uma folha de cada vez.
Papel autocolante de qualidade fotográfica | Uma folha de cada vez.
Papel fotográfico | Até 20 folhas. Coloque sempre uma folha de suporte* por baixo do papel fotográfico. 200 x Só pode colocar uma folha de papel fotográfico de 300 mm de cada vez.
Autocolantes fotográficos 16 e 4 | Uma folha de cada vez.
Papel fotográfico-panorâmico e papel de transferência | Uma folha de cada vez.
Papel mate espesso | Até 20 folhas. Coloque sempre uma folha de suporte* por baixo da pilha de papel mate espesso.
Papel brilhante de qualidade fotográfica | Uma folha de cada vez.

| * Tenha cuidado para não imprimir uma folha de suporte colocada por baixo de materiais especiais.

- Se o papel estiver enrolado, alise ou enrole o papel ligeiramente na direcção oposta antes de o colocar. Se imprimir em papel enrolado, pode manchar a impressão, especialmente quando imprimir com a opção Máxima seleccionada como definição Área de Impressão.

- Se a tinta manchar os documentos durante a impressão em papel espesso, coloque a alavanca de ajuste na posição "+".

|  | Nota:

|  | Volte a colocar a alavanca de ajuste na posição "0" antes de imprimir em papel normal. Se deixar a alavanca na posição "+", pode aparecer espaços na imagem impressa.

|  | Quando a alavanca de ajuste está na posição "+", verifique se a caixa de verificação Alta velocidade não está seleccionada na caixa de diálogo Avançado do controlador de impressão. Para anular a selecção desta caixa de verificação, pode também de necessitar de alterar a definição Resolução ou alinhar a cabeça de impressão com o utilitário Alinhamento das cabeças.

- Se quiser imprimir o verso de um cartão com a opção Máxima seleccionada como a definição Área de impressão, alise o cartão ou enrole-o ligeiramente na direcção oposta antes de o colocar. Coloque a alavanca de ajuste na posição "+" antes de imprimir.

## Acerca das folhas de limpeza de materiais especiais

As folhas de limpezas embaladas com materiais especiais EPSON não devem ser utilizadas nesta impressora. A função de limpeza executada por estas folhas não é necessária com este tipo de impressora e as folhas podem encravar a impressora.

[Cima]

Anterior | Seguinte