Imprimir com Windows

# Utilizar os utilitários da impressora

> Status Monitor 3
> Verificação de jactos
> Limpeza das cabeças
> Alinhamento das cabeças
> Dados da impressora e opções
> Velocidade e Evolução
> Preferências

Os utilitários da impressora EPSON permitem verificar o estado actual da impressora e efectuar algumas operações de manutenção da impressora a partir do computador.

Para utilizar os utilitários, faça clique no separador Utilitários na janela do software da impressora e, em seguida, no botão do utilitário que pretende utilizar. Para mais informações sobre como aceder ao software da impressora, consulte Aceder ao software da impressora.

| Nota:

| A letra entre parêntesis depois do nome do utilitário indica a tecla de atalho desse utilitário. Prima Alt e a letra no teclado para abrir o utilitário.

| Não utilize os utilitários Verificação de jactos, Limpeza das cabeças ou Alinhamento das cabeças, se a impressora estiver ligada ao computador através de uma rede.

| Não utilize os utilitários Verificação de jactos, Limpeza das cabeças, Alinhamento das cabeças ou Substituir tinteiros durante a impressão. Caso contrário, a impressão pode ficar estragada.

## Status Monitor 3

O Status Monitor 3 fornece informações de estado da impressora, como a quantidade de tinta existente, e procura erros na impressora.

Este utilitário só está disponível quando as condições abaixo forem cumpridas:

- A impressora está ligada directamente ao computador principal através da porta paralela ou USB.

- O sistema está configurado para suportar comunicação bidireccional.

[Cima]

## Verificação de jactos

O utilitário Verificação de jactos verifica se os jactos da cabeça de impressão estão obstruídos. Verifique os jactos se houver uma diminuição na qualidade de impressão e depois da limpeza para confirmar se os jactos da cabeça de impressão foram limpos. Se a verificação dos jactos indicar que a cabeça de impressão precisa de limpeza, pode aceder directamente ao utilitário Limpeza das cabeças a partir do utilitário Verificação de jactos. Consulte Verificar os jactos da cabeça de impressão.

[Cima]

## Limpeza das cabeças

O utilitário Limpeza das cabeças limpa a cabeça de impressão. Pode ter de limpar a cabeça de impressão quando houver uma diminuição na qualidade de impressão. Utilize primeiro o utilitário Verificação de jactos para confirmar se a cabeça de impressão necessita de ser limpa. Pode aceder directamente ao utilitário Verificação de jactos a partir do utilitário Limpeza das cabeças. Consulte Limpar a cabeça de impressão.

[Cima]

## Alinhamento das cabeças

O utilitário Alinhamento das cabeças alinha a cabeça de impressão. Utilize este utilitário se as linhas verticais estiverem desalinhadas. Siga as instruções fornecidas no ecrã para utilizar este utilitário.

[Cima]

## Dados da impressora e opções

Este utilitário permite ao controlador de impressão confirmar as informações de configuração da impressora. Fornece também informações relacionadas com determinadas características da impressora, como a ID da impressora.

Dependendo da configuração do sistema, as informações mostradas na caixa de diálogo Dados da impressora e opções podem ser actualizadas automaticamente ou podem ser introduzidas manualmente.

Se aparecer uma mensagem na janela Definições actuais a pedir para introduzir definições ou se alterar a configuração da impressora, efectue os procedimento abaixo para fazer as definições necessárias manualmente.

| Faça clique em Folha de Definições na caixa de diálogo Dados da impressora e opções para imprimir as informações acerca da impressora e opções. Requer a colocação de papel A4 ou Letter na impressora. Obterá uma impressão similar à impressão mostrada abaixo.

| Certifique-se de que as definições do utilitário correspondem às informações na Folha de definições impressa. Se não corresponderem, corrija as definições no ecrã para corresponderem às informações da Folha de definições.

| Faça clique em OK para sair deste menu e gravar as definições.

[Cima]

## Velocidade e Evolução

Pode efectuar as definições relacionadas com a evolução e a velocidade de impressão nesta caixa de diálogo.

As definições disponíveis são:

#### Cópias de alta velocidade

Para imprimir várias cópias do documento mais depressa, seleccione Cópias de Alta Velocidade.

#### Porta da impressora EPSON (apenas para Windows Me, 98 e 95)

Para acelerar a velocidade de transferência de dados para as impressoras EPSON, seleccione Porta da impressora EPSON.

Se o computador suportar o modo ECP, active a transferência DMA para acelerar a impressão.

Para mais informações, consulte Utilizar Velocidade e Evolução.

#### Processar sempre dados RAW (apenas para Windows 2000 e NT 4.0)

Seleccione esta caixa de verificação para que os documentos dos clientes Windows NT utilizem o formato RAW em vez do formato EMF (metaficheiro) (As aplicações do Windows NT utilizam o formato EMF por predefinição).

Tente utilizar esta opção se os documentos processados no formato EMF não forem impressos correctamente.

O processamento de dados RAW requer menos recursos do que EMF. Por isso, alguns problemas ("Memória insuficiente/Espaço em disco para imprimir", "Velocidade de impressão reduzida", etc.) podem ser resolvidos através da selecção da caixa de verificação "Processar sempre dados RAW".

Quando processar dados RAW, a evolução da impressão mostrada pelo medidor de evolução pode diferir da evolução actual da impressão.

#### Preferências

Faça clique neste botão para abrir a caixa de diálogo Preferências onde pode efectuar definições para o EPSON Status Monitor 3. Estas definições são descritas detalhadamente na secção seguinte.

[Cima]

## Preferências

Quando fizer clique no botão Preferências, aparece a caixa de diálogo seguinte.

Pode efectuar as seguintes definições:

Seleccionar Aviso | Mostra as definições de aviso dos erros actuais. Pode seleccionar se pretende ver mensagens de erros gerais, mensagens de erro de comunicação ou mensagens de estado da tinta durante a impressão ou cópia nesta área. Seleccione esta caixa de verificação para especificar o tipo de erros que devem ser notificados. Seleccione também a caixa de verificação Aviso, se quiser receber as notificações das mensagens de erro com um aviso de áudio.
Seleccionar Ícone de Atalho | Seleccione esta caixa de verificação para colocar um ícone de atalho na barra de tarefas do Windows. Faça clique no ícone de atalho na barra de tarefas para abrir o EPSON Status Monitor 3. Faça clique com o botão direito do rato para ver um menu de atalho onde pode aceder a alguns utilitários da impressora. Para seleccionar o ícone a ver, faça clique no ícone preferido. A selecção aparece do lado direito.
Permitir o controlo de impressoras partilhadas | Seleccione esta caixa de verificação para controlar uma impressora partilhada por outros computadores.

| Nota:

| Faça clique no botão Predefinição para inverter todas as definições Seleccionar aviso para as predefinições.

[Cima]

Anterior | Seguinte