Informações sobre produtos

# Peças da impressora e funções do painel de controlo

> Peças da impressora
> Painel de controlo

## Peças da impressora

1. Suporte de papel: Suporta o papel colocado no alimentador.

2. Guias de margens: Ajudam a colocar o papel na posição correcta. Ajuste a guia da margem esquerda para ajustar a altura do papel.

3. Tampa da impressora: Cobre o mecanismo de impressão. Abra-a apenas quando instalar ou substituir tinteiros.

4. Alimentador: Suporta o papel em branco e alimenta-o automaticamente durante a impressão.

5. Alavanca de ajuste: Ajusta a distância entre a cabeça de impressão e o papel para evitar manchas. Coloque na posição "+", se a tinta manchar o documento quando imprimir envelopes ou papel espesso.

6. Receptor de papel: Recebe o papel ejectado.

7. Extensão da receptor de papel: Suporta o papel ejectado.

1. Grampos dos tinteiros: Suportam os tinteiros no lugar. Abra-os apenas quando instalar ou substituir tinteiros.

2. Cabeça de impressão: Coloca tinta na página.

3. Painel de controlo: Controla as várias funções da impressora. Para mais informações, consulte a secção seguinte.

[Cima]

## Painel de controlo

### Botões

Botão | Função
funcionamento | Liga e desliga a impressora. Apaga a memória da impressora se premir duas vezes com a impressora ligada.
manutenção | Carrega e ejecta papel se premir e libertar durante dois segundos. Retoma a impressão se premir e libertar depois de um erro de falta de papel. Executa a limpeza da cabeça de impressão se premir durante 3 segundos quando o indicador de erro estiver desligado. Move a cabeça de impressão para a posição de substituição de tinteiros e envia tinta para a impressora quando não há tinta.
substituição de tinteiros | Move a cabeça de impressão para a posição de substituição de tinteiros e envia tinta para a impressora.

### Indicadores luminosos

Indicador luminoso | Descrição
funcionamento | Ligado quando a impressora está ligada. A piscar quando a impressora está a receber dados, imprimir, substituir um tinteiro, carregar tinta ou limpar a cabeça de impressão.
erro | Ligado quando a impressora não tem papel. Coloque papel no alimentador e, em seguida, prima o botão de manutenção para retomar a impressão. Ligado quando o papel estiver encravado. Retire todo o papel do alimentador e, em seguida, volte a colocar o papel. Se o indicador continuar a piscar, desligue a impressora e retire todo o papel da impressora. A piscar quando o tinteiro preto ou de cor estiver quase vazio. Ligado quando o tinteiro preto ou de cor estiver vazio. Substitua o tinteiro preto ou de cor. Tinteiro preto: T007 (Capacidade standard) T010 (Pequena capacidade) Tinteiro de cor: T008 A piscar quando cabeça de impressão for para a posição de substituição de tinteiros. O indicador pisca mais rápido, se faltar primeiro a tinta de cor.

[Cima]

Anterior | Seguinte