Resolução de avarias

# O papel não é alimentado correctamente

> O papel não é alimentado
> Várias páginas alimentadas
> O papel encrava
> O papel não é completamente ejectado ou está enrugado

Se ocorrer um dos seguintes problemas, tente as soluções indicadas para resolver o problema.

## O papel não é alimentado

Remova a pilha de papel e certifique-se de que:

- O papel não está enrolado ou dobrado.

- O papel não é muito velho. Para mais informações, consulte as instruções que acompanham o papel.

- O papel não é carregado acima da seta da guia da margem esquerda.

- O papel não está encravado. Se estiver, remova o papel encravado.

- Os tinteiros preto e/ou de cor não estão vazios. Se um tinteiro estiver, substitua o tinteiro adequado. Consulte Substituir um tinteiro.

Em seguida, volte a colocar papel. Não se esqueça de cumprir qualquer instrução de colocação especial fornecida com o papel. Ver também a secção de manuseamento de papel deste manual.

[Cima]

## Várias páginas alimentadas

- Certifique-se de que a pilha de papel fica por baixo da seta localizada no interior da guia da margem esquerda.

- Certifique-se de que a guia da margem esquerda está colocada correctamente em relação à margem esquerda do papel.

- Certifique-se de que o papel não está dobrado nem enrolado. Se o papel estiver enrolado, alise ou enrole o papel ligeiramente na direcção oposta antes de o colocar.

- Certifique-se de que a posição da alavanca de ajuste é adequada para o tipo de papel. Quando imprimir em papel de espessura normal, coloque a alavanca de ajuste na posição "-". Quando imprimir em envelopes e papel espesso, coloque-a na posição "+".

- Remova a pilha de papel e certifique-se de que o papel não é muito fino. Para mais informações sobre especificações, consulte Papel. Folheie as extremidades da pilha para separar as folhas e, em seguida, volte a colocar o papel.

- Se imprimir muitas cópias de um documento, verifique a definição Cópias no menu Papel no controlador de impressora (para Windows) ou na caixa de diálogo Imprimir (para Macintosh) e na aplicação. Para mais instruções, consulte Modificar o estilo de impressão para Windows ou Alterar as definições da impressora para Macintosh.

[Cima]

## O papel encrava

Prima o botão de manutenção para ejectar o papel encravado. Se o erro persistir, abra a tampa da impressora e remova todo o papel, incluindo papel rasgado. Volte a colocar o papel no alimentador e prima o botão de manutenção para retomar a impressão.

| Nota:

| Se não for possível remover um objecto estranho facilmente, não utilize a força nem desmonte a impressora. Peça assistência ao revendedor.

Se o papel encravar frequentemente, não se esqueça de verificar o seguinte:

- O papel é suave, não está enrolado nem enrugado.

- Certifique-se de que a área de impressão está virada para cima no alimentador.

- A pilha de papel foi folheada antes de ser colocada.

- O papel não é carregado acima da seta da guia da margem esquerda.

- A guia da margem esquerda é ajustada para encaixar o papel.

- Certifique-se de que a impressora está sobre uma superfície plana e estável que seja maior do que a base da impressora em todas as direcções. A impressora não funciona correctamente, se estiver inclinada.

[Cima]

## O papel não é completamente ejectado ou está enrugado

Tente uma ou mais destas soluções:

- Se o papel não for completamente ejectado, prima o botão de manutenção e, em seguida, abra a tampa da impressora e remova o papel. Verifique também a definição Formato do papel na aplicação e no controlador de impressão.

- Se o papel estiver enrugado quando sair, pode estar húmido ou ser muito fino. Coloque uma pilha nova.

| Nota:

| Armazene o papel não utilizado na embalagem origem numa área seca. Para mais informações sobre especificações, consulte Papel.

[Cima]

Anterior | Seguinte