Imprimir com Windows

# Aumentar a velocidade de impressão

> Sugestões gerais
> Utilizar Velocidade e Evolução
> Utilizar Configuração de Portas (Apenas para o Windows NT 4.0)

Siga as instruções fornecidas nesta secção para aumentar a velocidade de impressão da impressora.

## Sugestões gerais

Tal como uma impressão com alta resolução requer mais tempo de processamento do que uma impressão com baixa resolução, a impressão a cores leva mais tempo do que a impressão a preto e branco porque o volume de dados de um documento a cores é muito maior. Por este motivo, é muito importante ser selectivo na utilização da cor se quiser uma maior velocidade de impressão.

No entanto, mesmo se o documento requerer a resolução mais elevada e uma utilização de cor extensiva, por exemplo quando estiver a imprimir um composto que inclua fotografias a cores, pode ainda ser possível optimizar a velocidade de impressão, ajustando as outras condições de impressão. Não se esqueça de que a alteração de algumas condições para aumentar a velocidade podem também diminuir a qualidade de impressão.

A tabela abaixo mostra as factores que afectam inversamente a velocidade e a qualidade de impressão (se aumentar uma diminui a outra).

Qualidade de impressão Velocidade de impressão | Baixa Rápida | Elevada Lenta | Menu do controlador de impressão
Definições do controlador de impressão | Qualidade de impressão | Economia, Normal | Fotografia | Caixa de diálogo Avançado
Alta velocidade | Ligado | Desligado
Máximo rigor | Desligado | Ligado
Características dos dados | Formato da imagem | Pequeno | Grande |
Resolução | Baixa | Alta

A tabela abaixo mostra apenas os factores relacionados com a velocidade de impressão.

Velocidade de impressão | Rápida | Lenta | Menu do controlador de impressão
Definições do controlador de impressão | Tinta | Preto | Cor | Caixa de diálogo Avançado, menu Principal
Simetria horizontal* | Desligado | Ligado | Caixa de diálogo Avançado
Agrupar* | Desligado | Ligado | Menu Papel
Inverter ordem* | Desligado | Ligado
Características dos dados | Gama de cores | Nível de cinzento** | Cor completa |
Recursos de hardware | Velocidade do sistema | Rápida | Lenta |
Espaço livre em disco | Grande | Pequeno
Espaço livre em memória | Grande | Pequeno
Estado do software | Aplicações em execução | Uma | Várias |
Memória virtual | Não utilizada | Utilizada

| * Depende do controlador de impressão e do software que está a utilizar.

| ** Nível de cinzento significa utilizar apenas tinta preta para imprimir vários níveis de cinzentos do preto puro ao branco puro.

[Cima]

## Utilizar Velocidade e Evolução

Pode efectuar várias definições de velocidade de impressão na caixa de diálogo Velocidade e Evolução. Faça clique no botão Velocidade e Evolução no menu Utilitários do software da impressora. Aparece a caixa de diálogo seguinte.

As definições disponíveis são:

#### Cópias de alta velocidade

Seleccione esta caixa de verificação para ligar a impressão de alta velocidade para cópias múltiplas. Este procedimento acelera a impressão através da utilização do espaço no disco como uma cache quando imprimir várias cópias do documento.

#### Porta da impressora EPSON (apenas para Windows Me, 98 e 95)

Seleccione esta caixa de verificação para activar a opção EPSON Printer Port, que está optimizada para impressoras EPSON em vez da porta de impressora predefinida do Windows. Este procedimento acelera a velocidade de transferência de dados para as impressoras EPSON.

#### Utilize a transferência DMA (Apenas para Windows Me, 98 e 95)

Se o computador tiver uma porta paralela que suporte o modo ECP, pode activar a transferência DMA para acelerar a impressão. Consulte o manual do computador para determinar se suporta o modo ECP e a transferência DMA.

Para determinar se necessita de activar a transferência DMA, compare a mensagem existente por baixo da caixa de verificação EPSON Printer Port com esta tabela e execute a acção recomendada.

Mensagem | Acção
Transferência de alta velocidade (DMA) activada. | A transferência DMA já está activada. Faça clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
Para velocidades de transferência mais elevadas, utilize a Transferência DMA. | Efectue os procedimentos descritos nesta tabela para activar a transferência DMA.
(Sem mensagem) | A definição da porta paralela do sistema não permite a transferência DMA. No entanto, se alterar a definição da porta paralela para ECP ou Enhanced com o programa de configuração da BIOS do computador, pode utilizar a transferência DMA. Para mais informações, consulte o manual do computador ou o fabricante do computador. Assim que alterar a definição da porta paralela, efectue os procedimentos descritos nesta tabela para activar a transferência DMA. Nota: Antes de executar o programa de configuração da BIOS, remova o controlador de impressão com a opção Adicionar/Remover programas no Painel de Controlo. Depois de executar o programa de configuração da BIOS, reinstale o controlador de impressão.

Se necessitar de activar a transferência DMA, siga os passos abaixo.

| Faça duplo clique no ícone O Meu Computador no ambiente de trabalho e, em seguida, em Painel de Controlo.

| Faça duplo clique no ícone Sistema e, em seguida, faça clique no separador Gestor de Dispositivos.

| Faça duplo clique no ícone Porta (COM & LPT) e, em seguida, no ícone LPT1. Se não tiver ligado a impressora à porta LPT1, faça duplo clique no ícone da porta adequada.

| Faça clique no separador Recursos e, em seguida, anule a selecção da caixa de verificação Utilizar definições automáticas. Escreva as definições do Intervalo de Entrada/Saída mostradas na caixa de definições dos recursos.

| Seleccione uma definição de configuração básica a partir da Definição baseada na lista que utiliza as mesmas definições de Intervalo de Entrada/Saída escritas no passo 4 e certifique-se de que os números de Acesso directo à memória e de Pedido de interrupção são atribuídos e apresentados. Confirme também se a caixa Dispositivos em conflito mostra Sem conflitos.

| Faça clique em OK para guardar as definições.

| Volte a abrir a caixa de diálogo Velocidade e Evolução para verificar se a transferência DMA foi activada.

|  | Nota:

|  | Pode não ser capaz de utilizar a transferência DMA em alguns computadores mesmo depois de efectuar as definições descritas acima. Para mais informações sobre a capacidade de transferência DMA do computador, consulte o fabricante do computador.

[Cima]

## Utilizar Configuração de Portas (Apenas para o Windows NT 4.0)

| Nota:

| As definições das portas são complicadas e só devem ser efectuadas por um utilizador experiente com privilégios de administrador.

Se o computador tiver uma porta paralela que suporte o modo ECP, pode efectuar várias definições de velocidade de impressão na caixa de diálogo Configuração de Portas. Antes de efectuar as definições, certifique-se de que o modo ECP foi seleccionado nas definições do computador. Para mais informações sobre o modo ECP, consulte o manual do computador.

Para aceder à caixa de diálogo Configuração de Portas, faça clique no botão Iniciar, aponte para Definições e faça clique em Impressoras. Em seguida, seleccione a impressora e faça clique em Propriedades no menu Ficheiro. O controlador de impressão abre-se. Faça clique no separador Portas e, em seguida, em Configurar porta. Aparece a caixa de diálogo seguinte.

Faça clique no separador LPT port para a porta onde a impressora está ligada e, em seguida, no botão Configuração de Portas.

| Nota:

| Se a impressora estiver ligada a LPT1, só está disponível o separador LPT1.

As definições disponíveis são:

#### Definições de recursos (IRQ e DMA)

Se tiver a impressora ligada a LPT2 ou LPT3, a execução das definições IRQ e DMA pode acelerar a impressão. Faça clique em Alterar definição e introduza os mesmos números de configuração para IRQ e DMA da placa de expansão. Consulte a documentação do computador para determinar as definições para IRQ e DMA.

#### Utilizar transferência DMA

A utilização da transferência DMA para enviar dados de impressão pode ajudar a acelerar a impressão. Se a caixa de verificação Utilizar transferência DMA não estiver activada, tem de activar primeiro a transferência DMA nas definições do computador. Para mais informações, consulte a documentação do computador.

[Cima]

Anterior | Seguinte