Como / Manutenção

# Transportar a impressora

Se necessitar de transportar a impressora, prepare e embale a impressora cuidadosamente como descrito abaixo, utilizando a caixa (ou uma caixa similar à caixa original) e os materiais de empacotamento originais. Efectue os procedimentos abaixo.

| Abra a tampa da impressora e certifique-se de que a cabeça de impressão está na posição inicial (encostada totalmente à direita). Se não estiver, ligue a impressora e aguarde até que a cabeça de impressão volte à posição inicial. Em seguida, feche a tampa da impressora e desligue a impressora.

|  | Precaução:

|  | Deixe os tinteiros instalados quando transportar a impressora. O transporte da impressora sem tinteiros instalados pode danificar a impressora.

| Desligue o cabo de interface da impressora.

| Remova o papel do alimentador e o suporte de papel.

| Abra a tampa da impressora novamente. Fixe o suporte do tinteiro à impressora com fita como mostrado abaixo e, em seguida, feche a tampa da impressora.

| Empurre a bandeja de extensão e, em seguida, levante a bandeja de recepção.

| Prenda os materiais de protecção a ambos os lados da impressora.

| Volte a empacotar a impressora e o cabo de alimentação na caixa original.

| Mantenha a impressora nivelada durante o transporte.

[Cima]

Anterior | Seguinte