Informações sobre produtos / Instruções de segurança

# Algumas precauções importantes

> Quando utilizar a impressora
> Quando manusear tinteiros
> Quando escolher um local para a impressora

Tenha atenção aos pontos abaixo quando utilizar a impressora, manusear tinteiros ou seleccionar um local para a impressora.

## Quando utilizar a impressora

Cumpra as seguintes instruções:

- Não coloque as mãos no interior da impressora nem toque nos tinteiros durante a impressão.

- Não desloque a cabeça de impressão com as mãos. Caso contrário, pode danificar a impressora.

- Desligue sempre a impressora com o botão de funcionamento . Quando premir este botão, o indicador de funcionamento pisca e, em seguida, apaga-se. Não desligue a impressora nem remova o cabo de alimentação da tomada até o indicador de funcionamento parar de piscar.

- Antes de transportar a impressora, certifique-se de que a cabeça de impressão está na posição inicial (encostada totalmente à direita) e os tinteiros estão no lugar.

[Cima]

## Quando manusear tinteiros

Cumpra as seguintes instruções:

- Mantenha os tinteiros fora do alcance das crianças. Não permita que as crianças bebam ou manuseiem os tinteiros.

- Tenha cuidado quando manusear tinteiros gastos porque pode haver alguma tinta à volta da porta de fornecimento de tinta. Se a tinta se derramar nos olhos, lave a área com água e sabão. Se os problemas de visão ou o desconforto continuarem após a lavagem, contacte um médico imediatamente.

- Não abane um tinteiro porque pode provocar um derramamento de tinta.

- Instale o tinteiro assim que o remover da embalagem. Um tinteiro aberto durante um longo período de tempo antes de o utilizar pode resultar numa qualidade de impressão reduzida.

- Não utilize um tinteiro se a data de validade já estiver expirado. Para obter melhores resultados, utilize os tinteiros apenas durante seis meses após a sua instalação.

- Não desmonte nem tente recarregar os tinteiros. Este procedimento pode danificar a cabeça de impressão.

- Depois de retirar o tinteiro de um local de armazenamento frio, deixe-o ambientar-se à temperatura da sala pelo menos durante três horas antes de o utilizar.

- Guarde os tinteiros num local fresco e escuro.

- Não toque no chip IC verde na parte lateral do tinteiro. Este procedimento pode afectar a impressão e o funcionamento normais.

- Neste tinteiro, o chip IC retém várias informações relacionadas com o tinteiro, como a quantidade de tinta existente para que um tinteiro possa ser removido e reinserido livremente. No entanto, a impressora consome alguma tinta sempre que inserir o tinteiro devido a verificação de fiabilidade automática.

- Se remover um tinteiro para utilização posterior, proteja a área de fornecimento de tinta contra a poeira e o pó e guarde-o no ambiente da impressora. Não se esqueça de que existe uma válvula na porta de fornecimento de tinta, tornando as tampas ou os bujões desnecessários, mas deve ter cuidado para manchar com tinta os itens tocados pelo tinteiro. Não toque na porta de fornecimento de tinta ou na área circundante.

[Cima]

## Quando escolher um local para a impressora

Cumpra as seguintes instruções:

- Coloque a impressora sobre uma superfície plana e estável que seja maior do que a base da impressora em todas as direcções. A impressora não funciona correctamente se estiver inclinada.

- Deixe espaço suficiente na parte frontal da impressora para que o papel seja ejectado completamente.

- Evite colocar a impressora em locais sujeitos a variações bruscas de temperatura e humidade. Mantenha também a impressora afastada da luz solar directa, luzes intensas ou fontes de calor.

- Evite locais sujeitos a choques e vibrações.

- Evite locais com pó.

- Deixe espaço livre à volta da impressora para uma ventilação suficiente.

- Coloque a impressora junto a uma tomada de parede onde seja fácil retirar a ficha.

> Nota para utilizadores de língua francesa:
> Placez l'imprimante près d'une prise de courant d'où la fiche peut être débranchée facilement.

[Cima]

Anterior | Seguinte