Como / Substituir tinteiros

# Substituir um tinteiro

> Utilizar o painel de controlo da impressora

Esta impressora utiliza tinteiros equipados com chips IC. O chip IC monitoriza com precisão a quantidade de tinta utilizada por cada tinteiro. Por isso, mesmo que remova um tinteiro e o insira novamente mais tarde, pode utilizar toda a tinta. No entanto, a impressora consume alguma tinta sempre que inserir o tinteiro devido à verificação de fiabilidade automática.

## Utilizar o painel de controlo da impressora

Pode substituir um tinteiro com a ajuda do painel de controlo da impressora ou do utilitário Status Monitor. Para substituir um tinteiro com o botão de substituição de tinteiros existente no painel de controlo da impressora , efectue os procedimentos abaixo. Para substituir um tinteiro ou verificar os níveis de tinta com o utilitário Status Monitor, consulte Utilizar o Status Monitor.

| Aviso:

| Mantenha os tinteiros fora do alcance das crianças. Não permita que as crianças bebam ou manuseiem os tinteiros.

| Tenha cuidado quando manusear tinteiros gastos porque pode haver alguma tinta à volta da porta de fornecimento de tinta. Se a tinta se derramar nos olhos, lave a área com água e sabão. Se a tinta entrar nos olhos, lave-os imediatamente com água. Se os problemas de visão ou o desconforto continuarem após a lavagem, contacte um médico imediatamente.

| Precaução:

| A EPSON recomenda a utilização de tinteiros genuínos EPSON. Outros produtos não fabricados pela EPSON podem provocar danos na impressora não abrangidos pelas garantias da EPSON.

| Deixe o tinteiro gasto instalado na impressora até comprar um tinteiro de substituição. Caso contrário, a tinta existente nos jactos da cabeça de impressão pode secar.

| Não volte a encher os tinteiros. A impressora calcula a quantidade de tinta existente com um chip IC no tinteiro. Mesmo que volte a encher o tinteiro, a quantidade de tinta existente não será calculada de novo e a quantidade de tinta disponível não será alterada.

| Nota:

| Não pode continuar a imprimir com um tinteiro vazio mesmo se o outro tinteiro ainda contiver tinta. Antes de imprimir, substitua o tinteiro vazio.

| Além da tinta utilizada durante a impressão do documento, a impressora consume tinta durante a operação de limpeza da cabeça de impressão, o ciclo de limpeza automático executado quando liga a impressora e o carregamento de tinta quando instala o tinteiro na impressora .

Para mais informações sobre os tinteiros, consulte Quando manusear tinteiros.

| Verifique se a impressora está ligada, mas não a imprimir. Em seguida, abra a tampa da impressora.

|  | Nota:

|  | Pode identificar o estado da impressora. Quando o indicador de erro piscar, é porque o tinteiro preto ou de cor tem pouca tinta. Quando o indicador de erro acender, é porque o tinteiro preto ou de cor está vazio.

| Prima o botão de substituição de tinteiros . A cabeça de impressão vai para a esquerda para a posição de substituição de tinteiros. O indicador começa a piscar e o indicador de erro começa a piscar ou fica aceso. Para descobrir que tinteiro requer substituição, consulte a tabela abaixo ou verifique o EPSON Status Monitor 3 (para Windows) ou o EPSON StatusMonitor (para Macintosh).

Indicador es luminosos | Acção
| Substitua o tinteiro preto, se o indicador de erro piscar à mesma velocidade do indicador de funcionamento. Tinteiro preto: T007 (Capacidade standard) T010 (Pequena capacidade)
| Substitua o tinteiro de cor, se o indicador de erro piscar duas vezes mais depressa do que o indicador de funcionamento . Tinteiro de cor: T008
| Substitua os tinteiros preto ou de cor, se o indicador continuar aceso.

|  | Precaução:

|  | Não desloque a cabeça de impressão com as mãos porque pode danificar a impressora. Prima sempre o botão de substituição de tinteiros para a mover.

| Levante o grampo do tinteiro até onde for possível. Remova o tinteiro da impressora. Se o tinteiro estiver vazio, coloque-o no lixo de forma adequada. Não guarde o tinteiro gasto nem o tente voltar a encher.

|  | Aviso:

|  | Se a tinta se derramar nas mãos, lave-as com água e sabão. Se a tinta entrar nos olhos, lave-os imediatamente com água. Se os problemas de visão ou o desconforto continuarem após a lavagem, contacte um médico imediatamente.

| Remova o tinteiro novo da embalagem de protecção e retire apenas o vedante de fita amarela. Não toque no chip verde na parte lateral do tinteiro.

|  | Precaução:

|  | Tem de remover a fita amarela do tinteiro antes de o instalar. Caso contrário, o tinteiro ficará inutilizado e incapaz de imprimir.

|  | Se instalar um tinteiro sem remover a fita amarela, tem de remover o tinteiro e instalar um tinteiro novo. Prepare o tinteiro novo através da remoção da fita amarela e, em seguida, instale-o na impressora.

|  | Não remova a parte azul da fita existente na parte superior do tinteiro. Caso contrário, a cabeça de impressão pode ficar obstruída e incapaz de imprimir.

|  | Não remova a fita da parte inferior do tinteiro. Caso contrário, a tinta derrama-se.

|  | Não toque no chip IC verde existente na parte lateral do tinteiro, a impressão e o funcionamento normais podem não ser possíveis.

|  | Não remova o chip IC verde da parte lateral do tinteiro. Se instalar um tinteiro sem um chip IC, a impressora pode ficar danificada.

| Abra as patilhas do tinteiro para que fiquem sobre as patilhas que saem da base da tampa do compartimento dos tinteiro aberta. Empurre as tampas até ficarem bloqueadas.

|  | Precaução:

|  | Certifique-se de que as patilhas do tinteiro não ficam debaixo das dobradiças que saem da base da tampa do compartimento do tinteiro aberta porque podem danificar a tampa.

|  | Depois de remover um tinteiro da impressora, insira um tinteiro novo imediatamente. Se não houver nenhum tinteiro, a cabeça de impressão pode ficar seca e incapaz de imprimir.

| Prima o botão de substituição de tinteiros . A impressora move a cabeça de impressão e inicia o carregamento do sistema de entrega de tinta. Este processo demora cerca de um minuto a efectuar. Quando o processo de carregamento de tinta terminar, a impressora move a cabeça de impressão para a posição inicial, o indicador de funcionamento pára de piscar e permanece aceso e o indicador de erro apaga-se.

|  | Precaução:

|  | O indicador de funcionamento continua a piscar enquanto a impressora carrega a tinta. Nunca desligue a impressora enquanto a luz está a piscar. Este procedimento pode resultar num carregamento de tinta incompleto.

| Feche a tampa da impressora.

[Cima]

Anterior | Seguinte