Como / Manusear papel

# Colocar envelopes

> Armazenar papel fotográfico EPSON

Quando imprimir envelopes, tenha atenção às seguintes recomendações:

- Pode colocar até 10 envelopes no alimentador.

|  | Nota:

|  | A flexibilidade e a espessura dos envelopes são muito variáveis. Se a espessura total da pilha de envelopes exceder 10 mm, alise os envelopes antes de os colocar. Se a qualidade de impressão diminuir quando colocar uma pilha de envelopes, coloque um envelope de cada vez.

- Coloque a alavanca de ajuste na posição "+".

|  | Nota:

|  | Volte a colocar a alavanca de ajuste na posição "0" (posição normal) depois de terminar a impressão dos envelopes. Se deixar a alavanca na posição "+", pode aparecer intervalos nas imagens impressas noutros materiais.

|  | Quando a alavanca de ajuste está na posição "+", verifique se a caixa de verificação Alta velocidade não está seleccionada na caixa de diálogo Avançado do controlador de impressão. Para anular a selecção desta caixa de verificação, pode também necessitar de alterar a definição Resolução.

- Coloque os envelopes com a aba virada para baixo como mostrado na figura.

- Não utilize envelopes enrolados ou dobrados. Alise os envelopes antes de os colocar. Evite utilizar envelopes muito finos porque podem enrolar-se durante a impressão.

- Seleccione Papel normal como definição Papel no controlador de impressão.

## Armazenar papel fotográfico EPSON

Volte a colocar o papel não utilizado na embalagem original assim que terminar a impressão. A EPSON recomenda também que guarde as impressões num saco de plástico vedante. Mantenha-as longe de locais com elevadas temperaturas, humidade e incidência directa dos raios solares.

[Cima]

Anterior | Seguinte