-----------------------------------------------
Hardware de Rede Basico - Parte 2 - A Revanche|  
-----------------------------------------------

Desenvolvido por Hekodangews.
Sugestoes serao bem vindas: hekodangews@bol.com.br .
Esse tutorial apesar de conter nomes tecnicos, eh o basico do basico, logo a 'elite' ja sabe tudo
e nem vai perder tempo, lendo esse humilde txt destinado a todos os newbies!
Estes texto nao possui direitos autorais(eca), logo pode ser livremente difundido .... sem 
comunicacao previa ao autor(EU) :P
Ai, promessa eh divida, como eu tinha dita na parte1 q me comprometeria com:
	"Numa parte 2 que pretendo fazer, vou estar comprometido com HUB, Bridges(Pontes), 
Roteadores, Repetidores, Gateway, Patch Panel, Topologia, Camadas OSI do modelo ISO, Padroes de 
redes, protocolos, .... ."

Indice
*****************************************************
1 - HUB
    1.1 - Empilhamento de Hub
    1.2 - Cascateamento de Hub
2 - BRIDGES (Pontes)
3 - ROTEADORES
4 - REPETIDORES
5 - CAMADAS DO MODELO OSI ESTABELECIDAS PELA ISO
	5.1 - Camada fisica
	5.2 - Camada de enlace
	5.3 - Camada de rede
	5.4 - Camada de transporte
	5.5 - Camada de sessao
	5.6 - Camada de apresentacao
	5.7 - Camada de aplicacao
6 - TOPOLOGIA    
	6.1 - Em barra (ou barramento):
	6.2 - Em Estrela:
	6.3 - Em Anel:
	6.4 - Vantagens e Desvantagens:
		6.4.1 - Topologia Estrela	
		6.4.2 - Topologia Anel (Token Ring)	
		6.4.3 - Topologia barramento	
7 - PROTOCOLOS
	7.1 - IPX/SPX(novell)
	7.2 - NET BEUI
	7.3 - TCP/IP 
8 - NOTA
9 - LINKs
10 - FIM
*****************************************************

1 - HUB

Hub eh o dispositivo que aceita varias conexoes da rede, interligando varios computadores. 
Existem diversos tipos de hubs. Alguns sao dispositivos simples de hardware que apenas aceitam 
conexaes (denominado hubs passivos); outros sao complicados componentes eletranicos que 
monitoram e controlam o fluxo de informaçaes na rede.

1.1 - Empilhamento de Hub

*Utiliza cabo par trançado com RJ45 para o empilhamento;
*Maximo de 3Hubs;
*A cada empilhamento perde-se uma porta no Hub;
			 _____________________
			|		      |
			| =  =  =  =  =  =  = |   Aqui uma porta eh perdida
			|__________________/__|
          				  /
					 /
					/
		  _____________________/
		 |		      /|
		 | =  =  =  =  =  =  = |
		 |_____________________|


1.2 - Cascateamento de Hub

*Utiliza cabo fornecido pelo fabricante ou coaxial;
*Maximo de 8 Hubs ;
*Nao perde porta do Hub;
*Eh a melhor configuraçao;
         ________________________
	|		  ==(in)|
	| ==(in)  ==(out)       |
	|_________/_______==(ou)|
                 /
                /
         ______/_________________
	|     /		  ==(in)|
	|   ==(in) ==(out)      |
	|_________________==(ou)|

------------------------------------------------------------------

2 - BRIDGES (Pontes)

Conectam multiplas LAN's como por exemplo a LAN da contabilidade com a LAN do departamento de 
Marketing. Isto divide o trafego na rede, apenas passando informaçoes de um lado para outro 
quando for necessario. Nao acho que seu uso seja de vital importancia para o bom funcionamento 
de uma rede.
------------------------------------------------------------------

3 - ROTEADORES

Faz o papel de guarda de transito, garantindo que os pacotes de mensagens sejam dirigidos a 
endereços certos na rede. Pelo fato de quase nao haver bradcast(ver nota no fim da pagina),
o trafego da rede eh bastante otimizado, mandando o pacote direto pro enredeco.


	|roteador|-------------|roteador|         
	    |                      |
	 |-----|		|-----|              |--------|
	 |lan 1|                |lan 3|              |INTERNET|
	 |-----|                |-----|		     |--------|
            |                      |		         |
        |roteador|             |roteador|------------|roteador|
            |
	    |	
            |       |-----|
	|roteador|--|lan 2|  exemplo de algumas lans ligadas entre si, aqui eu coloquei, sempre
		    |-----|  2 roteadores entre as redes, mas isso pode ser perfeitamente
                             modificado!     
------------------------------------------------------------------

4 - REPETIDORES

Sao equipamentos utilizados quando se deseja repetir o sinal enviado por um equipamento quando 
a distancia  a ser percorrida eh maior do que o recomendado. Ele realiza uma ampliacao no sinal 
já fraco dando nova força para que chegue ao ponto de destino. Esse equipamento eh facilmente
encontrado em predios com lans .....
------------------------------------------------------------------

5 - CAMADAS DO MODELO OSI ESTABELECIDAS PELA ISO

O modelo OSI (Open System Interconect) foi criado em 1977 pela ISO (International Organization 
for Standardization) com o objetivo de criar padroes de conectividade para interligar 
sistemas de computadores locais e remotos. Os aspectos gerais da rede estao divididos em 7 
camadas funcionais, facilitando assim a compreensao de questoes fundamentais sobre a rede.
A tabela apresentada abaixo mostra o modelo ISO/OSI e a atuacao dos produtos de comunicaçao em 
cada uma das camadas deste modelo, em uma divisao muito clara das camadas de um sistema de 
comunicacao. Este eh um grande auxilio para o entendimento dos diversos protocolos de mercado.

				7	Aplicacao
				6	Apresentacao
				5	Sessao
				4	Transporte
				3	Rede
				2	Enlace
				1	Fisica
5.1 - Camada fisica
A camada 1 compreende as especificacoes de hardware (Mecanicos, eletricos, fisicos) todos 
documentados em padroes internacionais.

5.2 - Camada de enlace
Responsavel pelo acesso logico ao ambiente fisico, como transmissao e reconhecimento de erros.

5.3 - Camada de rede
Cuida do trafego e roteamento dos dados na rede.

5.4 - Camada de transporte
Controla a transferencia dos dados e transmissoes, isto eh executado pelo protocolo utilizado.

5.5 - Camada de sessao
Estabelece as sessoes entre os usuarios com a configuracao da tabela de endereço dos usuarios.

5.6 - Camada de apresentacao
Transfere informacoes de um software de aplicacao para o sistema operacional.

5.7 - Camada de aplicacao
Eh representada pelo usuario final. Os serviços podem ser: correio, transferencia de arquivos 
etc.
------------------------------------------------------------------

6 - TOPOLOGIA

Eh a forma de como eh montada fisicamente uma rede de computadores. Entre os principais temos:

6.1 - Em barra (ou barramento):
Utiliza um unico meio de transmissao para conectar as estacoes , que e o cabo coaxial.
Para interligar as estacoes aos cabos utilizamos conectores BNC tipo "T"e terminais BNC  50  
para fazer a terminacao. Apresenta a vantagem de possuir um custo baixo por sua implantacao, 
porem a desvantagem de ser gasto muito para manter a rede funcionando.

6.2 - Em Estrela:
Eh uma estrutura de conexao, onde um dispositivo central(HUB), gerencia juntamente com o Sistema.
Operacional de rede as acoes das estacoes. Eh utilizado o cabo par trancado com conector RJ45.
Cada estacao terah a sua ligacao independente com o HUB. Possui como desvantagem o seu alto custo 
de implantacao e como vantagem o custo baixo de manutencao.

6.3 - Em Anel:
Uma rede em anel consiste de estacoes conectadas atraves de um caminho fechado. Nesta 
configuracao, muitas das estacoes remotas ao anel nao se comunicam diretamente com o computador 
central.
Redes em anel sao capazes de transmitir e receber dados em qualquer direcao, mas as 
configuracoes mais usuais sao UNIDIRECIONAIS, de forma a tornar menos sofisticado os protocolos 
de comunicacao que asseguram a entrega da mensagem corretamente e em sequencia ao destino. 
Quando um mensagem eh enviada por um noh(estacao), ela entra no anel e circula ate ser retirada 
pelo no destino, ou entao ateh voltar ao noh fonte, dependendo do protocolo empregado. O ultimo 
procedimento eh mais desejavel porque permite o envio simultaneo de um pacote para multiplas 
estacoes. Outra vantagem eh a de permitir a determinadas estacoes receber pacotes enviados por 
qualquer outra estacao da rede, independentemente de qual seja o noh destino.
Os maiores problemas desta topologia sao relativos a sua pouca tolerancia a falhas. Qualquer 
que seja o controle de acesso empregado, ele pode ser perdido por problemas de falha e pode ser 
dificil determinar com certeza se este controle foi perdido ou decidir qual noh deve recria-lo. 
Erro de transmissao e processamento podem fazer com que uma mensagem continue eternamente a 
circular no anel(loop infinito). 
A utilizacao de uma estacao monitora visa contornar estes problemas. Outras funcoes desta 
estacao seriam: iniciar o anel, enviar pacotes de teste e diagnostico e outras 
tarefas de manutencao. A estacao monitora pode ser dedicada ou uma outra que assuma em 
determinado tempo essas funcoes.
Esta configuraçao requer que cada noh seja capaz de remover seletivamente mensagens da rede ou 
passa-las adiante para o proximo noh. Nas redes unidirecionais, se uma linha entre dois nos cair, 
todo sistema sai do ar ateh que o problema seja resolvido.Se a rede for bidirecional, nenhum noh 
ficarah inacessivel, jah que poderah ser atingido pelo outro lado.

6.4 - Vantagens e Desvantagens:

6.4.1 - Topologia Estrela	
VANTAGEM: Eh mais tolerante a falhas. Facil de intalar usuarios. Monitoramento centralizado.
DESVANTAGEM: Custo de instalacao maior porque recebe mais cabos.

6.4.2 - Topologia Anel (Token Ring)	
VANTAGEM: Razoavelmente facil de instalar. Requer menos cabos. Desempenho uniforme. 
DESVANTAGEM: Se uma estacao para todas param.. Os problemas sao dificeis de isolar.

6.4.3 - Topologia barramento	
VANTAGEM: Simples e facil de instalar. Requer menos cabos. Facil de entender. 
DESVANTAGEM: A rede fica mais lenta em periodos de uso intenso.. Os problemas sao dificeis de 
isolar.
------------------------------------------------------------------
7 - PROTOCOLOS
Sao um conjunto de regras utilizados para garantir comunicacao confiavel na rede. Sao comparados 
a lingua que usamos para nos comunicar.

7.1 - IPX/SPX(novell)
	Eh nativo da Netware para sistema cliente/ servidor, fornecendo serviços como 
compartilhamento de arquivos, fax, impressao, etc...

7.2 - NET BEUI
	Utilizado em rede windows, de preferencia nao-hierarquizada(ver parte1).

7.3 - TCP/IP (ver nota no fim da pagina)
	Eh um conjunto de protocolos de comunicacao utilizados para troca de dados entre uma LAN 
ou WAN.	No TCP/IP os protocolos de aplicacao mais conhecidos sao:

	TELNET = Para emulacao de terminal;
	SMTP = Para ser utilizado correio eletronico;
	FTP = Transferencia de arquivos;

Eh usado por Unix , Novell 4.x, Win NT, Win 9(x), Linux, FreeBSD, Tropix, V2_OS ...! 
------------------------------------------------------------------

8 - NOTA: Mais sobre roteadores e TCP/IP, podem ser encontrados em respectivamente em:
"basico_routers.txt"  by  TankDS    e       "tcpip.txt"  by  Dimitri Vashnov. 
Disponiveis em: unsekurity.virtualave.net!

9 - LINKs: unsekurity.virtualave.net
           causanobre.orui.dhs.org
           www.gabrieltorres.com
10 - FIM
  Pois bem, chego o final desse txt, me sinto feliz, pq jah na primeira parte, recebi uns alguns
mails que me motivaram, sem contar os elogios nos canais ..., termino REDE, sabendo que ajudei a
alguem. Meu intuito desde de o inicio sempre foi ajudar.
Nao escrevi isso aqui pra provar que sou melhor do que alguem ou coisas do tipo, tb nao escrevi
para aparcer, ou para ficar mais conhecido, eu simplesmente escrevi para ajudar os caras que
passam horas procurando algum material na internet e nao acham nada, sei bem o q eh isso,
pois eu ja passei por isso ....
ACABO aqui, a principio, tudo o que eu tinha que falar nestes basicos de REDES, eu ja falei,
posso fazer revisoes, reformulacoes .....! Se eu nao receber reclamacao, tudo vai continuar como
esta!
*OBS: eu ja tinha acabado ese txt, quando me lembrei que poderia escrever isso:
"A intencao desses txts de redes, nao eh falar tudo de redes, ou ensinar tudo, a intencao eh:
tao somente amostrar a porta, agora abri e passar por ela, cabe a vc!"
    	Adaptado de Matrix!
			"Aprender eh uma arte que nunca acaba!"

