-------------------------------------
Hardware de Rede Basico - Parte 1   |  
-------------------------------------
Desenvolvido por Hekodangews, popularmente conhecido como heko .  :) hehehe
Sugestoes serao bem vindas: hekodangews@bol.com.br .
Esse tutorial apesar de conter nomes tecnicos, eh o basico do basico, logo a 'e
lite' ja sabe tudo
e nem vai perder tempo, lendo esse humilde txt destinado a todos os newbies!
Estes texto nao possui direitos autorais(eca), logo pode ser livremente difundi
do .... sem 
comunicacao previa ao autor(EU) :P

Indice:
-------------------------------------------------------,
1 - TIPOS DE REDES                                     |
    1.1 - Lans                                         |
          1.1.1 - server                               |
          1.1.2 - workstations                         |
          1.1.3 - recursos de comunicacao              |
    1.2 - WANS                                         |
          1.2.1 - interfaces fisicas                   |
    1.3 - INTERNET                                     |
2 - REDES NAO-HIERARQUIZADAS                           |
3 - REDES HIERARQUIZADAS (CLIENTE/SERVIDOR)            |
4 - TIPOS DE SERVIDORES                                |
5 - FORMAS DE PROTECAO DO SERVIDOR                     |
    5.1 - Espelhamento de Disco                        |
    5.2 - Duplexação de disco                          |
    5.3 - Espelhamento de Servidor                     |
6 - VISAO GERAL DE UMA REDE DE COMPUTADORES            |
7 - PLACAS DE REDES(NICS)                              |
8 - METODOS DE TRANSMISSAO:                            |
      8.1 - Banda passante base                        |
      8.2 - Banda passante larga                       |
9 - TIPOS DE CABOS:                                    |
     9.1 - IEEE 802.3, (10Base5)                       |
     9.2 - IEEE 802.3, (10Base2)                       |
     9.3 - Cabo UTP                                    |
     9.4 - Cabo STP                                    |
     9.5 - Fibra ótica                                 |
-------------------------------------------------------'


INTRODUCAO:
-----------------------------------------------
PERGUNTA:   O que são Redes de Computadores ?
RESPOSTA:   Estritamente falando, redes de computadores são computadores conect
ados entre si, 
com o objetivo de compartilhar informações, programas, scanners, agendas de gru
pos, correio 
eletrônico, etc. Trazendo benefícios aos usuários que irão utilizá-las.

-----------------------------------------------
1- TIPOS DE REDES

1.1- LANs - ( Local Area Network - Redes Locais )
        Redes locais (LANs) são basicamente um grupo de computadores (PCs Deskt
op's) conectados 
entre si e a um servidor. Os usuários de uma LAN executam suas tarefas a partir
 de seus 
computadores (PCs Desktop's). Entre as tarefas podemos destacar os banco de dad
os, planilhas e 
editores de texto ou aplicações gráficas . Normalmente temos um grupo destes us
uários executando 
uma aplicação no servidor.
Os módulos mais importantes de uma rede local são:
-    Servidores ( Servers)
-    Workstations (PCs Desktops - Estações Individuais)
-    Recursos de comunicação

1.1.1 - Servidor (Server)
Os servidor de rede é um computador com elevada capacidade de processamento sua
 função é fornecer
serviços à rede. Em geral esta máquina processa grandes volumes de dados(databa
ses), requerendo
CPUs rápidas e dispositivos de armazenamento (Hard Disks, Optical Disks), de al
ta capacidade 
rápido acesso. Os serviços que um servidor normalmente oferece à rede, onde est
es serviços 
podem ou não estarem centralizados em um único microcomputador , são:
- Servidor de Aplicação (Application Server)
- Servidor de Arquivo (File Server)
- Servidor de Impressoras (File Printers)
- Servidor de Rede ( NetWork Server)
- Servidor de Bancos de Dados Relacional (Relational DataBase Server)

Dentro da tecnologia atualmente disponível, o hardware servidor é composto de u
m Pentium, ou 
então máquinas RISC de fabricantes como HP, Sun, Digital (linha ALPHA PC) ou IB
M.
O Sistema Operacional do Servidor se enquadra na categoria "NOS'' (Networking O
perating Systems). Os "NOS" mais adotados no mercado são:
Netware 4.11                    - Novell Inc.
Windows NT Server               - Microsoft Corp.
LAN Server 4.0                  - IBM
Unix                            - IBM, SUN, HP, SCO, ...

1.1.2 - WorkStations ( Estação de Trabalho Individuais )
As Workstations ( PCs Desktop ) são estações individuais de trabalho. A partir 
dela os usuários 
acessam arquivos aplicações no servidor e executam tarefas locais. Em geral nas
 workstations são 
executadas tarefas com editores de textos ( Word, joe, etc ), planilhas ( Excel
, ... ), edição 
de gráficos e apresentações ( PowerPoint, Gimp).O harware da workstation varia 
entre 486 e 
Pentium e dependerá das informações a serem processados. 
O "SO LOCAL" Sistema Operacional Local utilizado nas WorkStations deve ser feit
o visando a 
escolha da necessidade da  LAN em alguns casos o "NOS" utilizado no servidor. D
entre os SOs 
Locais utilizados nas WorkStations são: 
DOS                             - Microsoft Corp.
Windows 3.11, 95, 98            - Microsoft Corp.
Windows NT WorkStation          - Microsoft Corp.
Linux, FreeBsd, OpenBsd ....
                
1.1.3 - Recursos de comunicação
E a infraestrutura de hardware e software necessária para a comunicação entre o
s diversos 
componentes de uma LAN. Os recursos a serem utilizados na comunicação entre os 
equipamentos 
posso citar: HUB, cabo par trançado (UTP/STP), cabo coaxial, placas de rede, re
petidores, 
bridges(pontes), roteadores(routers), cabeamento, etc.

-------------------------
1.2 - WANS - ( Wide Area NetWork - Redes Remotas )
        A interligação de diversos sistemas de computadores localizados em regi
ões fisicamente 
distantes. As WANs utilizam linhas de transmissão de dados oferecidas por empre
sas de 
telecomunicações mais comuns são: AT&T, Sprint, MCI e Northern Telecom (NT). Os
 serviços são 
geralmente de aluguel de linhas privadas (Leased lines) ou discadas (Switched) 
permitindo a 
utilização de diversos protocolos tais como SNA, PPP/TCP-IP, etc.
As redes WAN's estão passando por uma evolução muito grande com a aplicação de 
novas tecnologias 
de telecomunicações e com a utilização de fibra ótica (Optical fiber). Novos pa
drões estão 
surgindo para fibra ótica, destacando-se ATM ( Asynchronous Transfer Mode) que 
disponibiliza a 
transmissão de dados (texto, binário),dados de aplicação em "tempo real" como s
om e imagem em 
uma única linha e em altíssima velocidade ( 300Mbps ou superior). A velocidade 
passa a ser 
determinada pelos equipamentos que processam as informações (Clientes/Servidore
s) e não do meio 
físico.
A conexão entre os equipamentos geralmente e feita através de Modem's de e linh
as de 64Kbps, 
enlaces E1 (2048Mbps). Estes serviços são oferecidos pelas concessionárias de t
elecomunicações.

1.2.1 - Interfaces Físicas
As interfaces fisicas são utilizados para acesso aos serviços de transmissão de
 dados, são 
utilizados (hoje) linhas de comunicação que conversam com modems, estes convers
am entre via 
interface serias síncronas ou assíncronas com os computadores.
Os modems de diversas velocidades ( 9,6Kbps, 14.4Kbps, 28.8Kbps, 36Kbps). 
Alguns padrões de interface física são: 

RS-232 ou EIA-232
                                        
- Velocidades típicas de 38.4Kbps, 57Kbps, 115.2Kbps
- Padrão utilizados pelos fabricantes de equipamentos de informática e telecomu
nicações .
- Conector padrão e o DB 25 que corresponde ao padrão ISO 2110. Isto também val
e para a função 
dos pinos.  
- Os sinais de tensão são balanceados nos limites entre -25V a +25v, sendo o pa
drão de +/- 12V.

1.3 - INTERNET :)

A Internet também pode ser considerada como uma WAN de alcance mundial. Onde vá
rios computadores 
estão conectados através do protocolo TCP/IP e conexões discadas, ou dedicada. 
A grande 
maravilha talvez esteja no protocolo TCI/IP que possibilita total compartilhame
nto de recursos 
e informações, e ainda disponibiliza serviços como GOPHER, WWW e FTP e etc.

NESSE MATERIAL EU VOU FOCAR MAIS A LAN, POIS ELA EH A BASE DA WAN, QUE A WAN PO
R SUA VEZ EH A 
BASE DA INETERNET!!!

Exemplo de meios de transmissao para conexao de uma rede:

               LP-linha         
         ====   privada   ====  fibra otica ====
         |RJ|-------------|SP|--------------|GO|
         ====             ====              ====
          ||
          ||ondas de radio
          ||
         ==== satelite ====
         |AM|----------|ES|
         ====          ====

----------------------------------
2 - Redes não-Hierarquizadas
Não existe servidores centrais, ao contrário, cada máquina fornece serviços que
 podem ser 
acessados por outras máquinas na rede.
  
        ========        ========         ========
        estacao1--------estacao2---------estacao3 
        ========        ========         ========

----------------------------------
3 - Redes Hierarquizadas  (Cliente/Servidor)
É composta de um ou mais servidores especializados que controlam os serviços di
sponibilizados 
por outras máquinas chamadas de clientes. É mais segura.

                                        ========             
                                        estacao1
                                        ========
                                           ||
                    ========            ========           ========
                    estacao4============servidor===========estacao2
                    ========            ========           ========
                                           ||
                                        ========             
                                        estacao3
                                        ========

----------------------------------
4 - TIPOS DE SERVIDORES:
1)Banco de Dados ;   
2)Proxy;   
3)Arquivos;  
4)Comunicação;  
5)Impressão

----------------------------------
5 - FORMAS DE PROTECAO DO SERVIDOR:
   5.1 - Espelhamento de Disco
  Consiste em ligarmos dois ou mais HD's em um mesmo canal(controladora).Eles o
peram em dupla e 
um será a cópia do outro. Quando um falhar, o outro entra em ação.

   5.2 - Duplexação de disco
  Consiste em ligarmos dois discos em controladoras diferentes. Operam da mesma
 forma do item 
anterior, salvo que se for danificada uma controladora o outro não para.

   5.3 - Espelhamento de Servidor 
  Consiste em ligarmos dois micros como servidores, sendo um a cópia do outro, 
Quando o 
servidor principal(PDC) der defeito, o de cópia (BDC)assume o controle da rede.

----------------------------------
6 - Visão Geral de uma Rede de Computadores

                                        Aplicação
                                   -------------------
                                      S.Operacional
                                  ---------------------
                                        Protocolo
                                  ---------------------
                                         Hardware
                                  ---------------------
                                          Cabos

----------------------------------
7 - PLACAS DE REDES(NICS)
As placas de rede Ethernet que você irá adquirir deve ser adequada ao tipo de r
ede escolhido 
(10Mb ou 100Mb). Normalmente as placas vem com capacidades de conexão para todo
s os tipos de 
cabos ( RJ45, BNC etc). Porém devemos saber qual o tipo de barramento (PCI, ISA
) disponível do 
equipamento a ser instalada a placa, sendo que, sempre que possível seria melho
r o desempenho 
com a utilização de placas PCI.
Quanto a instalação no equipamento deveremos ficar atentos para a sua configura
ção. Será 
necessário especificar uma IRQ e um Endereço para a placa. ( IQR 10, Endereço 3
00H são os mais 
utilizados). Eu ja tive muitos problemas com placa mae .... :( , todo cuidado e
h pouco na 
hora de comprar uma.

----------------------------------
8 - METODOS DE TRANSMISSAO:
Banda passante base e Banda passante larga.

  8.1 - Banda passante base: Define que somente um sinal digital pode viajar pe
la mídia e que sua 
velocidade não pode ser superior a 100Mbp. A informação e posta na mídia sem ti
po de modulação 
e cada sinal transmitido utiliza a largura da banda total da mídia.
O cabo UTP, de Par Trançado, Fibra Ótica e o cabo Coaxial  para banda base são 
os mais comuns 
para esse tipo de transmissão.

  8.2 - Banda passante larga: Permite que vários sinais possam viajar ao mesmo 
tempo pela mídia. 
Como por exemplo, um cabo coaxial CATV com uma largura de banda de 500Mhz pode 
levar 80 canais 
de TV de 6MHz de largura de banda cada um (6Mhz não e o valor limitante de velo
cidade ).
O sistema de TV a cabo é o melhor exemplo de vários canais podem ser vistos, me
smo viajando 
através de um único cabo.
Os cabos de Fibra Ótica e o Coaxial  para banda larga são os mais comuns para e
sse tipo de 
transmissão.

----------------------------------
9 - TIPOS DE CABOS:

Os cabos talvez sejam responsáveis por 50% do fracasso ou do sucesso da instala
ção de uma rede. 
Quem trabalha com redes, sabe o trabalho que um problema no cabo pode dar.
BNC  - Coaxial
RJ45 - Par trancado
Coaxial - O cabo coaxial para banda base e o cabo coaxial para banda larga são 
muitos parecidos 
em sua construção, mas sua principais diferença são: capa do cabo, diâmetro e i
mpedância.
O cabo coaxial para banda base e de 3/8 de polegada e utiliza um capa de plásti
co. Já o cabo 
coaxial para banda larga e de 1/2 de polegada e é coberto por uma malha ou tela
 de alumínio e 
uma camada protetora de plástico.
Nomenclatura internacional :) 

9.1 - IEEE 802.3, 10Base5) /* IEEE = (Instituto de Engenheiros Elétricos e Elet
rônicos)*/
Esse tipo de cabo e cohecido como cabo coaxial grosso, opera com a velocidade d
e 10Mbps em uma 
só banda base e distância máxima de 500m. Sua impedância e de 50ohms e requer u
m conector tipo 
terminador em suas extremidades para poder enviar informações. Conector utiliza
do nesse cabo é 
o do tipo N, um transceiver e um cabo AUI, que vai do transceiver ate o disposi
tivo que se 
deseja conectar.

9.2 - IEEE 802.3, 10Base2)
Esse tipo de cabo e cohecido como cabo coaxial fino , opera com a velocidade de
 10Mbps em uma só 
banda. Sua impedância e de 50ohms e requer um conector tipo terminador em suas 
extremidades para 
poder enviar informações. Conector utilizado nesse cabo é o do tipo BNC e conec
tores do tipo T 
para conectar dispositivos da rede a ele.

9.3 - Cabo UTP ( Unshielded Twisted Pair - Par Trançado IEEE 10BaseT ):
O cabo de par trançado é composto de pelo menos dois cabos de cobre com um cent
ro sólido, 
formado entre eles .

9.4 - Cabo STP ( Shielded Twisted Pair - Par Trançado IEEE 10BaseT ):
O cabo STP  tem as mesmas características  UTP, a diferença e que o cabo STP es
ta sujeito a 
menos interferência (por causa da blindagem) e suporta altas velocidades, dista
ncias percorridas 
maiores.

9.5 - Fibra ótica
Os cabos de fibra ótica são utilizados para transmitir sinais digitais de dados
 em forma de 
pulsos modulados de luz. Os cabos de fibra ótica são utilizados tanto para a tr
ansmissão em 
banda base e banda larga. A largura de banda de 3Ghz são acessíveis com este ti
po de cabo e as 
de 400 e 500Mhz são com o cabo coaxial.

Tipo do cabo                    Velocidade (máx)        Distância (máx) 
Conector
Cabo Coaxial                    10 Mbps                 185 m           
BNC
Par Trançado(Categoria 5)       100 Mbps                100 m           
RJ 45
Fibra óptica                    200.000 Mbps            10 km           
ST

----------------------------------
10 - Por aqui vou ficando, caso isso possa interessar a alguem, podem contar co
m a parte dois ...
Final de ano(12/2000), to com tempo, o negocio eh a disposicao.
Numa parte 2 que pretendo fazer, vou estar comprometido com HUB, Bridges(Pontes
), Roteadores,
Repetidores, Gateway, Patch Panel, Topologia, Camadas OSI do modelo ISO, Padroe
s de redes, 
protocolos, .... .
                        "Aprender eh uma arte que nunca acaba!"
