<<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>>

                             11 DMS II 1/2 11

                                    BY

                              KNIGHT LIGHTNING
          
           NOTA: ESTA E A PARTE 1 DE 2 PARTES SOBRE UMA APRESENTACAO DO
           DMS ESCRITO POR KL. EU SEI QUE E UM TRECO MEIO VELHO MAS VALE A
           PENA SABER.

           Os interruptores do DMS foram introduzidos primeiramente em 1979,
           desde la tem sido modificados entao para conectar tipos numerosos
           de interruptores.

           DMS tem abilidade para conectar com SP-1, #5 XBar, 1ESS, +SS,
           -SS, NX1D, NX1E, tsd, SXS, ETS4, no. 1 EAC, no. 2 EAX, no. 3 EAX,
           TSPS, CAMA/3CL boards, Stomberg Carlson (CAMA operador posi‡ao -
           ONI/ANI), AE #31 switchboard, Co-localizador NT/AE switchboard I/C,
           O/G, UDC dados poller OM, DACS, NT #144 ltd, WECO #14 ltd,
           WECO #16 ltd, CALRS.

           Common Channel Interoffice Signaling

           Common Channel Interoffice Signaling (CCIS) e uma maneira de
           sinalizar e uma maneira de executar servi‡os do nivel de rede.
           CCIS fornece liga‡ao entre redes e switching offices. O CCIS que
           sinaliza o m‚todo usa o equipamento de transmissao que e separado
           do tronco da voz.

           Common Channel Interoffice Signaling No. 6

           A base para o sistema de CCIS e o comite consultante
           internacional de telefone e o padrao internacional do telegrafo
           (CCITT) no. 6, que lhe e trazido e a capacidade a mais cheia para
           o uso na rede armazenada do controle de programa (SPC) da AT&T. 

           A rede CCIS6 contem um grupo de sinalizar regioes, cada uma que
           tem um par dos pontos interconectados de Signal Transfer Points
           (STP). Os sistemas do switching puseram em CCIS6 que conecta
           entao a STPs sao chamados Serving Office (SO). 

           A faixa que sinaliza (CCIS-BS) e usada no tronco que sinaliza para
           troncos do intertoll-tipo usando a rede de CCIS. 

           Sinalizar direto (CCIS-DS) e usado sinalizando entre as maquinas
           do switching do SPC e um ponto de controle da rede (NCP). No
           tempo atual CCIS6 pode segurar INWATS real‡ado de Originating
           Screening Office (OSO), Caling Card Validation (CCV), Mechanized
           Calling Card Service(MCCS), e Billed Number Screening (BNS). CCIS6
           esta disponivel com DMS-100/200, DMS-200, e DMS-100/200 ou
           DMS-200.

           CCIS6 Diagrama:
                                            NSB        ST
                      ------------         - - - - - - - - - - -
          DTC        |            |      |            -------    |
         - - -  DS30 |    IPML    | DS30 |  - - -    | ||    |   |
--------|     |------|- - - - - - |------|-|     |---| ||    |   |
Digital  - - -       |            |      |  - - -    | ||    |   |
Trunks               |            |      |           | ||    |   |
                     |            |      |            -------    |
                     |            |        - - - - - - -|- - - -
          DTC        |            |          TM         |
  DIG    - - -  DS30 |    NUC     |  DS30   - - -      -----
--------|     |------|- - - - - - |--------|     |----|     |
^        - - -       |Network     |         - - -      -----
CCIS         \        ------------                     Modem
Signaling     \            |
           - - -         -----
AN Links--|     |       | CCC |
           - - -         -----
          Channel
           Bank


           Acronymos:

           DIG - Digital
           AN - Analogico
           DTC - Tronco Digital De Controle
           MSB - Message Switch Buffer
           ST - Terminal de sinaliza‡ao
           TM - Trunk Module
           NUC - Nailed-Up Connection
           IPML - Inter-Peripheral Message Link

           Common Channel Interoffice Signaling No. 7

           Common Channel Signaling (CCS) no. 7 ou CCIS7 e base de um sistema
           de CCS em CCITT no. 7. CCIS7/CCS7 no interruptor do DMS consiste
           em duas por‡oes a pe‡a de Message Transfer Part (MTP) e a pe‡a do
           usuario do telefone do interim. Sao compativel com DMS-100,
           DMS-200, DMS-100/200, e DMS-100/DMS-100/200.

           CCIS7 nao pode dizer a diferen‡a entre unido e dirigir sinalizar.
           CCIS7 usa os codigos do ponto de Destination/Origination (DPC/OPC)
           a parte traseira do rout ao interruptor. 

           CCIS7 pode segurar o servi‡o do cartao de chamada automatica
           (acesso), INWATS real‡ado,  rea local que sinaliza servi‡os, e
           potencialidades marcando do servi‡o direto. 

           Iqual Acess 

           O DMS-200  Access Tandem (EM) da uma concentra‡ao de trafego e uma
           fun‡ao de distribui‡ao para o trafego interLATA que origina e uma
           fun‡ao de distribui‡aão para origens do trafego de interLATA ou
           que termina dentro de uma Local Access and Transport Area (LATA).
           Isto da ao portador de interLATA Carrier (IC) o acesso a mais esse
           escritorio de uma extremidade dentro do LATA. Pode segurar a
           identifica‡ao marcando, automaticamente dos codigos de acesso do
           portador de InterLata (10xxx), do 10xxx e do 950-yxxx do Automatic
           Number Identification  (ANI) em todos os atendimentos, supervisao
           da resposta, contabilidade de Automatic Message Accounting (AMA)
           para originar e terminar atendimentos, e sinalizar do servi‡o do
           operador.

           O DMS-100 EA da o servi‡o comutado direto e em tandem do acesso
           dentro do LATA para originar e terminar aos portadores de
           interLATA. Esta disponivel das seguintes tres maneiras: 
           
           Equal Access End Office (EAEO)
                           
           DMS-100 Equal Access End Office (EAEO)  da uma interconexao direta
           aos portadores de interLATA Carriers (IC) e ao Point Of Presence
           (POP) e international Carriers (INCs) em LATA. 

           Acessar tandem com Equal Access End Office

           MS-200 Access Tandem (EM) quando usado com equal access end office
           (EAEO) deixa o interconnect em tandem do tronco a ICs/INCs. 

           **time-out** A conexao  Equal Access End Office(EAEO) um IC/INC
           atraves DMS-200 Access Tandem (AT) usa que esta chamada em dois
           estagios sobrepostos output puls que fa‡a tempo tomado para ajustar
           acima um atendimento rapido. Em usos os digitos OZZ + XXX pulsado
           para fora no primeiro estagio para identificar o IC/INC marcado e
           para escolhe-los . Uma conexao e estabelecida entao do IC/INC ao
           EAEO com EM. Os digitos do segundo estagio, consistem em ANI e os
           numeros chamados sao passados atraves do DMS- 200 no IC/INC.

           1998 FW - Corporation
           
<<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>>


