FreeLand Zine®

### FreeLand Zine® - número 2 - ano 1

by André S. Barbosa

### Editorial

E aí galera! Estamos de volta, passamos Natal , Ano Novo, enchendo a cara, uns mal , outros bem... para mim foi mais ou menos, mais pra menos pra falar a verdade, mas isso não importa agora. Ás vezes estas comemorações tradicionais me enchem o saco : ) Tem umas novidades legais nesta edição, sempre procurando levar a todos não o meu conhecimento, mas informações que estão por aí e novidades , principalmente idéias que nos permitam desenvolver outras habilidades e conhecimentos.
Eu gostaria de agradecer as pessoas que de uma forma ou de outra elogiaram e incentivaram o zine, não preciso citar nomes pois elas sabem quem são. Tambem quero convidar a quem quiser ajudar com matérias para o zine, pois eh meio chato ficar escrevendo as coisas e ficar debatendo comigo mesmo, além do que , eh mais fácil fazer as coisas em conjunto do que sozinho. Aproveitando que eu resolvi escrever isso , aqui vai uma mensagem pros caras que dizem: Bah.. eu trabalho sozinho, não preciso de ajuda de ninguém... É, as pessoas que dizem isso são muito egocêntricas, não gostam de se relacionar com ninguém, e acho que tem um modo bastante equivocado de pensar. Eu mesmo, confesso que já pensei assim, mas refletindo sobre o assunto é mais lógico você decidir que:
> Certas coisas você tem que fazer sozinho, pois vai sair do jeito que você quer.
> O resto você pode compartilhar, pois vc desenvolve mais rápido, aprende mais e vive melhor.
Chega de idéias falsas e conservadoras sobre hack, chega de dizer que faz tudo sozinho só pra parecer underground, chega de falar sobre o estereótipo das pessoas e rotular as coisas dizendo que todos são iguais. Cada um é o que é, e é um ser completamente diferente dos outros, vamos nos libertar e encarar as coisas com bom humor e humildade, sem querer provar aos outros que é o melhor, sei que estou pisando no calo de algumas pessoas, mas esta eh a verdade, as pessoas que pensam assim fazem isto porque precisam aparecer e se mostrar melhores, mas são burras, imbecis, e estão perdendo o seu precioso tempo com idéias tolas.
Depois disso tudo você me pergunta: Ahhh, mas e você? vc tá fazendo este zine só para aparecer, não??
Aí eu te respondo: Claro que sim, eu escrevo esta bosta pq eu não gosto de computadores, de telefonia, de eletrônica, de tecnologias, eu só faço isso para aparecer ..... faça-me o favor : )))))

### Índice

1. Será que eu já sou Hacker?
2. Brincando com Assembly
3. Eletrônica - TVs por Assinatura - parte II
4. Leia Peter Norton
5. Telefonia Móvel Celular
6. Outros zines
7. Links

1. ### Será que eu já sou Hacker?

   Esta pergunta já deve ter sido feita bastante vezes pelos mais avançados, você um dia deve ter pensado nisso... Mas veja bem, será que é tão necessário assim para vc ser reconhecido desta forma??? Para nós que não somos simples usuários de computador, eh muito desconcertante quando não conseguimos resolver um problema no ato ou quando somos pegos de surpresa com perguntas que não sabemos. Isto é um mal sério que nós temos, deveríamos ser mais calmos quanto a isso mas não dá... Nestas situações vc acha que não está sacando tudo que deveria, mas a verdade é que vc não está mesmo, contente-se, a não ser que vc seja um gênio, super-dotado, mesmo assim isto é muito relativo.. depende de cada um. Então vc pensa: Um Hacker precisa saber tudo? Claro que não, aprenda bem algumas coisas e superficialmente outras dentro do seu limite e sua forma de vida, pois uns trabalham, outros não, uns namoram, outros não, uns estudam, outros não, e por aí vai...
   Muitas pessoas tem idéias completamente absurdas sobre isto, outros tem idéias simples e acham que são hackers dá noite para o dia, outros tem plena consciência de tudo e quando adquirem um certo nível de conhecimento se auto-intitulam hackers e ficam por aí chamando os novatos(ou-não) de lamers. Este último tipo é a pior espécie...eles precisam humilhar os outros para mostrar aos amigos que também são Raquers , isto é 1000000000 ridículo.
   Agora, sem perder tempo com estes tipos que falei, existem os dois últimos tipos que são as pessoas com quem vc pode e deve conversar e se relacionar. Existe aquele que nunca ouviu falar sobre hack e que sabe bastante coisa, e que na maioria das vezes é uma pessoa legal, e existe aquele que está no meio underground, está por dentro das coisas que rolam mas prefere não entrar em detalhes sobre sua própria personalidade.
   Estaria eu incluído no último tipo?? Prefiro não entrar em detalhes :)
   Se vc vive se perguntando se ser ou não ser hacker faz sentido, ou se vc já é ou não é, eu tenho uma receita muito boa para isso:
   Primeiro: esqueça toda esta baboseira.
   Segundo: Tenha em mente que quem vai dizer isso são os outros e não você.
   Terceiro: Vai sair e pegar uma mulher(ou homem se for o caso) que é a melhor coisa que você faz.

2. ### Brincando com Assembly

   Este artigo foi o que eu escrevi por último, e como o zine tava demorando muito pra sair resolvi fazer apenas uma parte agora e o resto depois.
   Caso vc não saque nada de Assembly mas está interessado em aprender sugiro que comece fazendo uma busca na Net e apanhando tutoriais, montadores, etc. Existem sim, é só procurar. Comece pegando tutoriais simples e o TASM e TLINK - montador Turbo Assembler e Turbo Linker da Borland, existem outros, mas vc pode começar por estes.
   Você, como um primeiro exercício pode experimentá-lo neste simples programa que fiz para imprimir a versão do DOS na tela, vc vai falar: Putz..tanta coisa só pra imprimir a versão do DOS? Resposta: é.
   Não coloquei muitos comentários, quaisquer dúvidas email-me.
   Se vc é novo no Assembly fique tranquilo que este programa não possui qualquer artifício malicioso, as interrupções utilizadas são largamente conhecidas.

       ------------------------------------ I n í c i o ---------------------------------------
       .model small
       .stack

       .DATA
       CR    EQU  13
       LF    EQU  10

       Mens1      DB CR, LF, "Versao do DOS: $"
       Mens2      DB CR, LF, "by Andre S.B. - 1998",CR,LF,"$"

       CODE__SEG     SEGMENT
               ASSUME  CS:CODE__SEG
       DOSVER    PROC NEAR

       MOV AX, @DATA
       MOV DS, AX

       MOV DX, OFFSET Mens1
       MOV AH,09h            ; Escreve a frase Versao do DOS:
       INT 21h

       MOV AH,30h            ; Obtem versao do dos e coloca em AL:AH
       INT 21h

       MOV DL,AL             ; imprime primeiro numero.
       CALL IMP_DECIMAL

       PUSH AX
       MOV DL,"."
       MOV AX,0200h          ; Coloca um ponto entre os dois numeros da versao.
       INT 21h
       POP AX

       MOV DL,AH
       CALL IMP_DECIMAL      ; imprime segundo numero.

       MOV DX, OFFSET Mens2
       MOV AH,09h            ; Salta uma linha e escreve by Andre S. B. - 1998.
       INT 21h

       MOV AH,4Ch
       INT 21h               ; Termina normalmente voltando ao DOS.

       DOSVER ENDP

       ; Esta rotina imprime um numero decimal contido em DX

       IMP_DECIMAL       PROC  NEAR
               PUSH AX
               PUSH CX
               PUSH DX
               PUSH SI
               MOV AX,DX
               MOV SI,10
               XOR CX,CX
       naozero:
               XOR DX,DX
               DIV SI
               PUSH DX
               INC CX
               OR AX,AX
               JNE naozero
       imploop:
               POP DX
               ADD DL,"0"
               MOV AH,2
               INT 21h
               LOOP imploop
               POP SI
               POP DX
               POP CX
               POP AX
               RET
       IMP_DECIMAL   ENDP

       CODE__SEG ENDS
       END  DOSVER

       ------------------------------------- F i m  ----------------------------------------

   O processo de se construir um programa em Assembly consiste em três passos:
   1. Digite o programa num editor simples como o edit do DOS, salvando com a extensão .ASM , você pode copiar o programa acima e salvá-lo com esta extensão. Ex.: DOSVER.ASM
   2. Execute o TASM assim: tasm dosver.asm
      Agora vc acaba de criar um arquivo chamado dosver.obj e então poderá linká-lo.
   3. Execute o TLINK assim: tlink dosver.obj ou mesmo tlink dosver
   Pronto, vc acaba de gerar um executável dosver.exe que ao se digitar dosver exibirá:
   Versao do DOS: 7.10
   by Andre S.B. - 1998
   Ou outra versão, dependendo do seu DOS.
   Este programa funciona também dentro do Windos 95.
   Se vc já sabe algo, pelo programa acima, acredito que dá para aprender algumas coisas, mas realmente isto é apenas 1% do que vc pode fazer com assembly, portanto se vc quer mesmo se aprofundar, mãos a obra!
   Fiz um bat no DOS para acelerar o processo acima, veja:

       ------------------------------------ I n í c i o ---------------------------------------

       @ECHO OFF
       IF %1 .==. GOTO semparametro
       GOTO inicio
       :semparametro
       ECHO.
       ECHO Batch para executar programas no Turbo Assembler - by Andre S. Barbosa - 1997
       ECHO.
       ECHO Especifique um nome de arquivo - use exec nome (sem a extensao .asm).
       ECHO.
       GOTO fim
       :inicio
       CLS
       tasm %1.asm
       tlink %1.obj
       del %1.obj
       del %1.map
       %1
       GOTO fim
       :fim

       ------------------------------------- F i m  ----------------------------------------

   Salve-o como EXEC.BAT por exemplo, tendo então um arquivo .ASM em mãos vc só precisa fazer:
   EX.: dosver.asm
   Digite: EXEC dosver
   Pronto, vc já gera o executável e de quebra ainda apaga os desnecessários.
   Existem muitas técnicas: uso de macros, separar o programa em módulos(vários .ASM) e linká-los depois para um único executável. (claro), etc. mas isso será para uma futura abordagem.
   Aproveitando a brincadeira vou fornecer de quebra aqui a primeira versão de um programa que fiz chamado MEMOSCAN , ele permite que vc veja o conteúdo de toda a memória convencional e do espaço ocupado pelas ROMS ou seja o primeiro Mega de memória( na verdade 1M + 64Kb).
   O programa está livre de qualquer vírus, ou artíficios, vc pode usar qualquer anti-vírus nele se vc quiser, pode usar até um editor hexadecimal ou um disassembler se for paranóico, mas garanto que só há programa.
   Memoscan permite que você veja o conteúdo da memória em ASCII, Hexadecimal, decimal, binário, etc. e permite que você pesquise um endereço fornecendo seu valor em hexadecimal ou fornecendo o segmento ou deslocamento.
   Só que ele está com um problema, só roda no DOS. Vc pode vêlo funcionando perfeitamente se entrar somente no prompt do DOS na inicialização do Windows 95, teclando F8 ...
   Ele funciona legal, bugs por favor entrem em contato!
   Suponho que o erro que ocorre ao executá-lo dentro do windows seja causado pelo revetoramento das interrupções que o Windows faz, não sei.. gostaria de quem soubesse informações me comunicasse.
   As interrupções utilizadas são as seguintes:
   - 21h - serviço 0Ah
   - 21h - serviço 7
   - 10h - serviço 9
   - 21h - serviço 2
   - 10h - serviço 3
   - 10h - serviço 2
   - 10h - serviço 6
   - 21h - serviço 4Ch

Acho que não esqueci nenhuma
Pegue aqui a versão 1.0 do MeMo ScaN
MeMo ScaN - 3,3Kb

- ### Eletrônica - TVs por Assinatura - parte II

  Concluindo o artigo da edição passada vou apresentar aqui mais algumas dicas e o circuito necessário para fazer a inversão do sinal nas TVs por assinatura via UHF.

  Além do esquema, para ter sucesso é necessário que vc possua um bom receptor de TV com boa sensibilidade, ou então o melhor conversor de UHF que vc conseguir arrumar. Também vc deve conseguir uma boa antena, antenas para canais normais de TV (VHF) não servem, compre uma boa antena de UHF, lém do mais, ela pode ser útil para outras coisas.

  A antena deve ser instalada no ponto mais alto que vc conseguir e tente minimizar o comprimento do cabo dela até o seu TV ou conversor ( difícil não é? mas com jeito da') Use cabo coaxial de 75 ohms e não aquela fita paralela de 300 ohms velha que seu pai tem guardada )

  Feito isso pelo menos vc deve ter melhorado a imagem do seu TV. Você pode fazer isso separadamente para uma TV ou pode colocar as duas antenas(VHF e UHF) no mesmo mastro com dois cabos distintos ou então as duas num único cabo , para isso existem misturadores especificos, sai um cabo da antena de UHF, sai outro da antena de VHF, entram numa caixa( misturador) e sai um único cabo de 75 ohms, vc deve observar as impedâncias(75 ou 300) de cada antena para ligar cabos adequados que serão curtos pois o misturador fica preso ao mastro também.

  Agora vamos ao circuito que é simplório:
  Você pode montá-lo numa ponte de terminais que é mais rápido se não tiver habilidade com placas de circuito impresso. Por isso não darei o desenho da placa aqui, se vc monta em circuito impresso, provavelmente sabe desenhar esta simples placa.

  A parte mais chata de todo negócio agora é vc encontrar o ponto certo onde colocar o circuito e ajustá-lo, os valores dos resistores não foram encontrados de forma muito profissional, foram ajustados através de trim-pots ( resistores variáveis), isto para o televisor no qual coloquei o bicho... assim tome-os como ponto de partida. O segundo capacitor de 10 micro eu não utilizei no meu caso pois na ligação original entro o demodulador e amplificador havia um nível DC de 8 Volts, na verdade não lembro direito de quanto era ....mas não importa, o que importa é que os valores podem variar muito, portanto experimente.
  A alimentação pode ser retirada do próprio TV e está entre 6 e 9V ou até mais...
  Como vcs podem perceber este é um projeto esperimental, mas a idéia é simples, estou bolando um circuito de funcionamento genérico, mas não será tão simples assim. Não sei se darei andamento a esse projeto pois não sei até quando este tipo de transmissão irá funcionar, estou pensando em partir pra algo mais atual.
  Este artigo termina aqui e aguardo comentários a repeito deste e de novas tecnologias.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ### Leia Peter Norton

  Na edição passada eu sugeri um livro, pretendo em cada edição falar sobre algum tipo de publicação, livro, autores, zines, etc. Isto porquê vc pode aprender bastante na Net, lendo zines , dicas, mas nada se compara a leitura de um bom livro dedicado ao que vc procura. Nos zines vc encontra muitas informações, mas muito superficiais e as vezes muita informação inútil pra você( até aqui também ), mas isto é uma característica dos zines, no entanto só eles podem trazer atualidades e dicas boas.
  Desta vez eu queria falar sobre o Peter Norton, tem gente que discorda, mas na minha opnião o cara é muito bom, ele é autoridade na área, é só vc ver a quantidade de temas que ele aborda: Assembly, Hardware, MSDOS, Windows, Delphi, e por aí vai... E não me venha com esta estória de que só por que o cara faz aplicativos pro Windows o cara não presta, besteira. Que o windows é uma bosta todos nós sabemos, mas temos que admitir que é a plataforma mas utilizada pelo >público geral< , além do mais sempre teremos que trabalhar no Windows, seja para entregar trabalhos escolares, apresentações Power Point, programando VB, Delphi, etc. não porquê tudo isso seja ótimo, mas porquê fez e fará sempre sucesso devido ao marketing e poder da Microsoft.
  Mas, voltando ao Norton, acho que todos deveriam ter livros desse sujeito, ele consegue tornar coisas complicadas muito claras e sua didática e organização são excelentes, ás vezes é prejudicado pela tradução, mas é muito raro...
  Eu tenho alguns livros dele, antigos, e se vc tiver uma grana sobrando e deseja comprar algo pra ler, aproveite esta dica: Leia Peter Norton, vc não vai se arrepender.
  Eu não vou ficar citando nomes de livros aqui para não fazer mais propaganda do que já fiz, no entanto, vc saberá o que comprar quando visitar sua livraria e estiver em dúvida.

- ### Telefonia Móvel Celular

  Introdução
  Acredita-se que no futuro a telefonia celular substitua totalmente a convencional, bem, acho que isso vai demorar muito, mas como pode-se perceber atualmente não é muito difícil você conseguir um celular, tendo grana tudo se resolve... Apesar do congestionamento das bandas destinadas ao serviço, novas soluções vão aparecendo e cada vez mais pessoas podem usufruir deste benefício, que acho uma das coisas mais interessantes na área da telefonia.
  Eu ainda não tenho o domínio do assunto, até porquê dominar é difícil pacas( mas não impossível) mas tenho pesquisado há tempos bastante sobre o assunto e só não posso evoluir mais por enquanto porquê não tenho um celular :)
  Vou descrever aqui um pouco do que sei sobre o assunto e ao longo das edições continuarei sempre trazendo informações mais aprofundadas.

  Explicaçoes Iniciais
  Por que Celular? A palavra celular vem da idéia de célula, uma célula é uma determinada região na qual opera uma ERB. Adiantou pouco né? Espere... ERB significa Estação Rádio Base e ela tem a função de fazer a comunicação com todos os celulares na região na qual está situada(célula) clareou?
  No entanto como pode voce se comunicar com pessoas de outras regiões? Acontece que existem muitas ERBs, cada qual situada estratégicamente visando cobrir uma área bem grande e estas ERBs comunicam-se entre si através de uma central chamada CCC (Central de Controle e Comutação).
  Tudo bem, mas pra que tudo isso? Você pensando de outra forma poderia achar que seria melhor utilizar uma central só que cobrisse toda esta área grande e esquecesse as ERBs... bem, mas aí ocorreriam dois sérios problemas:
  1- Um celular é feito para ser um aparelho útil, compacto, pequeno, devido a isso ele opera com baterias recarregáveis que não podem fornecer potência suficiente para um transmissor de longo alcance, mesmo que inventassem ,digamos uma super bateria, imagine o consumo, aquecimento do aparelho, peso, tamanho.. devido ao uso de componentes, transistores que operassem a alta potência?
  2 - Imagine uma só estação atendendo 100.000 clientes. Se o sistema for por divisão de frequência ( cada canal ocupa 30KHz de banda) teríamos 300MHz de banda! e isto só para um enlace(link telefone celular -> ERB ou ERB -> telefone celular)
  A solução adotada, o uso de células resolve então estes dois problemas, apesar de gerar mais complexidade. O telefone agora pode operar com baixa potência, em torno de 600mW, pois sempre tem uma ERB por perto, e como a ERB trabalha com uma potência também não muito alta(em torno de 10W), as ERBs podem ter frequências comuns entre si sem que gere interferência alguma. Muito bem sacado, não? Depois de entendido parece até simples...

  Funcionamento
  Entendido o espírito da coisa, vamos invadir mais o sistema :) Agora vamos imaginar a confusão que deve ser para organizar isso tudo: Vários clientes em diversas localidades, sendo "atendidos" por diferentes ERBs que comunicam-se entre si através da Central (CCC) e pior, clientes que se locomovem e precisam que sua conversação seja comutada para várias ERBs ao longo de seu percurso( hand-off). Imagine dois carros em pontos distindos se comunicando e a Central fazendo a comutação das ERBs dos dois! loucura! Mais! é necessário um controle de potência do celular para a ERB fazendo o celular operar numa potência váriável dependendo da localização deste em relação a ERB, esta informação é enviada por meio de uma canal separado de dados, isto mesmo, além dos dois enlaces de voz existem mais dois de controle que contém esta além de outras informações. Isto permite uma economia de bateria pois o celular irá operar a máxima potência se estiver distante da ERB e a uma potência menor se estiver próximo a ela.
  Ficando claro isto, vamos fazer um resumo do que temos até aqui.

              *                               *                              *
              |   ERB   '                     |   ERB                '       |  ERB
                            '                                   '
                                  '           '           '
              *                        '   -------   '                       *
              |   ERB   --------------    |  CCC  |    ---------------       |  ERB
                                       '   -------   '
                                  '           '           '
              *             '                 *                 '            *
              |   ERB   '                     |   ERB                '       |  ERB

  - Enlace Telefone > ERB - VOZ
  - Enlace ERB > Telefone - VOZ
  - Enlace Telefone > ERB - Dados
  - Enlace ERB > Telefone - Dados
  Os sinais acima são divididos em frequências padonizadas pelo AMPS ( Advanced Mobile Phone Service) e cada ERB fornece um canal livre para um determinado aparelho celular operar no momento da chamada. Antes de explicar melhor isto acima é preciso enter outro conceito: Existem duas bandas nas quais o serviço pode operar, banda A e banda B.
  Banda A - 824 a 849 MHz (25MHz de banda)
  Banda B - 869 a 894 MHz (25MHz de banda)
  Não tenho informação agora, mas parece que a maioria dos sistemas aqui no Brasil opera na banda A, (aproveito para pedir que enviem-me bugs , informações e críticas sobre este artigo), sendo assim uma banda de 12,5Mhz é destinada ao enlace Telefone > ERB e a outra ERB > Telefone , observe a tabela:
  Banda A
  1 - Faixa de 12,5 MHz - 824 a 835MHz (11 Mhz) -> Voz + 845 a 846,5MHz (1,5Mhz) -> Dados
  2 - Faixa de 12,5 MHz - 835 a 845MHz (10 Mhz) -> Voz + 846,5 a 849MHz (2,5Mhz) -> Dados
  Banda B
  1 - Faixa de 12,5 MHz - 869 a 880MHz (11 Mhz) -> Voz + 890 a 891,5MHz (1,5Mhz) -> Dados
  2 - Faixa de 12,5 MHz - 880 a 890MHz (10 Mhz) -> Voz + 891,5 a 894MHz (2,5Mhz) -> Dados
  Cada faixa de 12,5 MHz comporta 395 canais de voz, mais 21 de dados, dividindo então 12,5MHz por (395 + 21) obtemos aproximadamente os 30KHZ da banda para cada canal como foi descrito anteriormente.
  Visto isso agora podemos voltar e concluir que um sistema que por exemplo opere na banda B realiza a comunicação Telefone > ERB, ERB > Telefone em frequências diferentes e além do mais, aleatórias, pois o canal, ou seja, as bandas de 30KHz de transmissão e recepção são definidas no momento da chamada. Isto significa que: Apesar de vc poder escutar conversas através de um scanner de rádio, receptor de UHF ( TV por exemplo) é praticamente impossível vc conseguir ouvir uma conversa específica além do que, vc só ouvirá um cliente falando, a não ser que vc tenha dois receptores convenientemente ajustados ;)
  Bem, cansei de escrever e além do mais quero colocar esta segunda edição logo. Teremos muitas continuações nos próximos números , espero...
  Leia agora partes e comentários de um artigo que saiu no Jornal O GLOBO de 26 de janeiro de 1998.

  Telebrás compra Sistema para acabar com a festa de fraudadores da Telefonia Celular
  Os adeptos a clonagem de telefones celulares no Brasil acabam de ganhar um inimigo de peso. desde novembro, o Sistenma Telebrás está instalando em todo país um sistema para detectar fraudes na telefonia celular. A tecnologia vem da Digital (N.E. recentemente comprada pela Compaq) que a 4 anos vem montando sistemas semelhantes em Cingapura, Noruega, Suécia, Itália, França e Espanha. Mas o aparato aqui é o maior já fornecido pela Digital...

  (N.E. A clonagem consiste em utilizando um scanner de rádio, copiar a identificação de um aparelho de celular qualquer, esta identificação é feita por números que são gravados em ROM num determinado aparelho e são reconhecidos pela central durante a operação do aparelho, se vc consegue números válidos, vc pode copiá-los através de processos específicos para a memória do aparelho e torná-lo igual ao outro, ou seja, um clone. Antes de mais nada, gostaria de dizer que eu nunca fiz isso e nem pretendo fazer, até porquê é um método de fácil identificação, continue lendo...)

  ... por enquanto o sistema está em fase de implantação no rio e em São Paulo, mas as previsões da Telebrás e da Digital indicam que até agosto é possível que a tecnologia esteja em uso em todas as regiões do país...
  ... Helder Eloy, diretor regional de vendas da Digital Brasil, explica que a principal função do Sistema de Gerenciamento e Detecção de Fraudes na rede celular também conhecido como Fraud Management System, é criar registros de ações fraudulentas através da análise do perfil do assinante. Assim se vc está no Rio as 10h e alguém copia com um scanner a identificação do seu aparelho e grava num outro telefone para fazer uma ligação noutro ponto do país às 10h10m, o sistema vai acusar que houve fraude, já que será fisicamente impossível para o assinante mudar de estado em 10 minutos.

  (N.E. É interessante, mas não é totalmente eficaz, acho que estão escondendo o jogo...)

  ...Essa análise será possível porque o sistema vai integrar todas as centrais de comutação celular (N.E. as CCCs). As redes celulares das operadoras vão funcionar como se fossem uma só. Qualquer chamada poderá ser reconhecida sem que seja levada em conta o local onde ela foi originada. Em cada central serão instalados computadores da linha Alpha, de 64 bits, que estarão interligados.

  Na prática, haverá em cada central dois tipos de equipamentos: uma máquina para coletar os dados e outra para análise. As informações serão comparadas numa espécie de banco de dados relacional. Assim, quando uma ligação for feita informações como o número que originou a chamada, o número chamado e a duração do telefonema serão enviadas on-line para as máquinas Alpha. A partir daí, o software DFMS (Digital Fraud Management Sysstem) faz uma pesquisa para comparar o perfil de uso a cada ligação local, nacional ou internacional. Eloy comenta que uma vez detectada a fraude, o usuário será logo avisado por um funcionário da concessionária do Sistema Telebrás ...

- ### Outros zines

  Hack and Phreak Zine

  PHRACK MAGAZINE HOME PAGE

  Derneval Barata Elétrica Homepage

  Home of The HAVOC Technical Journal

- ### Links

  Anti-Hackers HomePage

  The Linux Home Page

  Axur05 Official Site

  HackBR

  HardPorn.Com... relax ... (proibido para menores e mulheres sensíveis também)

  -------------------------------------------------------------- Atenção --------------------------------------------------------------------------
  Como sempre... Você está livre para copiar qualquer parte deste zine, mas como boas maneiras se vc for divulgar
  em outro local coloque de onde vc tirou e o nome do autor, a casa agradece. Por enquanto só eu escrevo isto
  aqui, mas talvez um dia isto mude... FreeLand Zine: www.infolink.com.br/~andresb - André S. Barbosa
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ^ Editorial

  Edições do Zine

  Volta para Main Page