<<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>>

                                   7 DMS I 7

                                      BY

                                    Draco

           NOTA: ALGUMAS PARTES DESTE TEXTO FORAM BASEADAS NO TXT DE KNIGHT
           LIGHTNING SOBRE DMS - 100, O AUTOR NOS AUTORIZOU POR INTERMEDIO
           DE E-MAIL A PUBLICAR ALGUNS TRECHOS DO SEU TEXTO, AGRADECEMOS A
           COLABORA€AO DE KNIGHT LIGHTNING, EDITOR DE ALGUMAS EDI€OES DA
           PHRACK E LEGION POR TER NOS CEDIDO A SUA AUTORIZA€AO PARTE DOS
           CREDITOS SAO CEDIDOS A ELE, O TEXTOS ESCRITO POR KL SE SITUA NA
           SE€AO 11 - FW4-11

                      Digital Multiplex System (DMS) 100                   
           
           DMS-100
           -------

           O DMS-100/IBN consiste em negocios eletronicos e telefones
           standard DATA unicamente. DMS-100 digital switching, suporta
           hardware/sotware, localizado na companhia telefonica. Sempre ele
           cria uma integra‡ao dos negocios com a comunica‡ao em rede
           provendo uma combina‡ao paralela de beneficios.

           o  DMS-100/IBN integra voz e data na comunica‡ao do sistema.

           o Efetivando todos servidores organizados, pequenos negocios usam
            apenas umas poucas linhas, para a mais complexa rede de sistemas
            com mais de 30,000 linhas.

           o  O sistema IBN monitora e controla as opera‡oes automaticamente;
            diagnosticando problemas; em alguns casos reparando-os
            
           o  Custo Beneficio; Ajuda no controle de comunica‡ao custos mais
           eficientes uso f cil; centraliza‡ao do servi‡o de atendimento
           quando preciso; Uso de CDR (Call Dial Rerounting) para controle e
           liga‡ao a longa distancia.

           Entre outras vantagens o DMS 100 inclui:

           o  Automatic Route Selection - seleciona a melhor rota em conexoes
           a longa distancia, pegando a rota mais economica.

           o  Station Message Detail Recording - prove detelhadamente os
           detalhes da conexao, incluindo origem do numero, tempo, dura‡ao
           autoriza‡Ćo do code, etc.

           Beneficios do Sistema
  
           CONSOLE ASSISTENTE

           H  6 chaves do la‡o, cada uma com suas fonte associadas ao destino
           para indicar a chamada e os estados das chamadas.

           Os numeros de diretorio multiplos do indicador alfanumerico
           caracterizam as chaves - ate um total de 42. Alguns deles podem
           ser usados para o sistema de chamada de velocidade e paginando.
           O identificador do atendimento entrante exclui o destino de
           Source/Exclude - destino do sinal Source/Signal das chaves da
           privacidade:  Destino De Source/Release

           Este ‚ so um pequeno texto sobre o DMS de nossa autoria o TXT de
           KL ‚ a materia entitulada DMSII........

           1998 FW - Corporation
           
<<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>><<FW>>


