New Page 1

==Phrack Inc.==
Volume 1, Edição Três, Parte 1 de 7

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Metal Shop
Proudly Presents
Phrack Inc. Issue Three
Released Feb 1, 1986
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Os arquivos contidos nesta edição da Revista Phrack Inc. são os seguintes:

1: Índice, escrito por Cheap Shades
2: Sistemas Rolm, escrito por Monty Python
3: Sinalizando Sistemas pelo mundo, por Data Line
4: Audiência Privada, escrito por Overlord
5: Sistemas Fortell, escrito por Phantom Phreaker
6: Espionagem, escrito por Circle Lord
7: Introdução à PBX, escrito por Knight Lightning

Se vc tem um arquivo original que gostaria de ver publicado em uma edição futura da revista Phrack Inc. Deixe um email para Fame.

Até mais,
Fame

==Phrack Inc.==
Volume Um, Edição Três, Parte 2 de 7

O propósito deste artigo é dizer a você com o que estaria lidando se encontrasse este sistema, ou se vc conhece alguma companhia que o esteja usando. Ele não entra em detalhes incríveis e está incompleto em certas áreas. Isto não é um guia de como hackear este sistema, serve só para conhecê-lo. É para atiçar o seu interesse no sistema.

Que Diabos é ROLM ?
------------------------

ROLM é um "Sistema de Comunicação de Negócios" comprado pela IBM há alguns meses, em uma tentativa de concorrer com a AT&T e conseguir uma "fatia" maior do mercado. É um sistema muito complexo, com aspectos como o PhoneMail, um Super-PBX, LANs, Redes de Dados Pública e Privada, Desktop Communications e Gerenciamento de Chamadas.
O coração do sistema é o controlador, chamado CBX <Computerized Business Exchange>. Isto controla toda a rede acessível tarvés do ROLM. Desde 1983, o CBX foi re-projetado e atualizado para o CBX II. Ele é um PBX com muito, muito mais <Procure na sua BBS "Introdução a PBX> a oferecer e é o necessário para que o ROLM ganhe fama. Está alguns poucos anos à frente do sistema de PBX comum.

O CBX II
-----------
O CBX II é o âmago da rede ROLM. É controlado por computadores e expandível de um nó, com 165 canais, a 15 nós com 11,5200 canais de 2 vias. O negócio menor poderia ter um modelo com um limite de 16 usuários, mas pode chegar até 10.000, mas seria muito raro < E MUITO, MUITO, MUITO CARO>. O ROLM pode ser acessado por linhas externas <como vc> assim como unidades 'HardWired', com um sistema de comutação para evitar sinais de ocupado em uma porta. A velocidade depende do sistema em questão, ou os mais novos, ROLMbus 295 mais rápidos, ou sistemas padrões antigos como os ROLMbus 74. Quanto maior o sistema, mais rápido. Ele é ajustável para aceitar diferentes bandas-lardas para os vários componentes como Telex, Voz, Dados, MainFrame, LAN, video < Telefones com imagens,na realidade> e qualquer outra coisa conectada ao sistema. Tarefas similares podem ser juntadas em um canal em altas ou baixas velocidades. Se multiplexing é usado, a velocidade máxima é 192.000 bps. Se for usada uma interface simples, a velocidade máxima é de 37.000.000 de bps, que se vc quer saber, é estropiado e não muito prático portanto, o Multiplex é mais usado. Usando a rede CBX II, vc pode encontrar qualquer tipo de mainframe, de HP para DEX, de VAX para um IBM 327 series.
Nota: Existe uma versão menor disso chamada VSCBX.

Phone Mail
-------------

Esta é uma das pequenas maravilhas do sistema, algo muito divertido de foder. Eu liguei para quartel-general da ROLM na Califórnia para fazer perguntas específicas sobre ROLM, me fazendo de um pesquisador e eu consegui pular de departamento para departamento. Talvez vc consiga ir mais longe do que eu. O telefone é 408-986-1000. O 'to' PhoneMail para externas é 800-345-7355. Uma bela voz gerada por computador pede para vc entrar com o seu 'Número de Extensão' <todo empregado tem> e então entrar com o "". Então entre com sua senha. Se vc errar 3 ou 4 vezes o na senha da extensão, o PhoneMail vai automaticamente ligar para outro lugar, acredito que seja assistência, para descobrir pq vc não acertou a senha. Eu não brinquei muito com isso então, deixe um email para Monty Python com qualquer coisa que vc achar. Assim que vc entrar com uma autorização e senha corretas, vc será 'presenteado' com muitas opções, deixar recados para outras pessoas, deixar o mesmo recado para mais de uma pessoa e o que não. Vc pode escutar as suas mensagens, mandar para outra pessoa, mudar sua mensagem de boas-vindas, etc. O serviço é para aqueles 'almofadinhas' que não param quieto um minuto sequer, como se estivessem ligados na tomada.

O Cenário de um PhoneMail
-----------------------------

Vamos dizer que o Sr. Greed sai para encontrar sua secretária num motel mas tem que receber uma importantíssima mensagem do Sr. Rasta, que está trazendo $3 mil em flocos e não pode confiar na pessoa que normalmente o traria. O Sr. Greed daria seu telefone e ele seria repassado à rede do PhoneMail, onde ele escutaria uma mensagem deixada pelo Sr. Greed a qualquer um que o telefonasse. O Sr. Rasta deixaria sua mensagem e desligaria. Então o Sr. Greed poderia ligar para o 800-345-7355, colocar seu número de autorização de extensão e senha. Ou, se ele estivesse em seu escritório, ele poderia pegar via DesktopCommunications. Recados podem ser deixados sem erros, na voz da própria pessoa, sem outras pessoas saberem. Então, qualquer pessoa com inteligência suficiente poderia usar uma conta não usada como seu próprio serviço, sem o conhecimento de terceiros.

DeskTop Communications
---------------------------
A ROLM desenvolveu um dispositivo de Computador/Telefone integrados para usar com Desktop Communications. Ele é ligado com o CBX II através de linhas telefônicas, acessíveis externamente. Não '"HardWired", apesar de poder alcançar estas velocidades. Se vc conseguir colocar suas mãos em desses Computador/Telefone, eu acho que vc conseguiu encontrar algo de muita utilidade na sua casa, em sua vida geral. Mas vc poderia acessar a rede sem as características especiais do telefone, como discagem de um toque, que é projetado pro homem de negócios burro e preguiçoso. Vc pode acessar as databases da companhia através da rede, mainframes, outras pessoas, quase qualquer coisa como se vc estivesse bem ali e pedisse para sua secretária fazer isso para vc. Tem um software especial usado pelo computador ou computador/telefone mas pode ser improvisado e é só frescura. Ele usa um protocolo especial <Não sei qual, tente entrar num escritório e descobrir qyal é>. O que é ótimo, é que tudo é "juntado" por linhas telefônicas e não RS-232C! Mas, tem uma porta de acesso... em algum lugar... Procure nos escritórios arredor usando ROLM. Como vc sabe se um escritório está usando ROLM "daquele"jeito ou de outro? Compile uma lista de escritórios locais e ligue falando "Aqui é o SAA do ROLM'. Nós temos queixa de que a sua rede CBX II deu problema. Deixe-me falar com o seu supervisor, por favor." Se eles disserem "ROLM? CBX II? Nós não usamos isso", peça desculpas e vá para outro lugar. Ou diga que vc é da companhia ROLM e gostaria de saber se a empresa está interessada em usá-lo para criar uma rede em seu sistema. Tipo, se eles já tiverem, eles dirão que já tem. E se eles não tivessem vc daria um falso.
Mas vc sabe o que é REALMENTE ótimo? Eles fizeram o link da rede baseado numa pessoa com QI 0 em computador. Os comandos estão em Inglês claro. Abaixo segue uma tela de demonstração como no manual.

CALL, DISPLAY or MODIFY
Display groups
ACCESSIBLE GROUPS:
[00] PAYROLL [01] MODEM [02] IBMHOST
[03] DOWJONES [04] DECSYSTM [05] MIS-SYSTM
[06] DALLAS [07] SALES
CALL, DISPLAY OR MODIFY?
Call Payroll
CALLING 7717 <which would be the ID code for the PAYROLL file>
CALL COMPLETE
**PAYROLL SYSTEM** <or whatever they want to call it>
ENTER ACCOUNT CODE:

Viu? Nada é confuso. É tudo auto-explicativo. Pode ter mais de uma pessoa querendo fazer o que vc quer, se tiver, vc seria colocado numa fila. Parece que aqueles com um IBM estariam em vantagem para hackear um ROLM porque o ele é da IBM e os PC's usados pela rede são dela. Uma pessoa com um telefone/Terminal não conseguiria acessar algo como o DEC Mainframe deles, ou coisa parecida. Ligando para lá vc não poderia rodar uma aplicação, a não ser que vc tivesse uma interface especial mas, vc poderia acessar a database, algo que qualquer terminal idiota poderia fazer.
Mas, existem níveis de segurança. Uma pessoa com uma conta privilegiada poderia acessar mais coisas do que um sem. Como o Joe Shmoe, vendedor, não poderia chegar até Payroll. Parece que para não-IBM's acessar algumas partes da rede, vc precisaria de uma interface que fosse a mesma coisa que um RolmPhone.
Excesso de erros no logon, que seria notificado ao administrador da rede como um "linking error" e se ele perceber que não há um erro de hardware, eventualmente, ele pensaria que fosse alguém experiente. Sim, os hackers.

O PBX
--------

ROLM tem algo chama Integrated Call Management <daqui pra frente chamado de ICM>. Agora, ao projetar o ICM, eles devem ter levado em conta o abuso em PBX's locais. Então eles puseram algo chamado Call Screening. Isso permitirá que a companhia limite as chamadas de certos números e prefixos, com a excessão de 1 número que vc escolher.
Existe a opção de PBX's sem código e rastreado, ou um PBX em que as contas são associadas a cada empregado e o número que eles discam ficam gravados naquela conta. Podem existir contas privilegiadas em que um grande volume de chamadas passariam despercebidas. Mas e não acho que este abuso do sistema seja fácil e prático. As chamadas são roteadas AUTOMATICAMENTE através do serviço onde as taxas são mais baratas à localização discada. E o PBX é acessível ao mundo externo usando um Direct Inward System Access, fazendo com que ele seja abusável.
Mas e se existirem Acessos Iguais? Não importa, o CBX vai automaticamente acessar o serviço sem que vc tenha que se preocupar com isso.
MAS: Existe um uso de Call Detail Recording, que grava a informação de todas as chamadas que entram e saem.

Conclusão
-----------

Não foi usada muita pesquisa neste arquivo mas eu levei um certo tempo para digitar tudo e toda a informação está correta. Qualquer um pode expandir este arquivo em uma Parte II. Ele foi escrito para ajudar as pessoas neste sistema e eu espero que tenha conseguido.
Sysops: Você está livre para colocar este arquivo em qualquer lugar mas SEM MUDAR NENHUM crédito

-- Até Mais
(11/86)

Monty Python

==Phrack Inc.==
Volume Um, Edição 3, Parte 3 de 7

Sinalizando Sistemas mundo afora

Para aqueles que estão interessados em fazer chamadas internacionais, este arquivo pode ser de interesse a vcs. Agradecimentos a TAP e Haflinger.

CCITT 1. Um sistema internacional antigo, agora em desuso.Usava um tom de 500Hz e interrompia em 20Hz(Toque) para linhas de one-way.

CCITT 2. Proposto como "Padrão Internacional" e nunca "pegou". Usava 600Hz e interrompia em 750Hz. Ainda usado na África do Sul, Austrália e Nova Zelândia.
CCITT 3. Um sistema antigo de "in-band" que usa 2280Hz para linha e cobrança ( ! ! ). Usado na Áustria, França, Hungria e Polônia.

CCITT 4 Uma variação do 3 mas usa 2040Hz e 2400Hz para acabar com o tom da linha e da cobrança. Usado para tráfego internacional na Europa, mas não pode ser usado com TASI.

CCITT 5 Este é o mais popular e o usado nos EUA. 2400Hz e o infame 2600Hz são usados para "link-a-link"(não meramente acabar com a linha). Registradores são controlados via DTMF(Tons). Algué sabe o que o 2400 faz?

CCITT 5 bis Como o acima, só que um tom de 1850Hz para TASI locking e transmissão dos sinais de linha.

CCITT 6 O mais novo e o pior para phreaks. Ele usa dados digitais mandados "out-of-band" para controlar a conexão. Em outras palavras, a conexão é feita e a COBRANÇA iniciada antes de vc conseguir o controle.

CCITT 5R1 Um sistema regional como o 5, mas não usa o misterioso 2400Hz e não pode usar "multiplexer".

CCITT 5R2 Provavelmente a interface para AUTOVON, pq usa tons de espaçados de 120Hz para o DTMF, ao invés de 200Hz. Também, 3825Hz é quem corta a linha e não o 2600Hz.

Os Tons "Extras"

1700 + 700 = Operador de Entrada
1700 + 900 = Operador de atraso, também, em TSPS, STP( uma chamada "Zero mais", de um telefone de moedas).
1700 + 1100 = KP1 (Inicia o reconhecimento de tons especiais)
17000 + 1700= KP2 (Acaba o reconhecimento de tons especiais)

12-85 Linha de Dados. CIS 72767,3207: TWX 650-240-6356

==Phrack Inc.==

Volume U, Edição Três, Parte 4 of 7

* AUDIÊNCIA PRIVADA *

(A BASIC LESSON IN THE ART OF LISTENING IN)

BROUGHT TO YOU BY

-[ THE OVERLORD ]-

TRADUZIDO POR

FAME

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

PARTE I: A LEI

Lei Federal:

Seção 605, parágrafo 47 do código dos EUA, proibe a intercepção de comunicação, execeto pelas pessoas descritas na seção 119, parágrafo 18. Este ato diz que "Não será ilegal sobre este ato, para um operador de uma mesa de comutação, ou oficial, empregado ou agente de qualquer carreira de comunicação em que o sistema de comutação é usado na transmissão de uma comunicação com cabo para interceptar ou abrir uma comunicação interceptada."

O que toda esta bobagem legal está falando é que se vc não trabalha para um companhia telefônica, vc não pode sair por aí "grampeando" a linha dos outros. Se vc quiser, dequalquer forma, e for pego, pode custar 5 anos da sua vida e uma multa de $10.000. Isto significa que se vc grampear a linha dos outros, vc será punido.... errado! Vc também não pode grampear a sua própria linha. A punição para isso é provavelmente não mais que um tapa na mão, isto é se eles realmente te pegarem, mas é bom saber.... agora vamos para a diversão.

PARTE II: GRAMPEANDO

Todo mundo, alguma vez na vida já quis saber o que seu amigo, o diretor, ou vizinho tem a dizer ao telefone. Existem várias maneiras fáceis de grampear uma linha telefônica. Nenhum dos métodos que eu descreverei implicará em entrar na casa dos outros. Vc pode fazer tudo do quintal. Eu discutirei quatro métodos de grampear uma linha. Elas vão em ordem de dificuldade.

1. A "caixa bege": a caixa bege (ou bud box) é melhor conhecida como um telefone "lineman". Elas são terrivelmente fáceis de construir e são basicamente o método mais fácil de usar. Elas consistem em nada mais do que um telefone com o plugue modular que vai na parede cortado e dois clips colocados nos fios verdes e vermelhos. O jeito de usar esta caixa é entrando no jardim da pessoa que vc quer grampear e colocar na linha telefônica dela. É melhor feito numa caixa telefônica bell que normalmente está próxima ao medidor de gás. Deve ter apenas um parafuso fechando-a e é muito facilmente aberta. Assim que vc abrir, vc deve ver 4 parafusos com fios ligados neles. Se a casa tem uma linha, coloque o fio vermelho com o clipe no primeiro parafuso e o verde no segundo. Vc então está no telefone grampeado. Se a casa tem duas linhas, os outros fios estão nos parafuso 3 e 4. Se vc conectar tudo certinho, mas não conseguir a linha, então vc provavelmente tem os fios invertidos. Se não tem nenhuma conversação na linha, vc perceberá que não poderá grampear direito pq vc não irá querer ficar sentado lá o dia inteiro, aí o coitado do grampeado não poderá discar e isso pode ser ruim, então... vamos ao segundo método.

2. O gravador: Este método é o mais conhecido e vc não precisa ser nenhum gênio para fazê-lo. Existem muitos meios de se gravar um conversa. Os dois meios mais fáceis é colocoar ou um "telephone induction pickup" na caixa bege que vc estiver usando e colocar o microfone no gravador e deixá-lo gravando. Ou colocar o gravador direto na linha. Isto pode ser feito pegando um plugue de um walkman, cortar os fones de ouvido, depois pegar um dos dois fios e descascar. Deve ter um outro fio dentro deste que vc descascou . Descasque este também e coloque os clipes neles. Esta pequena caixa vai direto na parede então, é melhor não tirar o plugue modular dele. Estude isto se vc puder. Se vc não conseguir, faça o máximo para uma boa gravação. Ao gravar, é melhor tirar o gravador da vista (na caixa bell se possível), mas num lugar fácil o suficiente para trocar as fitas.

3. O microfone sem-fio: Esse é o BICHO. Ele transmite um sinal do fone para o rádio(banda FM). Vc deve se lembrar do Mr. Microphone; estes microfones sem-fio podem ser encontrados na Radio Shack por $19. Eles são fáceis de serem construídos e conectados. Existem tantos tipos diferentes que é quase impossível de te dizer o que fazer. O mais comum é tirar o microfone e colocar os dois fios nos parafusos 1 e 2. A linha PODE, dependendo do tipo, pode estar permantemente fora do gancho. Isso é ruim, mas fuçando um pouco, vc deve conseguir fazer funcionar. Existem dois problemas neste tipo de grampo. Um deles é que a besta que está sendo grampeada pode se ouvir em FM 88. O segundo problema é o alcance. Os conectores comprados em lojas tem um alcance MUITO curto. Eu sugiro que vc use o transmissor pessoal que eu mostrei na parte 4. Agora para o melhor de todos os métodos...

4. As "easy-talks": Este método combina todos os melhores aspectos dos métodos anteriores. Só tem um problema... vc vai precisas de walkie-talkie "easy-talk". Eles são ativados via voz e custa $59. Vc pode encontrá-lo em lojas de brinquedo e catálogos '"hi-tech". Eu acho que qualquer walkie-talkie ativado por voz vai funcionar, mas eu só testei com o Easy-talk. Primeiro, decida qual vai ser o transmissor e qual o receptor. É melhor usar o que tem mais força de trnamissão para transmitir. Tire a solda do alto-falante do transmissor e do microfone do receptor. Agora, vá para a caixa. Coloque o walkie-talkie em "VOX" e coloque as pontas dos fios do microfone nos parafusos 1 e 2. Agora, vá para casa e escute seu walkie-talkie. Se nada acontecer, o sinal do telefone não é forte o suficiente para iniciar a transmissão, existem 2 coisas que vc pode fazer. Um, adicione algumas linhas terra no microfone. Este é o mais comum, se não funcionar, vc precisa de um amplificador, como um walkman com doi plugues de fone de ouvido. Coloque o primeiro plugue na linha e depois em um dos jacks. Aumente o volume até o máximo(sem apertar Play). Depois, conecte o segundo plugue do fone de ouvido no outro fio e a segunda saída do fone no walkman. Isto deve resolver. Ele te dá uma estação de rádio particular para escutar: vc pode desligar quando algo chato aparece e pode gravar o que for interessante.

PART III: PLANOS PARA TRANMISSORES SEM-FIO

Este é um pequeno transmissor que consiste em oscilador que deriva da força da linha telefônica. Como a resistência que ele põe na linha é menor que 100 ohms, ele não tem efeito na performance do telefone e não pode ser detectado pela companhia telefônica ou pelo grampeado. Como é um dispositivo de baixo consumo que não usa antena para radiação, é legal para o FCC(Isto significa que é aprovado com a parte 15 das regras da FCC). Ele, porém, ainda é ilegal. A única que está certa é que o vc está usando não causa interferências de nenhum tipo. O que isto faz, é usar quatro diodos para formar um "retificador em ponte". Ele produz uma tensão dc variando com com os auto-signais da linha. Esta tensão é usada para alimentar o transistor do oscilador. Que está conectado a um circuito de rádio. A partir daí, vc pode sintonizar o canal que quiser. O resto será explicado num minuto.

LISTA DE PARTES
item | descrição
-----------------------------------------------------------------
C1 | 47-Pf capacitor de disco de cerâmica
C2,C3 | 27-Pf capacitor mica
CR1,CR2,CR3,CR4 | diodo de germânio 1n90 ou equivalente
R1 | 100 ohm, 1/4 watt 10% resistor de composição
R2 | 10k, 1/4 watt 10% resistor de composição
R3 | .7k, 1/4 watt 10% resistor de composição
L1 | 2 uH radio frequency choke (see text)
L2 | 5 turns No.20 wire (see text)
Q1 | Transistor Npn rf 2N5179 ou equivalente
-----------------------------------------------------------------
L1 pode ser construído dando aproximadamente 40 voltas num fio enamol No. 36 num resistor de 1Mega ohm, 1/2watt. O valor para L1 não é crítico. L2 pode ser feito dando 5 voltas de fio No. 20 em uma fôrma de 1/4 de polegada. Depois que o fio for enrolado, a fôrma pode ser retirada. Apenas solde-o no lugar certo na placa de circuito impresso. Ele deve ficar bem firme. Também, certifique-se de que Q1 esteja no lugar certo para que o emissor, a base e o coletor encaixem nos buracos certos. O esquema deve ser bem fácil de seguir. Apesar de ter um número estranho de terras, ele ainda funciona.

Desculpem, mas terão que pegar o número 3 da revista phrack em inglês para ver o esquema. A URL é http://www.phrack.com

O estranho deste bug que ainda não encontramos é que ele é colocado em apenas um fio (ou verde ou o vermelho). Então, vá para a caixa, retire o fio vermelho que já estava parafusado e ligue no fio A do bug. E coloque o fio B no parafuso. Vc pode ajustar a freqüência do canal FM mexendo em L2. Leva alguns minutos para conseguir fazer funcionar, mas é muito versátil. Vc pode mudar a freqüência quando quiser e gravar facilmente a partir do rádio em sua casa.

PARTE IV: DICAS ÚTEIS

Primeiro de tudo, com o método um, a caixa bege, perceba que vc também pode discar no telefone que está grampeando. Eu não recomendo que vc faça isso. Geralmente, qdo vc grampea uma lnha vc deve ser cuidadoso. Eu testo tudo e faço primeiro na minha linha e depois instalo tarde da noite. Eu não recomendo que vc deixe um gravador ligado o dia todo. Ligue qdo quiser gravar e desligue qdo acabar. Durante a gravação, eu acho que se um gravador estiver na linha, ele manda um bip esporádico para a companhia telefônica. Eu sei que se vc não gravar direto da linha, nem o mais avançado equipamento vai te dizer se vc está gravando, ou não. Tb, certifique-se de que ao instalar, ninguém esteja usando o telefone. A instalação costuma fazer barulhos de arranhões clicks e estática. Vc não precisa de muita inteligência para ligar para a casa do grampeado antes de fazê-lo. Se estiver ocupado, espere um pouco.(Isto, é claro, não se aplica se vc estiver instalando no meio da noite).

Apesar de tudo, se vc usar o bom senso e ser MUITO cuidadoso, as chances são de que vc não será pego. Nunca pense que vc nunca será pego e nunca transmita o grampo. Guarde para vc mesmo e divirta-se

-[ OVERLORD ]- -[FAME]-

THANKS TO:
The CircleLord BiLL-BaSS
TARAN KING Phrack
Knight Lightning
The Forest Ranger
P-80 systems

==Phrack Inc.==
Volume UM, Edição Três, Parte 5 de 7
Sistemas Fortell
Written by Phantom Phreaker
Traduzido por Fame

Call The Alliance at 618-667-3825

O sistema Fortell parece um sistema para monitorar linhas. Eles só podem ser usados para monitorar linhas dentro de seu próprio NPA. Um sistema Fortell é usado em 716-955-7750. Qdo vc ligar, vc vai escutar:
'Hello. This is the Taradyne Fortell system. Please enter ID code'
O código de identificação para este sistema é 722877*. Depois que vc digitar isso(DTMF), ele vai pedir o número da linha, onde vc digita o PREF+SUFIX do número que vc deseja checar no NPA do Fortell.
Depois que vc entrar com o número, ele vai repetir qual foi ele. Depois, vc deve entrar com o modo.

Os modos são:

1 - Discando para outra linha
2 - Discando para a linha de teste
3 - Resultados do teste da linha

Se vc entrar no modo 1, os seguintes comandos estarão disponíveis:

1 - Localização Errada
2 - Outro teste
7 - Teste correto, Monitorar
8 - Desligar
9 - Entrar com o número da próxima linha

Se vc entrar com o 7 aqui, ele vai repetir o que vc escolheu e vai pedir pelo código de identificação, que pode ser qualquer número de 6 digitos seguidos por um *.
Agora, ele vai discar e dizer:
'Subscriber busy-busy-monitor test in progress conversation on line-short on
line'
2 - Monitorar teste
3 - Pular e testar
4 - Esperar por ócio

Se vc entrar 2, ele vai dizer o estado de ocupado de novo

Se vc entrar 3, ele vai pular ou dizer 'Not available in this CO'

Se vc entrar 4, ele vai esperar até a linha ficar livre.

Se vc entrar 1 ( Localização errada), vc vai ter as seguintes opções:

1 - Abrir localização
3 - Encurtar localização
4 - Cruzar localização
5 - Aterrar localização
8 - Desligar
Se vc entrar Modo 2(outro teste), vc terá as seguintes opções:

2 - Outro teste
7 - Teste ok, Monitorar
8 - Desligar
9 - Entrar com o próximo número
Ele vai repetir o que vc escolheu. Se vc escolheu dois aqui:
2 - Loop Omhs Aterrados
8 - Desligar

Se vc escolheu 7 na lista principal depois do 2, ele vai pedir por um ID que é qualquer número de 6 dígitos seguido por um *. Agora ele vai discar e checar o número. Se o número estiver ocupado ele vai dizer 'Subcriber busy-monitor-test in progress- conversation on line-short on line-please hang up-waiting for idle'. Agora vc pode apertar * para voltar para a lista principal.

Se vc entrar no modo 3, se vc fez um teste antes, ele vai te dizer o resultado do teste. Se vc não fez um teste, ele vai te dizer que não tem resultado para os testes.

Apertando 9 várias vezes, vc vai parar no começo, onde diz para vc entrar com o número da linha.

PP - 06/01/86
Fame - 27/01/98

==Phrack Inc.==
Volume Um, Edição Três, Parte 6 de 7
****************************************************************
Espião Eletrônico
por
Circle Lord
Traduzido
por
Fame
***************************************************************

Vc já pensou em comprar um daqueles microfones de alta performance, normalmente vistos em revistas de eletrônica e pensou que era muito para comprar? O circuito mostrado neste arquivo vai te mostrar como construir um, com muito menos dinheiro.

Estes dispositivos de espionagem auditiva sempre foram um dos itens mais importantes no "underground", devido à sua abilidade de escutar vozes através de paredes grossas. Vc também pode ligar os fios a um gravador, para gravar toda a conversa. Como vc pode ver, isto é ótimo para chantagear o professor, amigo, diretor, vizinho ou quem vc quiser.

Lista de Partes
-=EM--------------------------
M1 Módulo de Amplificador. (Lafayette 99C9037 or equiv.)
M2 9- Bateria 9-VDC
M3 Microfone
R1 Potenciômetro de 20K com chace spst
S1 Chave Spst em R1
SP1 Alto Falantes de 8-ohm
T1 Transformador de Áudio (Radio Crap part 273-1380)

Desculpem, mas terão que pegar o número 3 da revista phrack em inglês para ver o esquema. A URL é http://www.phrack.com

Aqui, S1 é o potenciômetro
M3 pode ser o fone de ouvido.

Circle Lord
Fame

==Phrack Inc.==

Volume Um, Edição Três, Parte 7 de 7

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Metal Shop

PRIVATE

Presents...

\\\\\=-{ Knight Lightning's }-=/////

"Introdução a PBXs"

Written on January 3, 1986 @

Traduzido em 28 de Janeiro de 1998
por

Fame

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

> Este arquivo é uma continuação pessoal da entrada PBX na MCI

Glossário de Telecomunicações
_______________________________________________________________________________

Um telefone servindo a uma organização individual e que faz conexões a uma linha pública é chamado de PBX(Private Branch Exchange). O PBX faz a vez de um comutador, que liga uma extensão na organização a uma linha externa. O PBX é, na verdade, um comutador privado um grupo de telefones dentro de uma organização. As chamadas feitas para fora deste grupo individual são conectadas ao comutador da Central da Companhia Telefônica. O PBX pode ser operado por um atendente da própria organização ou o sistema de comutação pode ser feito automaticamente. Outros termos que são usados internacionalmente são: "Private Branch Exchange"(PABX), "Private Automatic Exchange"(PAX) e "Computerized Branch Exchange"(CBX). Apesar destes termos terem sido usados para identificar as estruturas específicas do comutador, hj eles são freqüentemente usados como sinônimos.

O PBX pode usar qualquer um dos três métodos básicos de comutação: "step-by-step"(passo-a-passo)(SxS), "Cross Bar"(X-Bar) e computador controlado, para fazer a função de comutação. Porém, além de ser capaz de detectar chamadas e establecer um link de transmissão entre dois telefones, PBX's podem fazer muito mais.

O controle comum, comumente chamado de CPU, controla a matriz de comutação que conecta as estações e "calções". A matriz de comutação de um PBX, faz o mesmo trabalhor que um operador numa estação manual de comutação ou um escritório de controle central do comutador. A CPU, porém, pega suas instruções dos "stored programs", que contém direções para atividades, tais como detectar chamadas, mandá-las através da melhor rota disponível e gravar informações sobre a conta. Estes comutadores eletrônicos computadorizados são usados para fazer rotinas, assim como funções únicas, que simplesmente não eram práticas ou até mesmo possíveis com comutadores eletro-mecânicos.

Assim como na rede pública de comutação, comutadores de PBX fazem a conexão entre instrumentos, ou "key telephone sets"(aparelhos chave de telefone). Nós todos estamos acostumados com estes aparelhos, sabendo ou não do nome. Eles são os aparelhos comerciais que têm seis teclas alinhadas abaixo dos números-- um botão marcado "Hold" e outros cinco botões ou linhas com luzes piscantes.

Sistemas com PBX são aparelhos chave que têm uma quantidade grande de flexibilidade para planejar as suas necessidades pq eles podem ajustar seus códigos para completar as funções necessárias em várias sistuações particulares. Na verdade, o PBX pode ser programado para que cada extensão individual dentro do sistema possa tirar as vantagens das características aplicáveis às suas necessidades comerciais.

Uma das características que estão disponíveis em PBX's e sistema chave, são: transferência de chamada, que permite que cada chamada, interna ou externa, sejam transferidas de um telefone para outro no sistema; "automatic push-button signaling", que indica o estado de todos os telefones no sistema, com luzes de display e botões; paging vocal de um caminho, que pode ser respondido discando ao operador do telefone mais próximo no sistema; "camp-on", no qual uma chamada feita para um telefone ocupado, espera até que a linha fique vazia; e capacidade de conferência interna e externa, que permite que ligações externas possam "conferenciar" com vários usuários internos.

Algumas características tomam conta automaticamente de chamadas que estão chegando. "Automatic Call Wating" não só segura a chamada feita para uma extensão ocupada até que ela esteja, mas também avisa a pessoa que está sendo chamada que uma ligação está esperando e, informa que quem ligou está em "hold". "Automatica Call Forwarding" vai mandar as ligações para empregados que estão em outro lugar que não o seu escritório, desde de que providos, eles informam o PBX que estão. "Automatica Call Distribution" automaticamente manda uma chamada que chega à primeira extensão livre--uma característica boa para situações em que qualquer um de um grupo de pessoas na organização possa responder adequadamente à chamada. Outro exemplo é "Automatica Call Back", que permite que uma ligação que alcança uma linha ocupada pedir ao PBX para retornar a ligação quando a linha estiver livre.

Ainda, outras características provêm serviços como "Night Telephone Answering"(Atendimento Noturno de Telefone, "Telephone Traffic Monitoring"(Monitoração de tráfego de telefone) e conexão rede ou "hot-line". Estes exemplos não são nada mais do que amostras das características possíveis com PBX's computadorizados.

===============================================================================
Esta é uma descrição muito breve de como usar e do que esperar num PBX
-------------------------------------------------------------------------------

Basicamente, vc liga para o PBX e vc tem que entrar um código que pode ser qualquer um de 4 a 6 dígitos(Nota: Alguns PBX's não precisam de código). Aí, vc vai escutar um tom de discagem. Daqui, em circunstâncias normais, disque: 9 + 1(ou 0) + (DDD) -PREF-SUFIX, para discagem de longa distância ou disque só 9 ou 0 para chamadas locais.

O uso mais comum do PBX é ligar para "Aliance Teleconferencing", um serviço de conferência oferecigo pela AT&T. Para fazer isso disque: 0700-456-1000,1002,1003,2000,2001,2002.

Nota: Códigos de PBX são normalmentes muito simples e de 4 dígitos.
EX: 0000, 0011, 1111, 1234, etc

===============================================================================
_______________________________________________________________________________

Esta foi uma apresentação de Knight Lightning traduzida por Fame

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@