Autor: Maurício Matte

São dois modelos de alavancas disponívies:

1 - com chanfro para usar COM a frente do IS30 (use parafuso menor que o original)
2 - para usar somente o drive, SEM a frente do IS30 (use parafuso menor que o original)

OBS: Para fazer o pino de trava da alavanca, sugere-se a colocação de um prego de aproximadamente 1 cm de altura (ele ficará preso sob pressão do parafuso)
