Como / Manusear papel

# Colocar papel especial e outros materiais

> Capacidades de carregamento de papéis especiais EPSON
> Armazenar papel fotográfico EPSON

Pode obter bons resultados com a maioria dos papéis normais. No entanto, o papel revestido e a película brilhante fornecem impressões de melhor qualidade porque estes materiais absorvem quantidades de tinta mais pequenas.

A EPSON fornece papéis especiais concebidos para a tinta utilizada nas impressoras EPSON. A EPSON recomenda a utilização de papéis distribuídos pela EPSON para garantir resultados de elevada qualidade. Consulte Tipos de papel para ver uma lista completa destes produtos.

Quando colocar papéis especiais distribuídos pela EPSON, leia primeiro as folhas de instruções dos papéis e tenha em atenção aos pontos apresentados em seguida.

| Precaução:

| As folhas de limpezas fornecidas com os papéis especiais EPSON não devem ser utilizadas nesta impressora. A função de limpeza executada por estas folhas não é necessária com este tipo de impressora e as folhas podem encravar a impressora.

- Coloque a face do papel a ser impressa voltada para cima no alimentador. Consulte as folhas de instruções fornecidas com o papel para determinar o lado de impressão. Alguns tipos de papéis têm cantos cortados para ajudar a identificar a direcção de colocação correcta como é apresentado em seguida.

|  | Nota:

|  | Se ampliar a área de impressão com a opção Máxima seleccionada como definição Área de impressão no software da impressora, o canto cortado no papel especial pode estragar a impressão.

- Certifique-se de que a resma de papel fica por baixo da seta localizada no interior da guia da margem esquerda.

- Certifique-se de que o papel fica por baixo das patilhas existentes nas guias das margens.

- Se o papel estiver enrolado, alise ou enrole o papel ligeiramente na direcção oposta antes de o colocar. Se imprimir em papel enrolado, pode manchar a impressão, especialmente quando imprimir com a opção Máxima seleccionada como definição Área de impressão.

- Se quiser imprimir o verso de um cartão com a opção Máxima seleccionada como a definição Área de Impressão, alise o cartão ou enrole-o ligeiramente na direcção oposta antes de o colocar.

## Capacidades de carregamento de papéis especiais EPSON

Consulte a tabela apresentada em seguida para saber quais as capacidades de carregamento de papéis especiais EPSON.

Tipo de papel | Capacidade de carregamento
Papel de qualidade fotográfica Plus e papel para 360 ppp | Até 10 folhas.
Cartões de papel fotográfico, cartões de notas e cartões de felicitações | Até 30 cartões. Coloque sempre a folha de suporte incluída* por baixo dos cartões.
Película brilhante de qualidade fotográfica | Até 20 folhas para papel A4 e Letter. Uma folha de cada vez para papel A6. Coloque sempre uma folha de suporte* ou uma folha de papel normal por baixo da película brilhante.
Transparências | Até 10 folhas.
Papel autocolante de qualidade fotográfica | Uma folha de cada vez.
Papel fotográfico | Até 20 folhas de papel fotográfico de 4 x 6 polegadas. Coloque sempre uma folha de suporte* por baixo do papel fotográfico. Uma folha de cada vez para papel fotográfico de 200 x 300 mm.
Autocolantes fotográficos 16 e 4 | Uma folha de cada vez.
Papel fotográfico-panorâmico e papel de transferência | Uma folha de cada vez.
Papel mate de gramagem elevada | Até 20 folhas. Coloque sempre uma folha de suporte* por baixo da resma de papel mate de gramagem elevada.

| * Tenha cuidado para não imprimir folhas de suporte colocadas por baixo de papéis especiais.

| Nota:

| Certifique-se de que o papel fica por baixo das patilhas existentes nas guias das margens.

[Cima]

## Armazenar papel fotográfico EPSON

Tenha atenção às recomendações quando armazenar papel fotográfico.

- Coloque o papel não utilizado na embalagem original assim que terminar a impressão e evite armazená-lo em locais expostos a altas temperaturas, humidade ou luz solar directa.

- A EPSON recomenda que armazene as impressões num saco plástico e mantenha-as afastadas de altas temperaturas, humidade e luz solar directa.

[Cima]

Anterior | Seguinte