Como / Manutenção

# Limpar a impressora

Para manter a impressora a funcionar correctamente, limpe-a várias vezes por ano.

| Desligue o cabo de alimentação da impressora.

| Retire o papel do alimentador.

| Utilize uma escova suave para limpar cuidadosamente toda a sujidade e pó existentes no alimentador.

| Se a caixa exterior ou a parte interior do alimentador estiver suja, limpe-a com um pano suave humedecido num detergente suave. Mantenha a tampa da impressora fechada para evitar a entrada de água.

| Se a parte interior da impressora ficar acidentalmente suja com tinta, limpe-a com um pano húmido.

| Atenção:

| Tenha cuidado para não tocar nos mecanismos da impressora.

| Importante:

| Tenha cuidado para não limpar a calha da guia da cabeça de impressão.

| Nunca utilize álcool ou diluente para limpar a impressora. Estes químicos podem danificar os componentes e a caixa.

| Tenha cuidado para não derramar água sobre o mecanismo de impressão ou componentes electrónicos.

| Não utilize uma escova abrasiva ou áspera.

| Nunca pulverize lubrificantes dentro da impressora. Óleos inadequados podem danificar o mecanismo.

[Cima]

Anterior | Seguinte