Informações sobre produtos / Especificações da impressora

# Tinteiros

> Tinteiro da tinta preta
> Tinteiro da tinta de cor

## Tinteiro da tinta preta

Cor | Preto
Capacidade de impressão* | 330 páginas, comparável com 3,5% ECMA (ISO10561) a 360 ppp, 210 páginas, 5% em cálculo, excepto para o tinteiro inicial
Duração do tinteiro | 2 anos a partir da data de produção (6 meses após a abertura da embalagem a 25°C [77°F])
Temperatura | Conservação: De -20 a 40°C (de -4 a 104°F) 1 mês a 40°C (104°F) Transporte: De-30 a 60°C (de -22 a 140°F) 1 mês a 40°C (104°F) 120 horas a 60°C (140°F) Congelação:** -16°C (3,2°F)
Dimensões | 19,8 mm (L) x 52,7 mm (P) x 38,5 mm (A)

[Cima]

## Tinteiro da tinta de cor

Cor | Azul-turquesa, magenta e amarelo
Capacidade de impressão* | 150 páginas, 5% em cada CMA (Total 15%) em cálculo, excepto para o tinteiro inicial
Duração do tinteiro | 2 anos a partir da data de produção (6 meses após a abertura da embalagem a 25°C [77°F])
Temperatura | Conservação: De -20 a 40°C (de -4 a 104°F) 1 mês a 40°C (104°F) Transporte: De-30 a 60°C (de -22 a 140°F) 1 mês a 40°C (104°F) 120 horas a 60°C (140°F) Congelação:** -18°C (- 0,4°F)
Dimensões | 42,9 mm (L) x 52,7 mm (P) x 38,5 mm (A)

| * O número fornecido baseia-se na impressão contínua depois da substituição do tinteiro. A capacidade de impressão pode variar, dependendo do número de vezes que utiliza a função de limpeza da cabeça de impressão e da frequência de ligação da impressora.

| ** A descongelação do tinteiro demora cerca de 3 horas a 25°C (77°F).

| Importante:

| A EPSON recomenda a utilização de tinteiros originais EPSON. Outros produtos não fabricados pela EPSON podem provocar danos na impressora não abrangidos pelas garantias da EPSON.

| Não utilize um tinteiro se a data de validade já tiver expirado.

[Cima]

Anterior | Seguinte