Informações sobre produtos / Especificações da impressora

# Impressão

Método de impressão | Jacto de tinta
Configuração dos jactos | 48 jactos monocromáticos (preto) 45 jactos de cor (azul-turquesa, magenta, amarelo) (15 [cada cor] x 3)
Resolução | EPSON Stylus C40UX Máximo 1440 ppp x 720 ppp EPSON Stylus C20UX/C20SX Máximo 720 ppp x 720 ppp
Direcção de impressão | Bidireccional com busca lógica
Memória local de entrada | 12 KB
Velocidade de impressão | EPSON Stylus C40UX 8 ppm EPSON Stylus C20UX/C20SX 6,5 ppm

[Cima]

Anterior | Seguinte