Como / Manutenção

# Limpar a impressora

Para manter a impressora a funcionar correctamente, limpe-a várias vezes por ano.

| Desligue o cabo de alimentação da impressora.

| Remova o papel do alimentador.

| Utilize uma escova suave para limpar cuidadosamente toda a sujidade e pó existentes no alimentador.

| Se a caixa exterior ou a parte interior do alimentador estiver suja, limpe-a com um pano suave humedecido num detergente suave. Mantenha a tampa da impressora fechada para evitar a entrada de água.

| Se a parte interior da impressora ficar acidentalmente suja com tinta, limpe-a com um pano húmido.

| Aviso:

| Tenha cuidado para não tocar nas engrenagens ou rolos existentes na parte interior da impressora.

| Precaução:

| Tenha cuidado para não limpar a massa lubrificante existente nas peças metálicas por baixo da passagem do carro de tinta

| Nunca utilize álcool ou diluente para limpar a impressora. Estes químicos podem danificar os componentes e a caixa.

| Tenha cuidado para não derramar água sobre o mecanismo de impressão ou componentes electrónicos.

| Não utilize uma escova abrasiva ou áspera.

| Não pulverize lubrificantes dentro da impressora. Os óleos inadequados podem danificar o mecanismo. Se necessitar de lubrificar a impressora, contacte o revendedor ou pessoal de assistência qualificado.

[Cima]

Anterior | Seguinte