Informações sobre produtos / Especificações da impressora

# Papel

> Especificações do papel
> Área de impressão

| Nota:

| Visto que a qualidade de uma determinada marca ou tipo de papel pode ser alterada pelo fabricante a qualquer momento, a EPSON não pode atestar a qualidade de qualquer tipo de papel ou marca não EPSON. Teste sempre amostras de papel antes de comprar grandes quantidades ou imprimir trabalhos grandes.

## Especificações do papel

Folhas soltas:

Formato | A4 (210 mm x 297 mm) A5 (148 mm x 210 mm) Letter (216 mm x 279 mm) Half letter (139,7 mm x 215,9 mm) Legal (216 mm x 356 mm) Executive (184,2 mm x 266,7 mm) 3,5 x 5" (89 mm x 127 mm) 5 x 7" (127 mm x 178 mm)
Tipos de papel | Papel bond normal, papel especial distribuído pela EPSON
Espessura (para papel bond normal) | 0,08 mm a 0,11 mm (de 0,003 a 0,004 polegadas)
Peso (para papel bond normal) | 64 g/m2 (17 lb) a 90 g/m2 (24 lb)

Envelopes:

Formato | N° 10 (104,8 mm x 241 mm) DL (110 mm x 220 mm) C6 (114 mm x 162 mm) 132 mm x 220 mm
Tipos de papel | Papel bond normal, correio aéreo
Espessura | 0,16 mm a 0,52 mm (de 0,003 a 0,02 polegadas)
Peso | 45 g/m2 (12 lb) a 75 g/m2 (20 lb)

Cartões:

Formato | A6 (105 mm x 148 mm) 5 x 8" (127 mm x 203 mm) 8 x 10" (203 mm x 254 mm)
Tipos de papel | Papel especial distribuído pela EPSON

Transparências, película brilhante, papel brilhante:

Formato | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (216 mm x 279 mm) A6 (105 mm x 148 mm) para película brilhante
Tipos de papel | Papel especial distribuído pela EPSON

Papel autocolante:

Formato | A4 (210 mm x 297 mm)
Tipos de papel | Papel especial distribuído pela EPSON

Papel fotográfico:

Formato | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (216 mm x 279 mm) Panorâmico (210 mm x 594 mm) 4 x 6" (102 mm x 152 mm) 100 mm x 150 mm 216 mm x 338 mm 113,6 mm x 175,4 mm
Tipos de papel | Papel especial distribuído pela EPSON

Autocolantes fotográficos:

Formato | A6 (105 mm x 148 mm) com 4 ou 16 autocolantes
Tipos de papel | Papel especial distribuído pela EPSON

Papel mate espesso:

Formato | A4 (210 mm x 297 mm) Letter (216 mm x 279 mm)
Tipos de papel | Papel especial distribuído pela EPSON

| Nota:

| O papel com qualidade deficiente pode reduzir a qualidade da impressão e provocar encravamentos de papel ou outros problemas. Se tiver problemas, mude para um papel de melhor qualidade.

| Não coloque papel enrolado ou dobrado.

| Utilize papel em condições normais: Temperatura de 15 a 25°C (de 59 a 77°F) Umidade de 40 a 60% RH

| A película brilhante de qualidade fotográfica e o papel autocolante EPSON devem ser armazenados nas seguintes condições: Temperatura de 15 a 30°C (de 59 a 30,00°C) Umidade de 20 a 60% RH

[Cima]

## Área de impressão

Folhas soltas (incluindo formato panorâmico) e cartões

Normal | Sem Margens

Envelopes

As linhas diagonais aparecem na área de impressão.
A: | A margem superior mínima é 3 mm (0,12"). Quando colocar várias folhas de película brilhante de qualidade fotográfica EPSON, a margem superior mínima é 30 mm (1,2").
B-L: | A margem esquerda mínima é 3 mm (0,12").
B-R: | A margem direita mínima é: 3 mm (0,12") para folhas soltas e envelopes C6. 7 mm (0,28") para envelopes DL. 28 mm (1,10") para envelopes n° 10.
C: | A margem inferior mínima é 14 mm (0,55").
: | Pode ampliar a margem inferior mínima para 3 mm, seleccionando Máxima como definição Área de Impressão no menu Papel do controlador de impressão (Windows) ou na caixa de diálogo Configurar página (Macintosh). No entanto, a qualidade de impressão pode diminuir na área ampliada. Antes de imprimir trabalhos grandes com esta definição, imprima uma folha solta para confirmar a qualidade de impressão.
: | Quando imprimir com a função Sem Margens, a qualidade de impressão pode diminuir nas áreas inferior e superior da impressão ou a área pode ficar manchada.

|  | Nota:

|  | Coloque sempre o papel no alimentador com a margem mais curta virada para o interior da impressora. Coloque os envelopes com a aba virada para baixo.

[Cima]

Anterior | Seguinte