Como / Manutenção

# Actualizar e remover software

> Actualizar para Windows 98
> Actualizar para o Windows Me
> Actualizar o controlador no Windows 2000 e NT 4.0
> Remover o controlador de impressão

Siga as instruções fornecidas nesta secção, se quiser actualizar o computador ou o software da impressora, ou remover o controlador de impressão.

## Actualizar para Windows 98

Se actualizar o sistema operativo do computador do Windows 95 para o Windows 98, tem de remover o software da impressora e voltar a instalá-lo. Remova o software da impressora, fazendo duplo clique no ícone Adicionar/Remover Programas no Painel de Controlo do Windows e seleccionando EPSON Printer Software da lista. Faça clique no botão Adicionar/Remover. Aparece a caixa de diálogo EPSON Printer Software Uninstall. Seleccione o modelo da impressora e faça clique em OK. Em seguida, volte a instalar o software da impressora.

[Cima]

## Actualizar para o Windows Me

Se utilizar uma ligação paralela e actualizar o sistema operativo do computador de Windows 98 ou 95 para Windows Me, tem de remover o software da impressora e voltar a instalá-lo. Remova o software da impressora, fazendo duplo clique no ícone Adicionar/Remover Programas no Painel de Controlo do Windows e seleccionando EPSON Printer Software da lista. Faça clique no botão Adicionar/Remover. Aparece a caixa de diálogo EPSON Printer Software Uninstall. Seleccione o modelo da impressora e faça clique em OK. Em seguida, volte a instalar o software da impressora.

[Cima]

## Actualizar o controlador no Windows 2000 e NT 4.0

Quando actualizar o controlador de impressora no Windows 2000 e NT 4.0, não se esqueça de remover o controlador de impressora anterior antes de instalar o novo controlador. A instalação sobre o controlador de impressão existente provoca uma falha na actualização. Para remover o controlador de impressão, faça duplo clique no ícone Adicionar/Remover Programas no Painel de Controlo do Windows. Aparece a caixa de diálogo Adicionar/Remover propriedades dos programas. Seleccione EPSON Printer Software na lista, faça clique em Alterar/Remover (Windows 2000) ou Add/Remove (Windows NT 4.0). Aparece a caixa de diálogo Remover software da impressora EPSON. Seleccione o modelo da impressora e faça clique em OK.

[Cima]

## Remover o controlador de impressão

### Para Windows

| Desligue a impressora e retire o cabo da impressora.

| Faça clique em Iniciar e seleccione Definições e, em seguida, Painel de Controlo.

| Faça duplo clique no ícone Adicionar/Remover programas e seleccione Software de impressora EPSON na lista. Em seguida, faça clique no botão Adicionar/Remover.

| Seleccione o ícone Stylus Photo 780 e faça clique em OK.

| Seleccione OK.

| Nota:

| Se utilizar o Windows Me ou 98 e uma porta USB, necessita também de remover a impressora USB. Tem de remover primeiro a impressora EPSON USB e o EPSON Status Monitor3. Em seguida, execute os passos 1 e 2 acima e seleccione o dispositivo da impressora EPSON USB da lista. Faça clique no botão Adicionar/Remover e em OK quando aparecer uma mensagem a pedir para reiniciar o computador.

### Para Macintosh

| Ligue o Macintosh e insira o CD de software na unidade de CD-ROM. O CD de software da impressora EPSON abre-se automaticamente.

| Se aparecer um ícone Instalador, faça duplo clique no ícone. Se aparecerem pastas independentes com ícones de Instalador para vários idiomas, faça duplo clique na pasta com o idioma preferido e, em seguida, no ícone Instalador.

| Depois do ecrã inicial, faça clique em Continuar. Aparece a caixa de diálogo seguinte.

| Seleccione Remover no menu pendente no canto superior esquerdo.

| Faça clique em Remover.

[Cima]

Anterior