Informações sobre produtos / Especificações da impressora

# Características eléctricas

| Modelo de 120V | Modelo 220-240V
Variação da voltagem | De 99 a 132V | De 198 A 264V
Frequência | De 50 a 60 Hz
Variação da frequência | De 49,5 a 60,5 Hz
Corrente nominal | 0,4A | 0,2A
Consumo de energia | Aprox. 18W (ISO10561 Letter Pattern) Aprox. 4 W em modo de espera | Aprox. 18W (ISO10561 Letter Pattern) Aprox. 4,5 W em modo de espera

| Nota:

| Consulte a etiqueta existente na parte posterior da impressora para obter informações sobre a voltagem da impressora.

[Cima]

Anterior | Seguinte