Informações sobre produtos / Especificações da impressora

# Características ambientais

Temperatura | Funcionamento: De 10 a 35°C (de 50 a 95°F) Armazenamento: De -20 a 40°C (de -4 a 104°F) 1 mês a 40°C (104°F) Transporte:* De -20 a 60°C (de -4 a 140°F) 120 horas a 60°C (140°F)
Umidade | Funcionamento: De 20 a 80% RH Armazenamento:*,** De 20 a 85% RH

| * Armazenado num contentor de transporte

| ** Sem condensação

[Cima]

Anterior | Seguinte