        
        |==========================================================|
        |==================== UNSEKURITY SCENE ====================|
        |==========================================================|






  -> Se vc for "elite", ou se considera, nao leia oq segue, pois
     nada ira acrescentar ao seu conhecimento.

  -> O conteudo desse texto eh apenas de carater educativo. Nao
     me responsabilizo pelos atos decorrentes antes e apos a 
     leitura do mesmo.	

  -> Esse texto eh voltado completamente para o pessoal newbie.



	

	         	 _______________
		        |  ___________  |			  	
		        | | Beige Box | |
		        | |___________| |			
		        |               |
		        |    _  _  _    |	
		        |   |_||_||_|   |
		        |   |_||_||_|   |
		        |   |_||_||_|   |
		        |   |_||_||_|   |
		        |_______________|



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


 I - Introducao



	
	Hoje podemos ver a guerra entre as empresas telefonicas na
luta pelo dominio, monopolio da informacao, fazendo do usuario um
mero fantoche, como se o mesmo nao fosse capaz de "entender" como
funciona o sistema telefonico, apenas seus "tecnicos" e "engenheiros"
podem ter acesso a tais informacoes.
	Mas como no hacking, os fucadores que gostam de telefonia
precisam arrumar alguma maneira de obter informacoes, as quais sao 
bastante escassaz, ate mesmo na internet. Uma boa forma de arrumar
infos sobre telefonia eh a famosa engenharia social, mas nunca deixe
de lado seu espirito fucador e nao dependa somente da sua labia. Por
isso rale bastante e prepare bem o seu queixo...:)
	O que me levou a escrever esse texto foi justamente a vontade
de varias pessoas que se interessam por telefonia mas sentem dificuldade
devido a escassez de informacao sobre o assunto e acabam desistindo no
inicio da batalha. 






II - Entrando em acao





	
	A beige box, ao meu ver, eh a maneira mais convencional, sem falar sobre a 
reprogramacao de telefones publicos, de se fazer ligacoes telefonicas sem pagar.
	Para fazer uma beige box voce ira precisar de alguns equipamentos.


     	 -> Um aparelho telefonico, o mais discreto possivel;
         -> Dois jacares, os menores possivel;
	 -> 2 pedacos de fio telefonico;
	 -> Alicate para descascar fio;
	 -> Coragem...:)


	
	Voce ira precisar ter acesso fisicamente a linha telefonica, no caso
de telefones publicos isso eh bastante simples, basta voce procurar por uma
fio perto atras do telefone.
	Um detalhe importante eh q a telemar esta "protegendo" o fio, pois logo
atras do telefone existe um cano de aco que geralmente tem cor azul marinho que
conduz a linha telefonica ate o chao. Mas voce nao vai precisar furar o tal cano
de aco, pois vc tb vera um cano prateado mais fino e maior. No fim desse cano
voce vera a tao visada linha. Veja como eh +- o esquema.


				  \	
				   \ 4	
				    \_
				    | |
				    | |
				    | |			
				    | |			1 - Telefone publico
		________            | |			2 - Cano azul marinho
 		\	 \    ____  | |			3 - Cano mais fino e prateado
		 \	  \   |   | | |			4 - Linha telefonica	
		  \	   \--	  | | |
		   \	1   \	  | |3|	
		   /	    /-|   | | |			
		  /	   /  |	  | | |
		 /_______ /   |	  | | |
			      | 2 | | |
			      |   | | |
			      |	  | | |
			      |	  | | |
			      |   | | |
     _________________________|___|_|_|_____________





	O primeiro passo a fazer eh montar a box.

	Primeiramente um dos pedacos de fio telefonico que voce tem para fazer 
a box deve ter em uma extreminada descascada e na outra um plug femea. O outro 
fio precisa ter em uma extremidade uma plug macho e a outra deve estar conectada
ao aparelho telefonico que vc arrumou. 
	Agora encaixe o plug macho no plug femea e conecte os jacares na
extremidade aonde o fio esta descascado. O esquema segue abaixo.


		 ___
		|_1_|--\		_  _               __________
			\______________|2||3|_____________/  ___4___ \
		 ___	/	       |_||_|		  \__________/
		|_1_|--/



					1 - Jacares
					2 - Plug femea
					3 - Plug macho
					4 - Aparelho telefonico	


	
	Apos montado a box, descasque o fio telefonico do telefone publico, aquele
de cor preta, voce vera que ele tb possui 2 fios dentro de si, conecte uma jacare 
a cada fio e tire o seu aparelho do gancho.

	TUUUUUUUUUUUUUUUU....!!!! Sinal de linha, agora eh soh voce discar pra
quem e pra onde voce quiser sem precisar gastar nehum tostao..:)
	
	
	Ainda nao ha uma maneira de detectar se alguma ligacao foi feita por uma 
beige box, a nao ser se voce cortar completamente o fio do telefone publico ou se
alguem vejo oq vc esta fazendo eh te denuncie.
	Eh normal voce ouvir aquele ruido como se contasse as unidades do cartao.
	Essa tecnica nao funciona somente em telefones publicos, voce pode usa-la
em linhas convencionais.
	Esse txt esta bem simples, esta voltado para auxiliar aos que gostam do
assunto com uma leve introducao a este fantastico mundo da telefonia.




III - Agradecimentos






	Agradeco ao meus amigos Nash Leon, module, klogd e a todos do unsekurity
scene e tambem ao pessoal da Phreakhaos que contribuiu bastante para a massificacao
do phreaking aqui no Brasil.

	


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


      .
  by . .  Jerry Slater - jerryslater@bol.com.br







		